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PŘÍLOHA Č. 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Technická specifikace technologického zařízení: 
[image: image1]parametry požadované zadavatelem

veřejná zakázka:
Pořízení technického vybavení pro kompostárnu v areálu Skládka Hraničky, spol. s r. o.

Zadavatel:


Skládka Hraničky, spol. s r.o. 
Požadovaná specifikace je zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

A) TRAKTOR S ČELNÍM NAKLADAČEM
· Pohon všech 4 kol, schválený pro provoz na pozemních komunikacích

· Výkon motoru min. 73 kW

· Emisní norma min. EURO Tier 4

· Předehřev nasávaného vzduchu pro studené starty

· Viskózní spojka ventilátoru

· Servisní intervaly min. po 600 mth

· Objem palivové nádrže min. 115 l

· Tlumič výfuku s koncovkou uchycen na sloupku kabiny

· Mechanická plně synchronizovaná převodovka min. 20 x 20 rychlostí

· Maximální pojezdová rychlost min. 40 km/hod.

· Přídavná převodovka s plazivou rychlostí max. 350 m/hod.

· Elektrohydraulický reverzor pro změnu směru jízdy vpřed a vzad

· Kotoučové brzdy v olejové lázni min. na zadních kolech

· Automatický pohon 4x4 při brždění

· Elektro-hydraulická uzávěrka diferenciálu

· Natáčení předních kol min. 55°

· Dynamické přední blatníky

· Rozvor traktoru max. 2300 mm

· Světlost výška min. 400 mm

· Přední hnaná náprava zesílená z důvodu použití čelního nakladače

· Samostatné pracovní hydraulické čerpadlo min. 64 l/min.  

· Min. 3 nezávislé páry vnější hydraulické okruhy vzadu

· Min. 2 středové okruhy s třetí funkcí pro připojení čelního nakladače

· Zadní vývodový hřídel PTO min. 2 úrovně otáček

· Elektrohydraulicky ovládaná spojka vývodového hřídele

· Kabina s otevíratelným předním oknem

· Topení a klimatizace 

· Otevíratelná zadní a boční okna

· Sluneční clona

· Min. 4 přední a min. 4 zadní pracovní světlomety na kabině

· Nastavitelný sloupek řízení

· Pneumaticky odpružená sedačka řidiče s loketními opěrkami

· Přední a zadní stěrač s ostřikovači

· Výstražný maják na kabině 

· Sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem 

· Teleskopická zadní zrcátka na kabině

· Zadní tažné zařízení s výškově přestavitelným závěsem a hubicí

· Zadní závěs typ Piton-fix

· Zadní tříbodový závěs s rychloupínacími háky, síla zdvihu min. 3800 kg

· Vzduchové brzdy pro přívěs 1- a 2-okruhové

· Kola min.: přední R24 a zadní R34

· Velké střešní okno na kabině pro lepší výhled a práci s čelním nakladačem

· Čelní nakladač s EURO připojením nářadí a mechanickým paralelogramem 

· Tlumič rázů pro jízdu s nakladačem

· Centrální rychloupínání pracovní hydrauliky

· Min. 3 funkce pracovní hydrauliky

· Výška zdvihu nakladače v místě čepu min. 3600 mm

· Výklopná výška lopaty min. 2700 mm

· Celková nosnost nakladače v maximální výšce min. 1600 kg

· Hmotnost nakladače bez příslušenství max. 600 kg

· Multifunkční nakládací lopata s přidržovačem šířka min. 1800 mm
B) DRTIČ MÍCHAČ + PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

· Továrně nový stroj

· Zařízení pro drcení a promíchávání kompostovatelného materiálu

· Pohon vývodovou hřídelí od traktoru 540 ot./min.

· Objem dávky ve stroji min. 10 m3

· Drtič schopný zpracovávat dřevní materiál o průměru min. 20 cm

· Min. 4 horizontální šneky

· Nejméně dva drtící + nejméně dva domichávací šneky z otěruvzdorné oceli

· Provedení násypky musí umožnit volný průchod pro drcení velkoobjemového materiálu

· Vysoce odolná vana násypky s vyztuženým dnem min. 30 mm

· Reverzace chodu šneků

· Řezací nože hvězdicového tvaru s možností otočení o 180° v závislosti na opotřebení 

· Uchycení nožů min. 2 kusy vysokopevnostních šroubů

· Protiostří nožů centrálně nastavitelné

· Přímé vyskladňování bočním dopravníkem bez manuální práce s délkou dopravníku min. 2,8 m

· Nerezový řetězový dopravník s dvěma zvedacími hydraulickými válci

· Automatický posuv materiálu ve stroji s min. 2 bezpečnostními pojistkami

· Teoretický výkon zpracované hmoty v objemu min. 35 m3/hod

· Pohon od traktoru homokinetickým kardanem

· Podvozek kolový s pneumatikami a parkovací brzdou

· Tažné oje stroje pro uchycení do spodního závěsu traktoru Piton-fix

· Vzduchové brzdy pro provoz na komunikacích

· Hydraulické dvě opěrné nohy

· Vyztužené blatníky pro jednoduchou nápravu

· Stroj vybaven zadním hydraulickým nakládacím čelem s možností spuštění až na zem a nosností min. 450 kg

· Příprava pro uchycení hydraulického nakládacího ramene vpředu na oji

· Hydraulické nakládací rameno dosah min. 4,7 m vybaveno rotátorem s vyztuženým drapákem min. 4+4 vidlice pro nakládání materiálu

· Nosnost nakládacího ramene maximálním dosahu min. 230 kg

· Otáčení nakládacího ramene v rozsahu min. 360°

· Systém uchycení nakládacího ramene musí umožňovat nakládání z obou stran stoje

· Sedačka pro obsluhu s přístupovým žebříkem

· Konstrukce zadního čela musí umožňovat nakládání velkoobjemových balíků slámy nebo jiných biologicky rozložitelných materiálů

· Osvětlení pro provoz na veřejných komunikacích s výstražným světlem oranžové barvy (majákem)

· Typové schválení nabízeného stroje k provozu na veřejných komunikacích u MD ČR
C) PROSÉVACÍ SÍTO

· Kompatibilní s nabízeným čelním nakladačem na traktoru

· Rychloupínání k čelnímu nakladači

· Pohon min. 2 pracovními hydromotory

· Prosévací pracovní délka rotačního síta min. 1700 mm

· Pohon hydromotorem od pracovní hydrauliky traktoru

· Oka prosévacího síta min. 20 x 20 mm

· Pracovní průtok oleje min. 60 l/min

· Objem min. 0,40 m3

· Pracovní tlak max. 200 barů

· Vyrobeno z vysoko-pevnostní oceli

· Váha min. 350 kg  

· Jednoduchá výměna sít bez použití dalšího nářadí
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