Upřesnění technické specifikace
„Dodávka a instalace inspicientského komunikačního systému 

pro Divadlo F. X. Šaldy Liberec, p. o.“
1. Platforma digitálního audio inspicientského systému
· Zkušenosti s projektováním a návrhy inspicientských systémů

· Minimálně tři realizované zakázky, za kalendářní období pěti let, v objemu nad 500tis Kč v divadlech na území ČR

· Přímá podpora distributora pro Českou republiku a samotného výrobce v českém jazyce

· Projektová dokumentace, 
Dotaz: V jakém rozsahu musí být dodána projektová dokumentace v situaci kdy zadavatel nemá projekt? Stačí „provozní“ dokumentace, která popisuje skutečný stav?

Odpověď: Bude stačit provozní dokumentace a technická dokumentace popisující skutečný stav.
· Možnost zabezpečení technické podpory 24/7

· Rozmístění jednotlivých stanic dle schématu a seznamu stanic

2. Centrální digitální Interkomová ústředna
· Maticový systém

· 32 portů
Dotaz: Musí být nutně nejmenší počet portů 32, když bude používáno 13 stanic?

Odpověď: 32 portů bylo bráno jako rezerva, nejmenší počet portů, který je ještě únosný, je 16 portů.
· 2x Party Line Port

· Integrované GPIO porty

· Integrované redundantní napájení 230V

· Provedení 19“
3. Stanice inspicienta (pozice 1)
· 18 až 32 programovatelných přepínačů
Dotaz: Jaký je požadovaný minimální počet programovatelných přepínačů na stanici inspicienta?

Odpověď: Bude potřeba ovládat 13 komunikačních míst a 12 GPIO portů pro optické nástupní návěstí a zvonky. Aby byla vytvořena rezerva pěti přepínačů požadujeme minimálně 30 programovatelných přepínačů s možností přehledného, pokud možno, barevného displeje pro popis. Tento displej musí vykazovat stálou a stabilní svítivost.
· integrované připojení mikrofonu

· možnost připojení headsetu

· integrovaný nebo externí reproduktor

· k této stanici je potřeba dodat mikrofon i headset
4. Stanice (pozice 2, 5, 6, 11 a 12)
· 16 až 18 programovatelných přepínačů
Dotaz: Jaký je požadovaný minimální počet programovatelných přepínačů na těchto stanicích? 

Odpověď: Bude potřeba ovládat 13 komunikačních míst, proto je požadujeme minimálně 16 programovatelných přepínačů.
· integrované připojení mikrofonu

· možnost připojení headsetu

· Integrovaný reproduktor

· k těmto stanicím je potřeba dodat mikrofon

5. Stanice s headsetem (pozice 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 13)
· min 4 programovatelné přepínača s možností listování, 
Dotaz: Co je myšleno možností listování?

Odpověď: Tyto stanice jsou určeny na takové pozice kde se předpokládá, že čtyři programovatelné spínače budou v obvyklých situacích dostačující. Pokud nastane-li situace, kdy bude potřeba hovořit s kterýmkoli účastníkem, bude možné toho dosáhnout například přepnutím banky ovladačů, nebo přelistováním na požadovaný směr hovoru. Zároveň bude možné tyto stanice zaměnit za stanice popsané bodem 4. To pro případ, že by na některé z nich nastala porucha a bylo by nutné zajistit provoz.
· připojení mikrofonu

· možnost připojení hedsetu

· Integrovaný reproduktor

· k těmto stanicím je potřeba dodat headset

6. Partyline ,,světla“ (pozice 3, 6, 7 a 8)
· Tyto stanice budou spolu tvořit partyline. Jde o komunikaci mezi osvětlovači a štychaři, která je specifická a mohla by rušit ostatní účastníky.
Dotaz: Z technické specifikace, není jasné zda na pozicích štychařů jsou požadovány pevné stanice nebo body packy, nebo obojí?

Odpověď: Výraz partyline je zde myšlen spíše jako způsob programování této části systému tak aby bylo možné „party line“ v rámci světel a štychů vytvořit. Na těchto postech jsou požadovány pevné stanice s head setem nebo body packy s head setem. Rozhodně není požadováno obojí současně.
7. Otevřenost systému pro budoucí rozšíření o bezdátovou komunikaci
· Celý komunikační inspicientský systém musí být možné v budoucnu rozšířit o bezdrátovou komunikaci.

8. GPIO porty pro ovládání nástupní signalizace a zvonkových znamení
· pomocí GPIO portů bude potřeba ovládat:

1. světelné znamení pro ovládání opony

2. světelné znamení pro ovládání tahů, na levé straně na jevišti

3. světelné znamení pro ovládání tahů, na levé straně na lávce

4. světelné znamení, malé jeviště vlevo

5. světelné znamení, malé jeviště vpravo

6. lávky na levé straně

7. lávky na pravé straně

8. propadlo

9. dirigent

10. zvonky do foyeru divadla

11. zvonky do šatny techniky

12. zvonky do šaten sboristů
Dotaz: kolik GPIO ovladačů bude potřeba pro ovládání nástupních návěstidel?

Odpověď: Celkem se bude ovládat 12 portů, 9 světelných návěstidel a 3 zvonky. Z důvodů vytvoření rezervy bude vyžadován panel s 16 ovladači.
9. Napojení na stávající 100 V rozvod
· inspicientský komunikační systém, bude potřeba napojit na stávající 100 V rozvod

· volaní do šaten

· odposlech ze scény
Dotaz: Kolik bude potřeba audio vstupů a výstupů?

Odpověď: Bude potřeba jeden audio vstup na kterém bude odposlech z jeviště. Výstupy budou potřeba tři.
1. volání do šaten a zákulisí

2. odposlech se zvukem z jeviště

3. hlasitý hovor do jeviště a sálu
Všechny výstupy budou v linkové úrovni.

Seznam komunikačních stanic inspicientského rozvodu v divadle F. X. Šaldy.
	Číslo
	Pozice
	Typ

	1
	Inspicient
	Pevná stanice

	2
	Režiesér
	Pevná stanice

	3
	Osvětlovač při zkouškách
	Pevná stanice, s možností připojení head setu, party line se světlem v kabině a štychama

	4
	Zvukař livepost
	Pevná stanice, s možností připojení head setu a optickou signalizací volání

	5
	Zvukař kabina
	Pevná stanice

	6
	Osvětovač kabina
	Pevná stanice, party line se světlem při zkouškách v hledišti a oběma štychy

	7
	Levý štych
	Body pack nebo pevná stanice, party line druhý štych a osvětlovač v kabině a v sále na zkouškách

	8
	Pravý štych
	Body pack nebo pevná stanice , party line druhý štych a osvětlovač v kabině a v sále na zkouškách

	9
	Oponář
	Pevná stanice, s možností připojení head setu

	10
	Ovládání tahů, ze třetí lávky
	Pevná stanice, s možností připojení head setu

	11
	Rekvizitář
	Pevná stanice

	12
	Jevištní mistr
	Pevná stanice

	13
	Dirigent
	Přípojné místo, stanice jako rezerva
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Nabídková cena nesmí překročit částku 1 050 000,- Kč bez DPH.
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