Příloha č. 3 Podrobná specifikace a kalkulace

                    Část D  Poloautomatický sítotiskový karusel pro tisk textilu s mezisušičem

Potvrzuji, že nabízený stroj      doplňte značku a model            
                                                                                                                                                                                                                                
Nabídková cena:                                                      Kč bez DPH                                           
                                    ------------------------------------      DPH     
                                    -------------------------------------     Kč včetně DPH                                           

splňuje následující parametry dle zadávací dokumentace:

· Poloautomatický sítotiskový karusel pro tisk textilu s mezisušičem
· 6 stanic + 4 automatické tiskové hlavy
· elektrický systém raklí
· servo Drive – otáčení stroje (elektrický pohon otáčení stroje)
· pneumatické přisátí sít
· tiskový formát min. 480x500 mm
· průměr stroje do 3.140 mm
· nastavitelnost chodu zprava/zleva
· ovládání pres tlačítkovou folii, textové zobrazení v různých svět. jazycích
· digitální mikroprocesor ovládání
· tlačítko pro pedál start/stop pro manuální chod stroje
· uchycení sít zepředu
· tři tiskové programy, 2 zkušební programy a 1 flock program
· individuální nastavení odtrhu sít pro jednotlivou pozici
· přesnost nastavení s přesností na +/- 0,025 mm
· jednoduchý ovládací panel na každé samostatné tiskové pozici
· nastavitelnost taktu, rychlost max. 1000 cyklu
· součástí dodávky je doprava, instalace a zaškolení

· [bookmark: _GoBack]vč. příslušenství:
·   6x hliníkové sendvičové palety 320 x 600 mm
·   8x hliníkové sendvičové palety 290 x 600 mm
·   8x hliníkové sendvičové rukávové palety 160/220 x 700 mm

- součástí stroje bude mezisušič (zařízení určené k mezisušení potištěných textilních
   výrobku v tiskových strojích) s těmito parametry:

· mezisušič kompatibilní s tiskovým strojem
· sušící plocha 490x690mm, 1200W/380V32A/50HZ
· stojanový model s výškově stavitelnou nohou
· možnost ovládání a nastavování mezisušice pres ovládání tiskového stroje
· elektronická kontrola funkce ventilátoru se zvukovou signalizací v případě
  poruchy


V …………………………dne …………..

	
….………………………………              Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za uchazeče	

