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Příloha č.1



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky 

na zakázku




ROZVOZOVÁ AUTA
















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 


Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.
Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice
Právní forma: 		akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

IČ:	45192901
DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:     566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:          566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz                                          

Název zakázky 
Rozvozová auta
Předmět dodávky 
Předmětem dodávky jsou tři auta pro rozvoz výrobků a zboží.

Základní technické požadavky

Auto č. 1

Technické parametry vozidla
	Požadované parametry
	Ano/ne – Vyplní uchazeč!

	Skříňové vozidlo pro izotermickou vestavbu s celkovou hmotností do 3,5 t
	

	Poháněná přední náprava
	

	Délka ložné plochy minimálně 4300 mm
	

	Výška ložné plochy minimálně 1960 mm
	

	Šířka ložné plochy minimálně 1800 mm
	

	Objem nákladového prostoru minimálně 14 m3
	

	Výkon motoru minimálně 100 kW
	

	Objem motoru maximálně 2,0 L
	

	Převodovka manuální minimálně 6 rychlostí
	

	Barva bílá
	

	Tempomat
	

	Klimatizace
	

	Rádio s displejem minimálně 6“ a handsfree
	

	Mlhové světlomety
	

	Odbočovací světla
	

	Parkovací senzory vpředu, vzadu, boční 
	

	Asistent bočního větru
	

	Asistent nouzového brždění
	

	Asistent rozjezdu do kopce
	

	Hlídání jízdních pruhů s aktivním asistentem udržování jízdních pruhů
	

	Minimálně čtyři zásuvky 12 V
	

	Minimálně jedna zásuvka USB
	

	Multifunkční volant
	

	Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
	

	Dvousedadlo spolujezdce
	

	Centrální zamykání vozidla – samostatné zamykání kabiny 
	

	Pneu 205/75 R16
	

	Rezervní kolo plnohodnotné, nářadí a zvedák vozidla 
	

	Palivová nádrž minimálně 75 L
	

	Palubní přihrádka uzamykatelná s LED osvětlením
	

	Vnější zrcátka vyhřívaná, elektricky nastavitelné, sklápěcí
	

	Posuvné dveře vpravo
	

	Zadní křídlové dveře
	

	Nášlapný schůdek u zadních dveří
	

	Zesílené pérování a tlumiče
	

	Gumové koberce
	

	Potahy sedadel
	

	Povinná výbava vozidla 
	

	Plnobarevný polep dle předlohy zadavatele
	

	GPS vozidlová jednotka s připojením ke sběrnici vozidla včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem GPS sledování, připojení čidel z nástavby vozidla
	

	Autorizované tankování (anténa na hrdle nádrže) včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem tankování
	



Technické parametry izotermické vestavby:

	Požadované parametry
	Ano/ne – Vyplní uchazeč!

	Minimální parametry šíře izolace: strop 80 mm, podlaha 65 mm, boční stěny a čelo 80 mm, dveře boční a zadní dvoukřídlé 50 mm
	

	Povrch laminát, podlaha litá protiskluzová 
	

	Po obvodu vestavby okopová lišta z hliníkového plechu do výšky 200 mm od podlahy
	

	Po bocích vestavby trimovací lišta
	

	Rozpěrná tyč 1 kus
	

	Osvětlení 
	

	Instalace čidel včetně kabeláže (2x otevírání dveří, 2x teplota) připravených pro připojení do GPS vozidlové jednotky – čidla dodá zadavatel
	




Technické parametry chladírenského agregátu včetně výparníku a záznamníku teplot s tiskárnou
	Požadované parametry
	Ano/ne – Vyplní uchazeč!

	Pohon agregátu od vozidla
	

	Chladící výkon jednotky při 0 °C min. 3350 W
	

	Automatické odtávání 
	

	Umístění jednotky na střeše vozidla 
	

	Chladivo R452A
	

	Ovládací panel uvnitř kabiny řidiče
	

	Nastavitelné stupně teploty
	

	Záznamník teplot s tiskárnou v kabině a teplotní sondou umístěnou v nákladovém prostoru včetně montáže
	




Auto č. 2

Technické parametry podvozku
	Požadované parametry
	Ano/ne – Vyplní uchazeč!

	Kategorie vozidla N2, celková hmotnost vozidla maximálně 6.000 kg 
	

	Zadní náprava dvoumontáž
	

	Pérování a tlumiče zesílené
	

	Motor o výkonu min. 130 kW
	

	Manuální převodovka
	

	Objem motoru max. 2,0 l
	

	Rozvor náprav max. 4.490 mm
	

	Zrcátka pro šířku nástavby nad 2 160 mm – vyhřívané
	

	Klimatizace automatická
	

	Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
	

	Mlhové světlomety včetně odbočovacích světel
	

	Asistent rozjezdu do kopce
	

	Aktivní systém pro udržení vozidla v jízdním pruhu
	

	Elektrická zásuvka v kabině 12 V, USB zásuvka
	

	Příprava pro osvětlení ložné plochy
	

	Akustická výstražná signalizace pro zpětný chod s možností regulace intenzity
	

	Gumová podlaha v kabině
	

	Gumové koberce
	

	Potahy sedadel
	

	Rezervní kolo
	

	Povinná výbava vozidla 
	

	Polep kabiny dle předlohy zadavatele
	

	GPS vozidlová jednotka s připojením na digitální tachograf vozidla pro identifikaci řidiče a připojením ke sběrnici vozidla včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem GPS sledování, připojení čidel z nástavby vozidla 
	

	[bookmark: _Hlk74517402]Autorizované tankování (mechanické síto v hrdle nádrže, anténa) včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem tankování
	



Technické parametry nástavby

	Požadované parametry
	Ano/ne – Vyplní uchazeč!

	Rozměr chladírenské nástavby (vnitřní) 4500 x 2150 x 1950 mm
	

	Stěny a strop nástavby tvoří sendvičové panely s vnějším a vnitřním laminátem min. 2 mm s izolací PUR o hmotnosti min. 50 kg / m3
	

	Síla izolačních panelů:
	

	strop a zadní vrata min. 60 mm
	

	přední čelo min. 60 mm, panely obsahují výztuhu pro montáž chladícího agregátu
	

	boční stěny min. 40 mm
	

	podlaha min. 75 mm, panely samonosné zesílené včetně lité vrstvy s protiskluzem
	

	Nosný rám ocelový – žárově zinkovaný
	

	Zadní rám nerezový, který je osazen L+P křídlem včetně gumového těsnění, vnější uzávěry PUSH, 2x pryžový doraz, výsuvné schůdky, madlo, 2x páková aretace
	

	Na pravé straně 1x jednokřídlé dveře s rozměry 900 x 1.800 mm (šířka x výška) vzdálenost od čela 1.100 mm, 1x páková aretace
	

	Po vnitřním obvodu skříně je Al okopový plech 260 x 50 mm, Kombi lišta FeZn od podlahy na střed 1.000 mm + 1x rozpěrná tyč FeZn
	

	Vnitřní osvětlení LED 2 ks, vnější – dle EHK v provedení LED
	

	Boční a střešní spoiler na kabině
	

	Reflexní značení
	

	Boční zábrany proti podjetí – jednořadé
	

	Blatníky zadních kol včetně držáku a zástěrek
	

	1 x přídavné vzduchové pérování
	

	Instalace čidel včetně kabeláže (2x otevírání dveří, 2x teplota) připravených pro připojení do GPS vozidlové jednotky – čidla dodá zadavatel
	

	Plastová izolační clona pevná do bočních a zadních dveří
	

	Plnobarevný polep nástavby dle předlohy zadavatele
	

	Maximální hmotnost nástavby včetně příslušenství 1.200 kg
	

	Užitečná hmotnost min. 1.800 kg
	




Chladírenský agregát
	Požadované parametry
	Ano/ne – Vyplní uchazeč!

	Pohon od podvozku s možností el. přípojky 400 V
	

	Chladící výkon jednotky při 0 °C min. 3.700 W
	

	Topný ventil, topný výkon min. 3.000 W
	

	Vzduchový výkon min. 1.400 m3/h
	

	Chladivo R452A
	

	Ovládací panel uvnitř kabiny řidiče
	

	Nastavitelné stupně teploty
	

	Automatické, manuální odtávání
	

	Záznam motohodin
	

	Nastavení signalizace alarmu pro teplotní rozdíl
	

	Záznamník teplot s tiskárnou v kabině a teplotní sondou umístěnou v nástavbě včetně montáže
	

	Maximální hmotnost agregátu včetně příslušenství 150 kg
	




Auto č. 3

Technické parametry podvozku
	Požadované parametry
	Ano/ne – Vyplní uchazeč!

	Celková hmotnost vozidla maximálně 10.500 kg provedení 4x2
	

	Zadní náprava dvoumontáž vzduchem odpružená
	

	Motor o výkonu min. 115 kW, palivo motorová nafta 
	

	Manuální převodovka
	

	Objem motoru max. 5,5 l
	

	Motorová brzda s dodatečným ovládáním přes brzdový pedál
	

	Tempomat
	

	Uzávěrka diferenciálu
	

	Kotoučové brzdy na přední i na zadní nápravě s elektronickou funkcí pro stejnoměrné opotřebení na všech kolech
	

	Palivová nádrž min. 100 l
	

	Kabina denní – barevné provedení – bílá
	

	Centrální zamykání 
	

	Skla kabiny tónovaná
	

	Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná
	

	Klimatizace automatická
	

	Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
	

	Elektrické zásuvky v kabině 12/24 V, USB zásuvka
	

	Ukazatel v kabině řidiče pro chladící kapalinu a motorový olej
	

	Mlhové světlomety včetně odbočovacích světel
	

	Akustická výstražná signalizace pro zpětný chod odpojitelná
	

	Gumová podlaha v kabině
	

	Gumové koberce
	

	Potahy sedadel
	

	Povinná výbava vozidla 
	

	Polep kabiny dle předlohy zadavatele
	

	Rezervní kolo
	

	Vysílačka
	

	GPS vozidlová jednotka s připojením na digitální tachograf vozidla pro identifikaci řidiče a připojením ke sběrnici vozidla včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem GPS sledování, připojení čidel z nástavby vozidla 
	

	Autorizované tankování (mechanické síto v hrdle nádrže, anténa na hrdle nádrže) včetně montáže, kompatibilní se stávajícím systémem tankování
	









Technické parametry nástavby

	Požadované parametry
	Ano/ne – Vyplní uchazeč!

	Vnitřní rozměry chladírenské / mrazírenské nástavby (délka x šířka x výška) 5.100 x 2.460 x 2.250 mm, ložná plocha pro min. 12 EURO palet
	

	Stěny a strop nástavby tvoří sendvičové panely s vnějším a vnitřním laminátem min. 2 mm s izolací PUR o hmotnosti min. 50 kg / m3
	

	Síla izolačních panelů: 
	

	strop min. 80 mm, panely připraveny pro montáž trubkových drah 
	

	[bookmark: _Hlk74517889]přední čelo min. 80 mm, panely obsahují výztuhu pro montáž chladícího agregátu
	

	zadní dveře min. 60 mm
	

	boční stěny min. 60 mm
	

	[bookmark: _Hlk74517825]podlaha min. 100 mm, panely samonosné zesílené včetně lité vrstvy s protiskluzem
	

	Zadní rám nerezový, který je osazen L+P křídlem dveří včetně gumového těsnění, vnější uzávěry PUSH, 2x rolovací doraz, výsuvné schůdky, madlo, 2x páková aretace
	

	1x boční dveře jednokřídlé na pravé straně s rozměry 900 x 2.000 mm (šířka x výška) vzdálenost od čela 1.000 mm, 1x páková aretace
	

	Po vnitřním obvodu skříně je Al okopový plech 260 x 50 mm.
	

	Vnitřní osvětlení LED 3 ks, vnější – dle EHK v provedení LED
	

	Blatníky zadních kol včetně zástěrek
	

	Reflexní značení
	

	Kombi lišta FeZn na bočních stěnách od podlahy na spodní hranu lišty 1100 mm
	

	2x rozpěrná tyč FeZn + odkládací prostor
	

	Boční a střešní spoiler na kabině
	

	Nerezový otěrový pás po vnitřním obvodu nástavby o šíři 150 mm, ve výšce 675 mm od podlahy
	

	Systém trubkových drah 2 ks na strop nástavby pro přepravu nákladu ve visu
	

	Plastová izolační clona pevná do bočních a zadních dveří
	

	Instalace čidel včetně kabeláže (2x otevírání dveří, 2x teplota) připravených pro připojení do GPS vozidlové jednotky – čidla dodá zadavatel
	

	Plnobarevný polep nástavby dle předlohy zadavatele
	

	Maximální hmotnost nástavby včetně příslušenství 2.000 kg
	

	Užitečná hmotnost min. 2.800 kg
	




Chladírenský agregát
	Požadované parametry
	Ano/ne – Vyplní uchazeč!

	Pohon od podvozku s možností el. přípojky 400 V
	

	Chladící výkon jednotky při 0 °C min. 4.400 W, použití pro teplotu mrazení -20 °C
	

	Topný ventil, topný výkon min. 3.000 W
	

	Vzduchový výkon min. 1.400 m3/h
	

	Ovládací panel uvnitř kabiny řidiče
	

	Nastavitelné stupně teploty
	

	Automatické, manuální odtávání
	

	Záznam motohodin
	

	Nastavení signalizace alarmu pro teplotní rozdíl
	

	Záznamník teplot s tiskárnou v kabině a teplotní sondou umístěnou v nástavbě včetně montáže
	

	Maximální hmotnost agregátu včetně příslušenství 200 kg
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