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Příloha č.1



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky 

na zakázku



ÚPRAVA LOUPÁRNY














Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 


Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.
Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice
Právní forma: 		akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

IČ:	45192901
DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:     566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:          566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz                                          


Název zakázky 
ÚPRAVA LOUPÁRNY
Předmět dodávky 


Předmětem dodávky jsou technologie vypsané viz níže pro středisko Fryčovice


	 Část
	 Položka
	Předpokládaná cena
	Jistota

	1
	TZ01: Technologie brambor
	11 000 000
	220 000

	2
	TZ02: Technologie hlubokotažného balícího stroje
	4 000 000
	80 000

	3
	S: Stavba
	28 300 000
	566 000

	
	CELKEM
	43 300 000
	866 000



Pokud se uchazeč nehlásí do všech částí (1-3), složí jistotu dle části, do které se hlásí.

Základní technické požadavky
Pokud se uchazeč nehlásí do všech částí (1-3), vyplní hodnoty pouze u části, do které se hlásí.

1. TZ01: Technologie brambor
Linka pro loupání, třídění, krájení, kostkování, vážení a balení loupaných brambor. Základním předpokladem modernizace provozu loupárny je zvýšení efektivity zpracování a výkonu zpracovatelské linky. Modernizace linky loupárny spočívá v její napojení na stávající distribuční zásobníkový systém s maximálním využitím stávající technologie a zařazení nových technologických propojení k maximálnímu využitelnosti brambor.  Vyprané neoloupané brambory jsou ze stávajících zásobníků pomocí zařízení (1,2) dopravovány do bubnové škrabky (3). Oškrabaný produkt je vertikálním zásobníkovým dopravníkem dopravován do nožové škrabky (5). Takto očištěný produkt je vertikálním zásobníkovým dopravníkem dopravován do optického třídiče, kterým je produkt dle nastavitelné kvality rozdělován do tří kvalitativních sort, nejhorší kvalita je dopravníky (8,9,10) dopravováno k dočištění na pozici (5), střední kvalita je inspekčním válečkovém stole dočišťována ručně obsluhou, nejlepší kvalita je dopravována přes pozici (15) s možností ručního dočištění k dalšímu zpracování. Kvalitativně oloupaný produkt je možné velikostně třídit (19) na tři velikosti nebo je ji možno soustavou dopravníků dopravovat na krájení, kostkování. Zpracovávaný produkt je pomocí vertikálního zásobníkového dopravníku distribuován do automatického vážícího systému a následně balen do spotřebitelských obalů různých velikostí na automatickém balícím vakuovacím stroji.


	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Pásový dopravník  Materiál:Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=5500,šířka [ mm ] 500,Pozice:2
	
	

	Pásový dopravník Materiál:Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=5000,šířka [ mm ] 400,Pozice:8
	
	

	Pásový dopravník  Materiál: Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=4000,,šířka [ mm ]400,Pozice:9
	
	

	Pásový dopravník  Materiál: Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=1000,šířka [ mm ]400,Pozice:10
	
	

	Pásový dopravník  Materiál: Nerez 304, Dopravní délka [ mm ]=9500,šířka [ mm ]500,Pozice:11
	
	

	Pásový dopravník  Materiál:Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=8500,šířka [ mm ]500,Pozice:12
	
	

	Inspekční válečkový stůl Materiál:Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=3500,šířka [ mm ]900,Pozice:13
	
	

	Pásový dopravník Materiál: Nerez 304,  Dopravní délka [ mm ]=1500, ,šířka [ mm ]400,Pozice:14
	
	

	Inspekční pásový dopravník, Materiál:Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=3000,šířka [ mm ]500,Pozice:15
	
	

	Pásový dopravník, Materiál:Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=3200, ,šířka [ mm ]400,Pozice:16
	
	

	Pásový dopravník s možnotí volby výběru tras, Materiál:Nerez 304, Dopravní délka [ mm ]=6500, ,šířka [ mm ]400,Pozice:17
	
	

	Dopravníkový zásobník s vertikálním dopravníkem, Materiál:Nerez 304, Dopravní délka [ mm ,]=2300, ,šířka [ mm ]400,Pozice:20
	
	

	Dopravníkový zásobník s vertikálním dopravníkem, Materiál:Nerez 304, Dopravní délka [ mm ]=2300, ,šířka [ mm ]400,Pozice:21
	
	

	Dopravníkový zásobník s vertikálním dopravníkem,Materiál:Nerez 304, Dopravní délka [ mm ]=2300, ,šířka [ mm ]400,Pozice:22
	
	

	Pásový dopravník Materiál:Nerez 304, Dopravní délka [ mm ]=10500,,šířka [ mm ]400 ,Pozice:23
	
	

	Pásový dopravník,Materiál:Nerez 304, Dopravní délka [ mm ]=3000, ,šířka [ mm ]400 ,Pozice:24
	
	

	Pásový dopravník , Materiál:Nerez 304, Dopravní délka [ mm ]=7000, ,šířka [ mm ]400,Pozice:26
	
	

	Pásový dopravník  ,Materiál:Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=1500, ,šířka [ mm ]400,Pozice:27
	
	

	Pásový dopravník , Materiál:Nerez 304, Dopravní délka [ mm ]=3000, ,šířka [ mm ]400,Pozice:29
	
	

	Pásový dopravník , Materiál:Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=2000, ,šířka [ mm ]400,Pozice:30
	
	

	Pásový dopravník , Materiál:Nerez 304, Dopravní délka [ mm ]=6000, ,šířka [ mm ]400,Pozice:31
	
	

	Pásový dopravník , Materiál:Nerez 304, Dopravní délka [ mm ]=5300, ,šířka [ mm ] 400,Pozice:34
	
	

	Pásový dopravník, Materiál:Nerez 304, Dopravní délka [ mm ]=4000, ,šířka [ mm ]400,Pozice:35
	
	

	Pásový dopravník , Materiál:Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=1000,,šířka [ mm ]400,Pozice:36
	
	

	Pásový dopravník  Materiál:Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=1000,,šířka [ mm ] 400,Pozice:37
	
	

	Devíti váhová kombinační technologie pro potravinářský produkt s  funkcí vícenásobného plnění formátu 2x3, s fukcí plnění jednonásobného formátu  včetně ovládacího zařízení v české jazyku, Materiál:Nerez 304,Pozice:40
	
	

	Pásový dopravník  ,Materiál:Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=3000,,šířka [ mm ]200,Pozice:42
	
	

	Pásový dopravník, Materiál:Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=4500, ,šířka [ mm ]200,Pozice:43
	
	

	Pásový dopravník , Materiál:Nerez 304, Dopravní délka [ mm ]=1500,,šířka [ mm ]200,Pozice:44
	
	

	Pásový dopravník , Materiál:Nerez 304,Dopravní délka [ mm ]=5000, ,šířka [ mm ]400,Pozice:45
	
	

	obslužné konstrukce technologie, Materiál:Nerez 304,Pozice:46
	
	

	Elektroinstalace, SW, uvedení do provozu :   ,Pozice:47     a) Napájení pohonů dopravníků a strojů 
b) Řídicí systém PLC včetně napájecího zdroje, ovládacího displeje 7" (ovládání v samostatné nerezové skříňce), pomocných relé, bezpečnostní modul - ovládání nouzového zastavení 
c) Sestava rozvaděče+příslušenství rozvaděčů (lakovaná skříň) 
d) Hlavní jištění, hlavní rozvod v rozvaděči, přepěťová ochrana 
e) Pomocný elektromateriál-kanály, svorky, vodiče 
f) Zahrnutí původního rozvaděče pro zásobování bunkrů do nové instalace 
g) Router pro vzdálenou správu 
	
	

	Montážní práce ,Pozice:48
	
	

	Zadavatel požaduje závazek uchazeče na uzavření servisní smlouvy na dodávanou technologii. Zavazuje se uchazeč uzavřít se zadavatelem servisní smlouvu:
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2. TZ02: Technologie hlubokotažného balícího stroje
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Jedná se o stroj pro balení syrových brambor. 
	
	

	Hloubka balení do 100 mm, délka kroku 320mm
	
	

	Použitelná fólie PA/PE nebo varná do 125 stupňů vaření, do 200 mikronů
	
	

	Odvíjení fólie otočné na trnu s napínacím a odvíjecím ramenem
	
	

	Šířka fólie 422/420
	
	

	Vývěva vodou chlazená ve stroji s filtrem na pevné částice
	
	

	Svařovací deska s celoplošným svařováním, automatické odklapování s proplachem součástí vakuového systému
	
	

	Rychlost posuvu nastavitelná, automatické mazání žabkových řetězů. 
	
	

	Zakládací šablony s okrajem zajíždějící do misek
	
	

	Ohřev fólie standardní
	
	

	Příčné stříhání pro měkkou folii s horním nožem
	
	

	Délka kroku do 320mm
	
	

	Žabkové řetězy v nerezovém provedení. 
	
	

	Celonerezové provedení
	
	

	Zadavatel požaduje závazek uchazeče na uzavření servisní smlouvy na dodávanou technologii. Zavazuje se uchazeč uzavřít se zadavatelem servisní smlouvu:
	
	





3. S: Stavba
Podmínky viz samostatná příloha č. 1 b
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