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1. Identifikační údaje

Název stavby :
Rekonstrukce místní komunikace v ul. Ve Strážce, Kamenice 
Stavební objekt:

100 – Komunikace

Místo stavby :

Ul. Ve Strážce, Kamenice u Jihlavy, kraj Vysočina

Investor :


Městys Kamenice
Stupeň dokumentace :
Dokumentace ke stavebnímu povolení  a realizaci stavby
Pořizovatel dokumentace:
Městys Kamenice
Zpracovatel dokument. :
PROfi Jihlava, s.r.o., Pod Příkopem 6, Jihlava

Vedoucí projektant:

Ing. Bohumil Sobotka

Datum zpracování :

duben 2012
Tato složka dokumentace je zpracována v rozsahu potřebném ke stavebnímu řízení a ke stavebnímu povolení (DSP). Neobsahuje ještě všechny podrobnosti a detaily, které zpravidla obsahuje až „Prováděcí projekt“. Svým obsahem a členěním však může sloužit i pro realizaci zhotovitelem, oprávněným a zkušeným v provádění pozemních komunikací.

2. Základní údaje

Součástí tohoto stavebního objektu je rekonstrukce místní komunikace v obci Kamenice. Předpokládá se kompletní výměna konstrukce vozovky a rovněž doplnění podélných odvodňovacích žlabů a uličních vpustí pro odvedení dešťových vod z povrchu komunikace a přidružených ploch v prostoru místní komunikace.

3. Přehled výchozích podkladů

Jako výchozích podkladů pro zpracování této složky dokumentace bylo použito :

- Katastrální mapa – k.ú. Kamenice
- Mapový podklad = polohopisné a výškopisné zaměření staveniště v měřítku 1:500,

   zpracoval - PROGEO Jihlava (r. 2011)

- Informace o parcelách KN (Údaje katastru nemovitostí)

Mapový podklad byl doplněn o průběhy podzemních a nadzemních inženýrských sítí na staveništi - podle provozní dokumentace provozovatelů (správců) inženýrských sítí. Provedena rovněž byla prohlídka budoucího staveniště.

4. Území výstavby, staveniště

Území výstavby resp. staveniště se nachází v západní části obce Kamenice. Rozsah staveniště je dán stávající zástavbou rodinných domů a rozsahem stávající místní komunikace. Rekonstruovaná komunikace se napojuje na silnici III/3516.
Na staveništi a jeho blízkosti se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení :

- vodovody 

- kanalizace splaškové, dešťové (obě gravitační)

- kabelová vedení elektrické energie NN

- kabelová vedení elektrické energie NN veřejného osvětlení

- STL plynovody

Nemělo by dojít k přeložkám těchto stávajících podzemních ani nadzemních inženýrských sítí, vedení či zařízení.

Pozor !

Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a označeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. S polohou podzemních sítí musí být prokazatelně seznámena osoba zodpovědná za provádění stavebních (zemních) prací. Zajistit vytýčení sítí od jejich provozovatelů je povinností investora. Případně obnažená vedení musí být chráněna proti poškození.

5. Technické řešení 

Stávající zástavba je charakterizována jako „dopravně zklidněná“. Tomu odpovídá i technické řešení rekonstruované komunikace. Komunikace bude sloužit jen pro příjezd k stávajícím  rodinným řadovým domkům a bude z nich vyloučena „zbytná doprava“. Podle ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací jde o komunikace funkční skupiny C (v úseku od ZÚ do km 0,270 v kategorii MO2 s parametry PMK 12/6,5/30, v úseku od km 0,270 do KÚ v kategorii MO1k s parametry PMK 10/4,5/30). Návrhová rychlost na komunikaci je stanovena na 30 km/h.

Komunikace  
Rozsah navržené komunikace v předmětné lokalitě popisuje výkres č. 101 – Situace komunikace. Jde o navrženou živičnou komunikaci v šířce 5,5m s dopojením v začátku úseku na silnici III/3516 a v konci úsek na stávající místní komunikaci. V km cca 0,275 jsou navrženy rozjezdy napojené na stávající nezpevněné cesty.
Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy jsou uvedeny v příloze této TZ.
V místě napojení na stávající silnici III/3516 bude okraj asfalt. krytu vozovky odříznut. Spára vzniklá mezi stávající a navrženou komunikací bude vyplněna pružnou spárovací hmotou.
Návrh uvažuje s upnutím komunikace do oboustranných (do km 0,26525) podélných odvodňovacích žlabů z betonových žlabovek TBZ 50/50/13 uložených do betonového lože. V úseku 0,00 – 0,016km bude vozovka upnuta do betonových obrubníků osazených do bet. lože v úrovni povrchu vozovky. Od km 0,280 do km 0,330 bude odvodňovací žlab pouze vlevo, vpravo bude nezpevněná krajnice. Nezpevněné krajnice budou i v místě rozjezdů napojení na nezpevněné komunikace(km 0,265 – 0,280).  Od km 0,330 do KÚ jsou navrženy nezpevněné krajnice a levostranný příkop.
Výškové řešení komunikace resp. podélné spády-nivelety komunikace v osách popisuje výkres č. 102 – Podélný profil komunikace. Navrhovaná niveleta komunikace kopíruje stávající výškové vedení komunikace, je navrženo pouze místní snížení nivelety o cca 0,05–0,1m, které je vyvoláno požadavkem investora. Niveleta v celém úseku stoupá s maxim álním sklonem 9,82% v konci úpravy.
Navrhované konstrukční provedení komunikací – Konstrukční provedení je navrženo pro „malé“ dopravní zatížení.

Pláně pod podkladními vrstvami komunikací musí být zhutněny na Edef,2= 45 Mpa.

Pozor !

Nebude-li zkouškou prokázána únosnost pláně pod podkladními vrstvami komunikace alespoň Edef,2= 45 Mpa, musí být v potřebném plošném rozsahu provedena náhrada neúnosného podloží kamenivem resp. sanace podloží. Tloušťka náhrady neúnosného podloží resp. jeho sanace vyplyne z parametrů zeminy podloží.

Podkladní vrstvy komunikací jsou navrženy ze štěrkodrtě, mechanicky zpevněného kameniva a kameniva obalovaného asfaltem, kryt z  asfaltobetonu. Celková tloušťka konstrukčních vrstev je navržena = 500 mm.

Základní příčný spád povrchu komunikace je navržen = 2,5 % (střechovitý) - viz výkres č. 103 – vzorový příčný řez a výkres č. 104 – příčné řezy. V úseku s šířkou živičného pásu 3,5m bude sklon jednostranný vlevo. Navržené výškové řešení je nutno aplikovat na místě samém před zahájením prací a upřesnit případné detaily!

Komunikace bude lemována odvodňovacími žlaby z betonových žlabovek TBZ 50/50/13 uložených do betonového lože. Jedná se o mělké žlabovky umožňující přejezd k nemovitostem. Od km 0,280 do km 0,330 bude odvodňovací žlab pouze vlevo. Od km 0,330 do KÚ jsou navrženy nezpevněné krajnice a levostranný příkop.
Odvodnění povrchů komunikací je řešeno příčným a podélným sklonem do odvodňovacích žlabů s vyústěním do stávajících a navržených dešťových uličních vpustí s kalníkem a následně do stávající dešťové kanalizace. V místě napojení žlabů na uliční vpusti budou bet. žlabovky vynechány a bude provedena dlažba z žulových kostek 12/12 do betonového lože s vyspárováním a s vyspádováním k vpustím.
Hydrotechnické podmínky zájmového území stavby se navrženou rekonstrukcí místní komunikace zásadně nemění.
Dopravní značení

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající místní komunikace a nebude měněn dopravní režim v řešené lokalitě, návrh nového svislé a vodorovné dopravní značení se nepředpokládá. 
Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby


Návrh řešení dopravně-inženýrských opatření po dobu stavby předpokládá provádění stavby jako celku, nejprve pokládku inženýrských sítí (rekonstrukci a prodloužení kanalizační stoky) a poté provedení vlastních povrchů komunikace. V té době bude omezen vjezd na pozemky sousedních nemovitostí. Jednotliví vlastníci budou na tuto skutečnost upozorněni v dostatečném předstihu. Umístění dočasného značení bude před zahájením stavby projednáno s příslušným referátem dopravy a dopravním inspektorátem Policie ČR, toto si již bude zajišťovat dodavatel stavby dle aktuálního průběhu výstavby.
Bezbariérové řešení stavby


Projektová dokumentace řeší pouze rekonstrukci místní komunikace. 
Uliční vpusti


Součástí návrhu je i návrh odvodnění zpevněných ploch, které je navržené pomocí uličních vpustí s kalníkem pro zachytávání splachů s následným zaústěním do stávající dešťové kanalizace. V začátku řešeného úseku v km 0,016 a 0,040 jsou navrženy nové uliční vpusti. U stávajících uličních vpustí se provede výšková úprava mříže. 
Před osazením vpustí je nutné zjistit výškové poměry vůči zaústění do dešťové kanalizace a v případě nutnosti osadit vpusť V1 bez sifonu.

V místě křížení přípojky UV s STL plynovodním řadem bude na plynovodním řadu osazena chránička s čichačkou v délce 2,5m.

6. Zásady řešení zařízení staveniště, provádění

Rozsah staveniště je dán rozsahem předmětné stavby. Staveniště je také popsáno v kap. 4. Území výstavby, staveniště.

Protože jde o stavbu relativně malého rozsahu, nebudou se zřizovat objekty zařízení staveniště s výrobním či sociálním zařízením nebo zázemím. Očekává se pouze umístění mobilní staveništní buňky (maringotky) zhotovitele na staveništi.

Příjezd na staveniště je možný po stávajících silnici III/3516 a místní komunikaci.

Umístění případné (dočasné) skládky stavebního materiálu je možné přímo na staveništi. Doporučuje se v co největším rozsahu "letmá" montáž stavebního a trubního materiálu - zabudování přímo z dopravních prostředků.

Nepředpokládá se, že bude nutné zřízení staveništní přípojky elektrické energie NN. Zřízení staveništní přípojky elektrické energie bude případně možné ze stávajících kabelových rozvodů elektrické energie NN - s osazením staveništního rozvaděče.

Nepředpokládá se, že bude nutné zřízení staveništní přípojky vody. Zřízení staveništní přípojky vody bude případně možné ze stávajícího vodovodu – se zřízením dočasné vodoměrové šachty s vodoměrem. 

Bude provedeno pouze dočasné dopravní značení omezující vjezd do této ulice po dobu stavby.

Přebytečná zemina z výkopů a odkopávek, příp. stavební suť a vybourané hmoty se ze staveniště odvezou na skládku k tomu určenou. Místo skládky určí investor.

7. Plán kontrolních prohlídek stavby

Ve smyslu §18 zákona č.526/2006 Sb. Vyhlášky, kterou se provádí ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu bude prováděna kontrolní činnost rozestavěné stavby při provádění těchto prací:

· správnost vytyčen prostorové polohy stavby

· kontrola pláně komunikace a zpevněných ploch

· kontrola skladeb zpevněných ploch

· kontrola povrchových úprav zpevněných ploch

· kontrola stavby po jejím dokončení a předložení dokladů a certifikátů zhotovitelem

· kontrola splnění požadavků požární ochrany, civilní ochrany, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí (splnění požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby)

Stanovení termínů kontrol pro provádění shora uvedených činností bude upřesněn po odsouhlasení harmonogramu postupu prací po úrovní Smlouvy o dílo, uzavřené s vybraným dodavatelem stavby. Dohodnuté termíny budou před zahájením stavebních prací sděleny příslušnému stavebnímu úřadu.

8. Závěr

Před zahájením stavebních (zemních) prací musí být přímo na staveništi vytýčeny a označeny všechny stávající podzemní inženýrské sítě, vedení a zařízení. S polohou podzemních sítí musí být prokazatelně seznámena osoba zodpovědná za provádění stavebních (zemních) prací. Zajistit vytýčení sítí od jejich provozovatelů je povinností investora. Případně obnažená vedení musí být chráněna proti poškození.

Navržené výškové řešení je nutno aplikovat na místě samém před zahájením prací a upřesnit případné detaily!

Projekt byl zpracován z hlediska maximální hospodárnosti, platných nařízení a směrnic.  Všechny změny oproti PD, které nastanou při realizaci stavby je nutné zakreslit do dokumentace. Pokud dojde při provádění k nejasnostem či nepředvídaným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k upřesnění postupu prací.

Po dokončení stavebních prací bude předána dokumentace skutečného provedení dodavatelem investorovi, popř. okolním správcům kříženích zařízení.
Přílohy: Směrové vedení trasy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Projekt:REKONSTRUKCE KOMUNIKACE VE STRÁŽCE, KAMENICE                                                                                

 Trasa:  MK1.V12                                                                                 

 *     Použit vstupní soubor Hlavní body směru s názvem MK1.SHB

 *     Akce: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE VE STRÁŽCE, KAMENICE                                                                                

 *     Trasa:                                                                               

 *     Datum vzniku        22.06.2011  programem  ISHB3 

 *     Datum posl. zápisu  22.06.2011  programem  ISHB3 

 *     Soubor .SHB nového typu

 *   Konec čtení vstupních údajů

 Přečteno   0 řádků dat a   4 úseků ze souboru SHB

 Uloženo    4 úseků

 *     Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB

 *     Akce:                                                                                

 *     Trasa:                                                                               

 *     Datum vzniku        22. 6.2011  programem  RP12  

 *     Datum posl. zápisu  22. 6.2011  programem  RP12  

 *     Soubor .SHB nového typu

             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy

 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS                                   

 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat    

  1 OT       .000000  656625.219 1134878.667  12.94459        .000        .000        .000

  0 tečna    247.299        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  2 TK       .247299  656675.157 1135120.871  12.94459     300.000  656968.977 1135060.291

  1 kružnice   1.935        .000        .000    .00000        .000  656675.353 1135121.819    .967    .002    .41054

  3 KT       .249234  656675.554 1135122.765  13.35513        .000        .000        .000

  0 tečna     97.627        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000

  4 TO       .346861  656695.885 1135218.252  13.35513        .000        .000        .000

 *     Vytvořen výstupní soubor Staničení s názvem MK1.SSS

 *     Akce:   REKONSTRUKCE KOMUNIKACE VE STRÁŽCE, KAMENICE                                                                              

 *     Trasa:                                                                               

 *     Datum vzniku        22. 6.2011  programem  RP12  

 *     Datum posl. zápisu  22. 6.2011  programem  RP12  

              Údaje o podrobných bodech trasy

     WB              STA            Y           X        sig            R                                               

 **  OT              .000000   656625.219 1134878.667   12.94459        .000

 **                  .010000   656627.238 1134888.461   12.94459        .000

 **                  .020000   656629.258 1134898.255   12.94459        .000

 **                  .030000   656631.277 1134908.049   12.94459        .000

 **                  .040000   656633.296 1134917.843   12.94459        .000

 **                  .050000   656635.316 1134927.637   12.94459        .000

 **                  .060000   656637.335 1134937.431   12.94459        .000

 **                  .070000   656639.354 1134947.225   12.94459        .000

 **                  .080000   656641.374 1134957.019   12.94459        .000

 **                  .090000   656643.393 1134966.813   12.94459        .000

 **                  .100000   656645.412 1134976.607   12.94459        .000

 **                  .110000   656647.432 1134986.401   12.94459        .000

 **                  .120000   656649.451 1134996.195   12.94459        .000

 **                  .130000   656651.471 1135005.989   12.94459        .000

 **                  .140000   656653.490 1135015.783   12.94459        .000

 **                  .150000   656655.509 1135025.577   12.94459        .000

 **                  .160000   656657.529 1135035.371   12.94459        .000

 **                  .170000   656659.548 1135045.165   12.94459        .000

 **                  .180000   656661.567 1135054.959   12.94459        .000

 **                  .190000   656663.587 1135064.752   12.94459        .000

 **                  .200000   656665.606 1135074.546   12.94459        .000

 **                  .210000   656667.625 1135084.340   12.94459        .000

 **                  .220000   656669.645 1135094.134   12.94459        .000

 **                  .230000   656671.664 1135103.928   12.94459        .000

 **                  .240000   656673.683 1135113.722   12.94459        .000

     TK              .247299   656675.157 1135120.871   12.94459        .000

     KT              .249234   656675.554 1135122.765   13.35512     300.000

 **                  .250000   656675.714 1135123.514   13.35513        .000

 **                  .260000   656677.796 1135133.295   13.35513        .000

 **                  .270000   656679.879 1135143.076   13.35513        .000

 **                  .280000   656681.961 1135152.856   13.35513        .000

 **                  .290000   656684.043 1135162.637   13.35513        .000

 **                  .300000   656686.126 1135172.418   13.35513        .000

 **                  .310000   656688.208 1135182.199   13.35513        .000

 **                  .320000   656690.291 1135191.979   13.35513        .000

 **                  .330000   656692.373 1135201.760   13.35513        .000

 **                  .340000   656694.456 1135211.541   13.35513        .000

 **  TO              .346861   656695.885 1135218.252   13.35513        .000

 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB ***






