Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace: Užitkové vozidlo s pohonem 4x4
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Univerzální užitkové vozidlo s dvojkabinou a nákladní korbou. Kabina se čtyřmi otevíracími dveřmi pro posádku 
	Univerzální užitkové vozidlo s dvojkabinou a nákladní korbou. Kabina se čtyřmi otevíracími dveřmi pro posádku 

	Kabina homologovaná min.5- místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech
	Kabina homologovaná ………- místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech

	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo včetně nářadí
	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo včetně nářadí

	Ocelová kola min. 16",  jedno montáž
	Ocelová kola ……", jedno montáž

	Přední halogenové světlomety
	Přední halogenové světlomety

	Motor diesel, vodou chlazený, Emisní norma Euro 6B
	Motor diesel, vodou chlazený, Emisní norma Euro 6B

	Výkon motoru min 160 HP
	Výkon motoru ………. HP

	Převodovka: manuální, min 6 rychlostí vpřed, jedna vzad
	Převodovka: manuální, ……… rychlostí vpřed, jedna vzad

	Hydraulický posilovač řízení
	Hydraulický posilovač řízení

	Rozvor min. 3100 mm
	Rozvor ……. mm

	Centrální zamykání
	Centrální zamykání

	Pohon zadních kol plus předních 4x4, ovládání elektronicky
	Pohon zadních kol plus předních 4x4, ovládání elektronicky

	Elektronická uzávěrka zadního diferenciálu
	Elektronická uzávěrka zadního diferenciálu

	Barva bílá, základní
	Barva bílá, základní

	Asistent pro rozjezd do kopce a sjíždění svahu
	Asistent pro rozjezd do kopce a sjíždění svahu

	Manuální klimatizace s pylovým filtrem                                                                                     
	Manuální klimatizace s pylovým filtrem                                                                                      

	Záruka na vozidlo min. 2 roky
	Záruka na vozidlo ….. roky

	Minimální světlá výška  221 mm
	Minimální světlá výška  …… mm

	Maximální celková délka vozu 5410 mm
	Maximální celková délka vozu ……. mm

	Korba ložného prostoru minimálně 1546x1559x474 mm (délka x šířka x výška)
	Korba ložného prostoru  d…..x š……..x v…… mm (délka x šířka x výška)

	Minimální šířka mezi podběhy (bez vany) 1129 mm
	Minimální šířka mezi podběhy (bez vany) …… mm

	Ochranná plastová tvarovaná vana korby, plastové tvarované obložení zadních výklopných dveří korby
	Ochranná plastová tvarovaná vana korby, plastové tvarované obložení zadních výklopných dveří korby

	Spodní ochranný kryt motoru
	Spodní ochranný kryt motoru

	Gumové koberce řidič, spolujezdec a cestující
	Gumové koberce řidič, spolujezdec a cestující

	Čelní airbagy na straně řidiče a spolujezdce
	Čelní airbagy na straně řidiče a spolujezdce

	Boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce
	Boční airbagy na straně řidiče a spolujezdce

	Hlavové airbagy v první a druhé řadě
	Hlavové airbagy v první a druhé řadě

	Kapacita autobaterie min. 70 Ah
	Kapacita autobaterie …… Ah

	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t
	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t

	Rádio FM a min 2x reproduktory
	Rádio FM a min 2x reproduktory

	Hmotnost bržděného přívěsu min. 3200 kg
	Hmotnost bržděného přívěsu …..... kg

	Min. 4x oko na korbě pro uchycení nákladu
	Min. 4x oko na korbě pro uchycení nákladu

	[bookmark: _GoBack]
	

	Osazení tažnou koulí ISO 50, včetně elektro zásuvky 7 pin.
	Osazení tažnou koulí ISO 50, včetně elektro zásuvky 7 pin.

	Přední a zadní zástěrky kol
	Přední a zadní zástěrky kol

	Ochranný rám za kabinou
	Ochranný rám za kabinou

	Vyhřívané zadní okno
	Vyhřívané zadní okno

	Cena vozidla .......     Kč bez DPH


Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 



