Techmania Science Center o.p.s.


Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu
Číslo standardu

Rozměry:  šířka x hloubka x výška
š x h x v mm

Popis:
C
Vyobrazení: obrázek 

Legenda:


Číslo standardu – číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“


Název položky/podpoložky


Popis – detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Rozměry:


Šířka – celkový šířkový rozměr položky/podpoložky


Hloubka – celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky


Výška – celkový výškový rozměr položky/podpoložky


Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky

Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku.

	Název standardu
Číslo standardu
	
	1

	
	
	

	
	
	

	Digestoř laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	1800 x 900 x 2250 mm


Popis:
DKM 1800
Maximální vnitřní rozměry pracovního prostoru: šířka 1795, hloubka 620, výška 1200mm. Výška pracovní plochy musí být 900 mm nad podlahou. Plášť digestoře z ocelových plechů o síle 1,5 mm, povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem - RAL 7035. Přední okno v rámu výsuvné vertikálně, zaskleno dvoudílným bezpečnostním lepeným sklem posuvným v rámu horizontálně. Maximální výška digestoře s otevřeným oknem musí být 2700 mm.

Boční levý sloupek digestoře slouží pro rozvod médií a musí být osazen kazetami s pro montáž 6 kusů ovladačů ventilů pro ovládání přívodu vod a plynů. Panel 4 elektrických zásuvek a řídící jednotka musí být umístěny na pravém sloupku digestoře. Řidící jednotka zajišťuje ovládání ventilátoru , osvětlení a zásuvek a je vybavena optickou signalizací provozu digestoře. Vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií.

Vývod elektřiny musí být kazetou s panelem 4 elektrických zásuvek 230V s ochrannými krytkami zabraňujícími vniku vlhkosti a znečištění s minimálním krytím IP 44. V horní části digestoře musí být umístěno zářivkové osvětlení 18W s ochranným krytem z polykarbonátu. 

Digestoř musí být ve vnitřním prostoru na levém boku vybavena přípravou na osazení snadno přístupnými vývody na vody a plyny. Celkem 6 kusů vývodů musí být seřazeno do dvou sloupců a třech vzájemně posunutých řad, aby nedocházelo k překrývání vývodů.

Ventily pro vody a plyny musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněny vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyrobeny v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000. Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898. Osazení konkrétními typy ventilů - samostatné standardy (viz. specifikace položek).
Vnitřní pracovní deska digestoře o maximálních rozměrech 1755x695 musí být uložena na ocelových profilových výztuhách a musí být v levém předním rohu připravena na osazení desky polypropylenovou odpadovou vaničkou - 250x90/155 mm s vyjímatelným sítkem, napojení na odpad sifonem se zápachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu. Typ konkrétní pracovní desky – samostatné standardy (viz. specifikace položek).

Pro práci s teplými kyselinami musí být digestoř osazena vyložením vnitřního prostoru odpovídající svou odolností používaným chemikáliím. Typ konkrétního vyložení – samostatné standardy (viz. specifikace položek).
Digestoř musí být osazena horním odtahovým dílem z polypropylenu opatřeným odtokovým kanálkem pro odvod kondenzátu napojeným na odpad. Průměr pro napojení vzduchotechniky musí být 250 mm. Součástí digestoře musí být propojení digestoře s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí do vzdálenosti 1 m.

Ventilátor není součástí dodávky digestoře.

Digestoř musí být možno dodatečně vybavit bezpečnostním měřením průtoku vzduchu a signalizací ALARM, která obsluhu upozorní akustickým a vizuálním signálem při aktuálním průtoku vzduchu mimo nastavený, normou požadovaný, interval rychlosti proudění (zejména při nedostatečném).

Digestoř musí být možno vybavit pod pracovní deskou různými druhy skříněk i odtahovaných, a zbývající prostor musí být uzavřen. Typ konkrétní skříňky pod pracovní desku digestoře – samostatné standardy (viz. specifikace položek).
Digestoř musí mít certifikát o shodě s požadavky normy EN 14175, musí mít certifikát CE dle směrnice 73/23/EHS a 89/336/EHS.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
	
	2

	
	
	

	
	
	

	Pracovní deska digestoře - dlažba
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	1795 x 695 x 30 mm


Popis:
DM DL 1800
Povrch pracovní desky digestoře musí být z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené na přední hraně nalepenou bílou plastovou narážecí hranou se zvýšeným okrajem chránícím obsluhu před potřísněním v případě rozlití  chemikálií. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti).

V levém předním rohu musí být deska osazená polypropylenovou odpadovou vaničkou - 300x150/170 mm s vyjímatelným sítkem, napojenou na odpad sifonem se zápachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu.

Pracovní deska musí být nedílnou součástí digestoře (viz.specifikace položek).

Tato pracovní deska digestoře musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.

	Název standardu
Číslo standardu
	
	3

	
	
	

	
	
	

	Ventil laboratorní do digestoře - voda studená
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Popis:
DKVS 1
Speciální armatura pro digestoře musí být rozdělena na ovladač (levý sloupek – vně) a vývod (levý bok uvnitř). Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898.

	Název standardu
Číslo standardu
	
	4

	
	
	

	
	
	

	Ventil laboratorní do digestoře - propan butan
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Popis:
DKZP 1
Speciální armatura pro digestoře musí být rozdělena na ovladač (levý sloupek – vně) a vývod (levý bok uvnitř). Ventil pro propan butan musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898.

	Název standardu
Číslo standardu
	
	5

	
	
	

	
	
	

	Skříňka digestoře
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	1200 x 520 x 720 mm


Popis:
203001007003
Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka z lamina se čtyřmi zásuvkami. 

Skříňka dvoudveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (speciální povrchová úprava proti korozi), úchytky na dveřích skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř čtyři výsuvné zásuvky z kyselinovzdorného polypropylenu.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Ventilátor není součástí dodávky.

Součástí skříňky musí být propojení skříňky T-kusem s vyústěním vzduchotechniky digestoře chemicky odolnou flexibilní hadicí ø75 mm do vzdálenosti 4 m.
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
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	Skříňka laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	450 x 520 x 870 mm


Popis:
LSD 1
Skříňka jednodveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skřínky kovová, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
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	Skříňka laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	600 x 520 x 870 mm


Popis:
LSD 1
Skříňka jednodveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skřínky kovová, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
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	Skříňka laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	900 x 520 x 870 mm


Popis:
LSD 4
Skříňka dvoudveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
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	Skříňka laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	900 x 520 x 870 mm


Popis:
LSD 4a
Skříňka jednodveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné) umístěné ve středu přední části skříňky, úchytky na dveřích skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 pevná police.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
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	Skříňka laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	600 x 520 x 870 mm


Popis:
LSZ 5
Skříňka pětizásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
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	Skříňka laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	450 x 520 x 870 mm


Popis:
LSD 2
Skříňka jednodveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře a čelo zásuvky s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), pojezdy pro zásuvku kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na dveřích a zásuvce skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře i čelo vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
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	Skříňka laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	600 x 520 x 870 mm


Popis:
LSD 2
Skříňka jednodveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře a čelo zásuvky s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), pojezdy pro zásuvku kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na dveřích a zásuvce skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře i čelo vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
	
	13

	
	
	

	
	
	

	Skříňka laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	900 x 520 x 870 mm


Popis:
LSD 5
Skříňka dvoudveřová, dvě horní zásuvky (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře a čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na dveřích a zásuvkách skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře i čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
	
	14

	
	
	

	
	
	

	Skříňka laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	900 x 520 x 870 mm


Popis:
LSD 6
Skříňka dvoudveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře a čelo zásuvky s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), pojezdy pro zásuvku kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na dveřích a zásuvce skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře i čelo vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
	
	15

	
	
	

	
	
	

	Skříňka laboratorní instalační
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	600 x 570 x 870 mm


Popis:
LSV 1-600
Skříňka jednodveřová instalační (pod pracovní desku laboratorního stolu) s přípravou pro montáž kameninové výlevky a přívodů médií z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky tvoří spodní a horní vlysy z DTD L přizpůsobené pro přívod a odvod médií.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skřínky kovová, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Konstrukce skříňky, která je bez zad a části dna, umožňuje snadnou instalaci přívodu vody a odpadů, popř. pozdější údržbu, hrany korpusu skříňky s nalepenou hranou ABS 0,5 mm. Prostor skříňky pod výlevkou bez police je využitelný jako odkládací.

Podpůrná konstrukce výlevky ze svařovaných ocelových profilů povrchově ošetřených elektrostaticky naneseným vypalovaným lakem. Vnitřní osazení kameninové výlevky zajišťují výškově nastavitelné elementy (možnost vyspádování výlevky vzhledem k nerovnostem podlahy).

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Povrch pracovní desky, baterie a výlevka není součástí instalační skříňky a je obsažen samostatným standardem.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
	
	16

	
	
	

	
	
	

	Skříňka laboratorní instalační
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	600 x 720 x 870 mm


Popis:
LSV 2-600
Skříňka jednodveřová instalační, falešné čelo (pod pracovní desku laboratorního stolu) s přípravou pro montáž kameninové výlevky a přívodů médií z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky tvoří spodní a horní vlysy z DTD L přizpůsobené pro přívod a odvod médií.

Dveře a čelo s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skřínky kovová, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Konstrukce skříňky, která je bez zad a části dna, umožňuje snadnou instalaci přívodu vody a odpadů, popř. pozdější údržbu, hrany korpusu skříňky s nalepenou hranou ABS 0,5 mm. Prostor skříňky pod výlevkou bez police je využitelný jako odkládací.

Podpůrná konstrukce výlevky ze svařovaných ocelových profilů povrchově ošetřených elektrostaticky naneseným vypalovaným lakem. Vnitřní osazení kameninové výlevky zajišťují výškově nastavitelné elementy (možnost vyspádování výlevky vzhledem k nerovnostem podlahy).

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Povrch pracovní desky, baterie a výlevka není součástí instalační skříňky a je obsažen samostatným standardem.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
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	Doměr
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Popis:


Doměr - položka z dřevotřískové laminované desky sloužící k zakrytování otvorů vzniklých kolem skříněk a skříní při instalaci u zdí, ve výklencích či vzájemně proti sobě. Rozměry doměru odpovídají mezeře vzniklé po finální instalaci nábytku.

	Název standardu
Číslo standardu
	
	18

	
	
	

	
	
	

	Zákryt zad
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  hloubka x výška
	
	18 x 870 mm


Popis:
Zákryt zad
Pohledové zakrytí zad skříňky (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm.

Hrany korpusu zákrytu s nalepenou hranou z materiálu ABS 0,5mm.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

	Název standardu
Číslo standardu
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	Ocelová konstrukce
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	1800 x 500 x 870 mm


Popis:
SOK-1800
Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu 30x50 mm. Pevnost a stabilnost konstrukce musí být zajištěna zadní trnoží, svislými výztuhami v bocích a vodorovnými výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
	
	20

	
	
	

	
	
	

	Výztuha
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	600 x 500 mm


Popis:


Ocelová výztuha pod pracovní deskou pro propojení dvou stolů, vyrobena z profilu 50x30 mm. 

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

	Název standardu
Číslo standardu
	
	21

	
	
	

	
	
	

	Výztuha
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	1200 x 500 mm


Popis:


Ocelová výztuha pod pracovní deskou pro propojení dvou stolů, vyrobena z profilu 50x30 mm. 

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

	Název standardu
Číslo standardu
	
	22

	
	
	

	
	
	

	Konzola
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  hloubka x výška
	
	250 x 200 mm


Popis:
Konzola
Konzola tvaru „L“ pro podepření pracovní desky nebo odsávacího nástavce..

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
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	Výsuv pro klávesnici
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	560 x 330 x 120 mm


Popis:
výsuv pro klávesnici
Výsuv pro klávesnici slouží k mobilnímu uložení klávesnice osobního s výřezem pro výztuhu počítače pod pracovní desku pracovního stolu, vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, dno a boky.

Přední hrana výsuvné desky s nalepenou hranou ABS 2 mm s rádiusem na hranách R2 mm, hrany korpusu vozíku z materiálu ABS 0,5mm.

Montáž pod pracovní desku.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko fyzikálních zkouškách, certifikát ČSN EN 13150 a být ve shodě s EN 14 056.

	Název standardu
Číslo standardu
	
	24

	
	
	

	
	
	

	Výsuv pro klávesnici
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	800 x 330 x 120 mm


Popis:
výsuv pro klávesnici
Výsuv pro klávesnici slouží k mobilnímu uložení klávesnice osobního s výřezem pro výztuhu počítače pod pracovní desku pracovního stolu, vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, dno a boky.

Přední hrana výsuvné desky s nalepenou hranou ABS 2 mm s rádiusem na hranách R2 mm, hrany korpusu vozíku z materiálu ABS 0,5mm.

Montáž pod pracovní desku.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko fyzikálních zkouškách, certifikát ČSN EN 13150 a být ve shodě s EN 14 056.

	Název standardu
Číslo standardu
	
	25

	
	
	

	
	
	

	Kontejner
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	450 x 480 x 620 mm


Popis:
KZ 1/4-450
Kontejner čtyřzásuvkový (stejná výška zásuvek) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda kontejneru pevná z DTD-L 18 mm.

Čela zásuvek po obvodě a půda min. ze tří stran s nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách kontejneru kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm, madla na půdě pro manipulaci s kontejnerem kovové, rozteč 96 mm, obdobné jako úchytky. Čela zásuvek vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu kontejneru z materiálu ABS 0,5mm.

Čtyři černá kolečka, gumová výstelka měkčená pryž šedá, průměr 50 mm, z toho dvě přední s brzdou.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
	
	26

	
	
	

	
	
	

	Pracovní deska - postforming
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  hloubka x výška
	
	750 x 28 mm


Popis:
PD PF-750
Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.

Tyto pracovní desky musí splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.

Po kompletaci se skříňkou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
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	Pracovní deska - postforming
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  hloubka x výška
	
	850 x 28 mm


Popis:
PD PF-750
Pracovní deska tvořena jádrem z dřevotřískové desky potažené folií z vysokotlakého laminátu (HPL fólií), přední horní i spodní hrana plynule zaoblená - postforming. Deska odolná teplotě do 150°C, krátkodobě 250°C.

Tyto pracovní desky musí splňovat základní požadavky ČSN EN 312-3 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.

Po kompletaci se skříňkou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
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	Pracovní deska - dlažba
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  hloubka x výška
	
	600 x 36 mm


Popis:
PD DL-600
Povrch pracovní desky z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu nalepenou bílou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti).

Tyto pracovní desky musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.

Po kompletaci se skříňkou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
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	Pracovní deska - dlažba
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  hloubka x výška
	
	750 x 36 mm


Popis:
PD DL-750
Povrch pracovní desky z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu nalepenou bílou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti).

Tyto pracovní desky musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách.

Po kompletaci se skříňkou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Název standardu
Číslo standardu
	
	30

	
	
	

	
	
	

	Médiová stěna kovová
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	1800 x 150 x 720 mm


Popis:

Médiová stěna kovová se jednou policí se skládá ze dvou sloupků trojúhelníkového průřezu 150x150 mm a jedné police.

Sloupky slouží pro rozvody médií (vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií), každý sloupek musí být osazen dvěmi kovovými kazetami pro libovolné uchycení ventilů a elektro zásuvek. Médiové sloupky spojuje jedna police ve výšce 420 mm nad pracovní deskou hloubky 150 mm, kovová se skleněnou výplní. 

Médiová stěna musí umožňovat snadnou montáž příslušenství jako ventilů médií a příslušných rozvodů těchto médií.

Médiová stěna musí být kompletně vyrobena z ocelových plechů o síle 1,5mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem dle RAL.

Médiové stěny musí být pro zvýšení stability navzájem spojeny!

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci se skříňkou a pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Médiový sloupek kovový
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	150 x 150 x 720 mm


Popis:

Médiová sloupek kovový trojúhelníkového průřezu 150x150 mm, bez police.

Sloupek slouží pro rozvod médií (vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního plynu a kapalných médií), sloupek musí být osazen dvěmi kovovými kazetami pro libovolné uchycení ventilů a elektro zásuvek. 

Médiový sloupek musí umožňovat snadnou montáž příslušenství jako ventilů médií a příslušných rozvodů těchto médií.

Médiový sloupek musí být kompletně vyroben z ocelových plechů o síle 1,5mm s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem dle RAL.

Médiové sloupky musí být pro zvýšení stability navzájem spojeny!

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.

Po kompletaci se skříňkou a pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.

Vyobrazení:
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	Vanička polypropylenová
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	295 x 1205 x 150 mm


Popis:
PP vanička
Polypropylenová odpadová vanička pro zabudování do pracovní desky. Součástí odpadní vaničky musí být sifon z chemicky odolného plastu a sítko. Vyrobeno z chemicky odolného polypropylenu PP-H.

Vyobrazení:
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	Kameninová výlevka
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	445 x 445 x 265 mm


Popis:
kam výl
Kameninová výlevka (vnitřní 380x380/250) je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka.

Vyobrazení:
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	Baterie laboratorní směšovací
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  hloubka x výška
	
	220 x 240 mm


Popis:
VTSS PD
Stolní stojánková směšovací armatura na teplou a studenou vodu s pákou dole. Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918,  závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie je zakončen otočným ramínkem délky 200 mm s olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazení:
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	Baterie laboratorní - voda studená
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	45 x 250 x 120 mm


Popis:
VSN 1
Nástěnná armatura. Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie musí být zakončen otočným horním ramínkem délky 200 mm s olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazení:
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	Baterie laboratorní směšovací
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	


Popis:
VTSN P
Nástěnná směšovací armatura na teplou a studenou vodu s pákou. Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Rozteč přívodů R 150 mm. Vývod baterie musí být zakončen otočným dolním ramínkem délky 200 mm s olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazení:
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	Ventil laboratorní - propan butan
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	45 x 90 x 120 mm


Popis:
VZN 1
Nástěnná armatura. Ventil jednocestný pro propan butan musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000.

Vývod baterie musí být zakončen olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazení:
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	Elektro zásuvka
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	150 x 60 x 300 mm


Popis:
EZNK 1
Nástěnná armatura. Montážní kovová kazeta se čtyřmi zásuvkami 230V / 16A, zápustné provedení pro dodatečnou montáž do sloupků médiových kovových stěn, barevné označení dle EN 13792:2000. Zásuvky v provedení s krytkami zabraňující vniku vlhkosti a znečištění s minimální zvýšenou odolností IP 44.

Kovová plechová kazeta s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem, včetně zakryté propojovací elektroinstalace zásuvek na zadní straně
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	Kazeta s datovou zásuvkou
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	150 x 60 x 300 mm


Popis:
EZNK 1
Nástěnná armatura. Montážní kovová kazeta s datovou zásuvkou, zápustné provedení pro dodatečnou montáž do sloupků médiových kovových stěn, barevné označení dle EN 13792:2000. 

Kovová plechová kazeta s povrchovou úpravou práškovým vypalovacím lakem, včetně zakryté propojovací elektroinstalace zásuvek na zadní straně
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	Stůl laboratorní váhový
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	1200 x 600 x 750 mm


Popis:
STV 1200
Stůl váhový s ocelovou konstrukcí (profil 40x40 mm) opláštěnou laminovanými dřevotřískovými deskami tloušťky 18 mm. Hrany korpusu opatřeny hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm.

Leštěná žulová váhová deska se sraženými hranami - 500x500/50 musí být umístěna na pryžových kuželech.

Kovová konstrukce opatřena osmi výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko fyzikálních zkouškách, certifikát ČSN EN 13150, být ve shodě s EN 14 056 a pracovní deska splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411.

Vyobrazení:
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	Skříňka nástěnná
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	900 x 340 x 480 mm


Popis:
LSN 2-900

Skříňka nástěnná dvoudveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích kovové, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříňky z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus).

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Vyobrazení:
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	Skříňka nástěnná
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	900 x 330 x 480 mm


Popis:
LSN 3-900
Skříňka nástěnná dvoudveřová s celoskleněnými dveřmi z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Celoskleněné dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích kovové, rozteč 160 mm. Korpus skříňky vybaven tlumiči dorazů dveří.

Hrany korpusu skříňky z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí. Na bocích závěsy pro uchycení na zeď (min.nosnost 50kg/kus).

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Vyobrazení:
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	Skříň laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	600 x 420 x 1800 mm


Popis:
SKL 1-600
Skříň dvoudveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skříně kovová, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříně z materiálu ABS 0,5mm. Dvoudveřová skříň rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Vyobrazení:
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	Skříň laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	900 x 420 x 1800 mm


Popis:
SKL 1-900
Skříň čtyřdveřová z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříně jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska.

Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skříně kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů.

Hrany korpusu skříně z materiálu ABS 0,5mm. Čtyřdveřová skříň rozdělená vodorovnou mezistěnou na dvě části. Horní část s prosklenými dveřmi v rámu z jednoho kusu, uvnitř 2 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí. Spodní část s plnými dveřmi, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti vysunutí.

Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Vyobrazení:
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	Nadstavba laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	600 x 420 x 700 mm


Popis:
SKN
Nástavec jednodveřový z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda nástavce jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska nebo DTD-L 18 mm. Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm (hrany korpusu nástavce a police s hranou z materiálu ABS 0,5 mm), zavěšena na niklovaných závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné) úchytky na dveřích kovové, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny tlumiči dorazů. 

Jednodveřový, 1 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Vyobrazení:
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	Nadstavba laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	900 x 420 x 700 mm


Popis:
SKN
Nástavec dvoudveřový z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda nástavce jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska nebo DTD-L 18 mm. Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm (hrany korpusu nástavce a police s hranou z materiálu ABS 0,5 mm), zavěšena na niklovaných závěsech odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné) úchytky na dveřích kovové, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny tlumiči dorazů. 

Dvoudveřový, 1 stavitelné police s podpěrkami proti vysunutí.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056.

Vyobrazení:
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	Sedák laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	


Popis:
203008002013
Popis:


Laboratorní kolečkový sedák, polyuretanový sedák. Pístem výškově nastavitelný sedák. Výška sedáku 450 – 560 mm.

Kolečka pro tvrdý povrch.

Vyobrazení:
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	Sedák laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	320 x 320 x 900 mm


Popis:


Laboratorní PUR kolečkový sedák, polyuretanový sedák. Pístem výškově nastavitelný sedák. Výška sedáku 530 – 810 mm. Bez područek.

Kolečka pro tvrdý povrch.

Vyobrazení:
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	Židle laboratorní
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	630 x 500 x 980 mm


Popis:
asyn
Laboratorní PUR kolečková židle, polyuretanový měkčený sedák a opěradlo. Pístem výškově nastavitelný sedák a možnost výškového nastavení ergonomického opěradla. Mechanika asynchronní - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku. Výška sedáku 450 – 560 mm.

Bez područek.

Kolečka pro tvrdý povrch.

Vyobrazení:
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	Regál
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	4010 x 500 x 2000 mm


Popis:
RP I
Průmyslový regál s povrchovou úpravou práškovým netoxickým nástřikem (RAL 7035). 

Regál musí být tvořen tuhými rámy s perforací pro zavěšení police pomocí pevných klipsů. Rámy jsou opatřeny plastovými patkami. 

Regál musí být složen z jednoho pevného pole a tří přídavných.

6 přestavitelných polic po 50 mm o nosnosti 180 kg.

Vyobrazení-ilustrativní:
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	Bezpečnostní skříň na hořlaviny
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	1200 x 615 x 1968 mm


Popis:
203802102003
Skříň bezpečnostní na uložení hořlavin dvoudveřová s křídlovými dveřmi, typ 90. Musí být vybavena třemi pevnými policemi, záchytnou vanou o objemu 23 l a na ni položeným děrovaným plechem, tvořícím čtvrtou odkládací plochu. 

Je opatřená dvojitým ocelovým pláštěm s tepelnou izolací, která zaručuje v případě požáru po dobu 90 minut teplotu ve vnitřním prostoru nepřesahující 200 ˚C. Dveře vybaveny požární pojistkou aktivující její okamžité hydraulické uzavření, otvory pro napojení na vzduchotechniku se musí také automaticky uzavřít. Hrany dveří a spáry osazeny teplocitlivou látkou, která při zvýšení teploty zvětší svůj objem a utěsní spáry. 

Skříň musí mít zaručen neustálý odtah 24 hodin denně, průměr odtahového komínku je 75 mm.

Ventilátor není součástí skříně. Její součástí je propojení skříňky s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí ø75 mm do vzdálenosti 2 m.

Vyobrazení-ilustrační foto:
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	Bezpečnostní skříň na kyseliny a louhy
	
	

	
	
	

	
	
	

	Rozměry:  šířka x hloubka x výška
	
	1200 x 605 x 1970 mm


Popis:
203802202003
Skříň na louhy a kyseliny dvoudveřová vysoká. Speciální zásuvková skříň dvoudveřová, rozdělená na dvě části – každá se 4 policemi vybavenými vyjímatelnými kapalinotěsnými vysoce odolnými plastovými vanami o objemu 15l, s nosností 25 kg. 

Vnější stěny korpusu musí být zhotoveny z ocelového plechu potaženého vrstvou epoxidové pryskyřice, vnitřní stěny korpusu musí být z vysoce odolných desek z materiálu melamin. Skříň musí být rozdělena na dvě hermeticky oddělené samostatně odtahované skladovací části – jedna část je určena na uložení kyselin a druhá na uložení louhů. Otevírání dveří je v úhlu 90°, obě křídla jsou nezávisle uzamykatelná. 

Skříň musí být vybavena speciálním kováním (závěsy, výsuvné lišty, zámek) se zvýšenou chemickou odolností.

Skříň na louhy a kyseliny musí mít zaručen neustálý odtah 24 hodin denně, průměr odtahového komínku je 75 mm.

Ventilátor není součástí skříně. Její součástí je propojení skříňky s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou flexibilní hadicí ø75 mm do vzdálenosti 2 m.

Skříň musí mít atest GS a CE.

Vyobrazení-ilustrační foto:
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