Příloha č. 3

1.  Specifikace požadovaných činností 

1.1  Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu
Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu z nádob umístěných na území městyse Křinec (tj. části Křinec, Mečíř, Sovenice, Bošín, Nové Zámky, Zábrdovice). Směsný komunální odpad bude odstraněn uložením na řízené skládce, popřípadě odstraněn jiným odsouhlaseným způsobem. Součástí odstraňování směsného komunálního odpadu je rovněž vedení evidence produkce odpadů dle platné právní úpravy. 

1.2  Sběr, svoz a využití separovaných složek komunálního odpadu
Sběr, svoz, třídění nebo využití separovaných složek komunálního odpadu z nádob               na separovaný odpad, umístěných na území městyse Křinec (tj. části Křinec, Mečíř, Sovenice, Bošín, Nové Zámky, Zábrdovice) v členění: papír a lepenka, plastové obaly, skleněné obaly – barevné a bílé sklo. K nakládání se separovanými složkami komunálního odpadu patří jejich sběr a svoz za účelem předání k dalšímu využití nebo odstranění a vedení evidence podle platné právní úpravy.

Seznam stanovišť nádob na separovaný sběr: 
	Druh nádoby
	plastové
	plastové
	plastové
	plastové
	plastové

	Objem nádoby
	1100 lit.
	1100 lit.
	1,1 m3
	1,1 m3
	1100 lit.

	části městyse Křinec
	papír
	plast
	sklo bílé
	sklo barevné
	tetrapak

	
                Křinec
	kusů
	kusů
	kusů
	kusů
	kusů

	
	4
	7
	3
	4
	1

	Mečíř
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	-
	1
	-

	Sovenice
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	-
	1
	-

	Bošín
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	-
	-
	-

	Nové Zámky
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	-
	1
	-

	Zábrdovice
	
	
	
	
	

	
	1
	1
	1
	1
	-

	CELKEM
	9
	12
	4
	8
	1



1.3  Sběr, svoz a odstranění nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu bude prováděn minimálně 2x ročně mobilní svozovou linkou       ze stanovišť Mečíř náves, Sovenice u kapličky, Bošín náves, Křinec náměstí, Nové Zámky náves, Zábrdovice náves. 

2.   Četnost a způsob svozu

2.1  Četnost svozu
Městys Křinec se skládá z částí: Křinec, Mečíř, Sovenice, Bošín, Nové Zámky, Zábrdovice.
Nádoby 120, 240 l a pytle na komunální odpad jsou umístěny v částech Křinec, Mečíř, Sovenice, Bošín, Nové Zámky, Zábrdovice a sváží se 1x týdně.
Svoz separovaných složek komunálního odpadu bude probíhat:
- 1x týdně u komodity plast
- 1x za 2 týdny u komodity papír
- 1x měsíčně u komodity tetrapak, sklo bílé i barevné, 

Odvoz odpadů se bude opakovat pravidelně ve stejné dny v týdnu. V případě potřeby je možno dohodnout i mimořádný odvoz.
V případě nepředvídatelných situací - přírodních pohrom, neočekávaných okolností v dopravě, oprav komunikací, stávek a podobných případu je poskytovatel služby zproštěn povinnosti poskytovat službu po dobu trvání případu. Náhradní poskytnutí služeb bude provedeno po dohodě smluvních stran v nejkratší možné lhůtě.

Komunální odpad

	Typ nádoby
	Počet
	Frekvence svozu

	110/120 L
	720
	52 svozů ročně

	240 L
	30
	52 svozů ročně

	Plastové pytle
	100
	dle konkrétní situace



Separovaný odpad

	Typ nádoby
	Počet nádob
	Frekvence svozu

	1500L - zvon/tetrapak
	8
	12 svozů ročně

	1100 L/plast
	17
	52 svozů ročně

	1100 L/papír
	15
	26 svozů ročně

	1500 L - zvon / sklo bílé
	8
	12 svozů ročně

	       1500 L - zvon / sklo barevné
	8
	12 svozů ročně



Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu bude prováděn minimálně 2x ročně mobilní svozovou linkou ze stanovišť jako v bodě 1.3. 
 
	Druh a číslo odpadu
	Předpokládané množství neb. odpadu v tunách
	Frekvence svozu

	Motorové, převodové a mazací oleje, kat. číslo 130208
	0,15
	2x ročně


	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, kat. číslo 150110
	0.7
	

	Rozpouštědla, kat. číslo 200113
	0,15
	

	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, kat. číslo 200117
	0,5
	

	Stavební materiály obsahující asbest kat. číslo 170605
	4
	



2.2   Způsob svozu

Na základě požadavku městyse Křinec je poskytovatel služby povinen předat prostřednictvím objednatele do užívání fyzickým osobám dostatečný počet sběrných nádob a plastových pytlů ke shromažďování odpadu.

Poskytovatel služby je povinen zajistit čistotu vykládky nádob a čistotu prostoru stanoviště nádob.   Jeho zaměstnanci jsou povinni sběrnou nádobu vyprázdnit a uložit zpět na místo, odstranit případné znečistění komunikace způsobené manipulací s nádobou a případné znečištění prostoru stanoviště nádob (odpady mimo nádoby). 

Poskytovatel služby je povinen umožnit objednateli kdykoliv, bez ohlášení, provést kontrolu předmětu plnění zakázky.

Objednatel zajistí přístup k lokalitám vybraným pro umístění nádob, přitom jejích stanoviště musí být přístupné po dostatečné zpevněné příjezdové komunikaci.
