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Příloha č. 2 ZD

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍDKY

Předmětem této zakázky je dodávka 1 ks nového zametacího stroje pro úklid místních komunikacích. Níže jsou stanoveny minimální technické požadavky na výkon a funkci zametacího stroje, zadavatel umožňuje použití kvalitativně a technicky obdobného řešení. V případě, že navrhované řešení nebude splňovat uvedené technické požadavky, bude abídka vyřazena z hodnocení. 
	Parametr
	Popis

	Normy a certifikace
	Předmětem technických podmínek je pořízení zametacího stroje (podle ČSN EN 15429-1), který splňuje podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích a má certifikaci PM10 (zachycení prachových částic větších než 10 mikrometrů)

	Rozměry 
	Výška stroje:   max. 2300 mm

	
	Šířka stroje:  max. 1400

	
	Uklízecí šířka:  min. 2300 mm

	Hmotnost
	celková hmotnost do 3500 kg (z důvodu požadavku řízení vlastníkem oprávnění pro skupiny „B“)

	Motor – palivo
	Diesel

	Motor – Emisní norma
	EURO 5 

	Motor – výkon
	Min. 60 kW 

	Řízení
	Pravostranné s posilovačem

	Řízení 
	Kloubové řízení nebo řízení všech kol (obou náprav)

	Pohon kol
	Min. 4x2 s uzávěrkou diferenciálu nebo 4x4

	
	Hydrostatický pojezd

	
	Pracovní režim min. 0-10 km/h, přejezdová rychlost min. 45 km/h 

	Kabina – počet míst
	Dvoumístná kabina, sedačky s bezpečnostními pásy, minimálně místo pro řidiče odpružené s opěrkou hlavy

	Vybavení kabiny
	Protihluková izolace, tlumení vibrací, 

	 
	Klimatizace, 2x Boční zrcátka/vyhřívaná

	 
	Vnitřní osvětlení, přídavné vnější přední pracovní světlomety 

	 
	Bezpečnostní skla, čelní sklo vyhřívané, ostřikovač čelního skla

	 
	Otevírací boční okna (okénka), polohovatelný volant, 

	 
	Úložný prostor v kabině nebo ve vozidle, hasící přístroj s držákem

	 
	Vícestupňový ventilátor topení a ventilace s výstupy na čelní a boční skla

	 
	Příprava pro rádio, kontrola stavu paliva v nádrži

	 
	Počítadlo motohodin, počet ujetých km, indikátory pro provozní systémy (světelné či zvukové:  stav vody v nádrži ke skrápění)

	 
	Varovný signál při couvání, signalizační maják (oranžový)

	Kartáče
	2 boční kartáče a 1 přední kartáč ovládaný  joystickem nebo obdobným ovládacím zařízením. Jednoduchá výměna typu kartáčů (např. nylonový za železný či lanový a pod.) 

	 
	Přední kartáč robustní konsttrukce umožňující práci s agresivním (lanovým) kartáčem

	Kartáče - otáčky
	Možnost proměnlivého nastavení otáček kartáčů

	Ovládání kartáčů
	Možnost nastavení přítlaku kartáčů, polohy kartáčů  a úhlu sklonu kartáčů. Třetí přední kartáč na pracovním rameni před strojem umožňující práci ve dvou úrovních a mimo základní obrys stroje vpravo i vlevo. 

	Sání
	Sací hubice zavěšena tak, aby bylo možné zdolávat překážky, obrubníky a nájezdy s výškovým rozdílem min. 150 mm (Hydraulické zvedání sací hubice, uložení sací hubice na pojezdových kolech), klapka ovládaná z místa řidiče.(pro sběr větších nečistot)

	
	Plynulá regulace sací turbíny, vysoký sací výkon  - podtlak v sání min. 500 mm WS

	Sání - přídavná vnější sací hubice
	Délka min. 3 m, pevné spojení či snadná montáž, Ø min.100 mm

	Mycí lišta
	Vysokotlaká mycí lišta v přední části vozidla (součást dodávky s vozidlem, minimálně možnost snadné alternativní instalace místo předních kartáčů) 

	Zkrápění kartáčů 
	Nádrž na vodu min. 280 litrů / ventil pro vypouštění vody

	
	Všechny zametací agregáty vybaveny tryskami předkropu ke snížení prašnosti při zametání, sací hubice zkrápěna z důvodu zajištění zabránění usazování prachu a nečistot 

	
	Rekuperace (recyklace) zkrápěcí vody pro její opětovné použití

	Zásobník na smetky - objem
	zásobník na smetky z nerezového materiálu o objemu minimálně 1,4 m3, 

	Zásobní na smetky - vyklápění
	Hydraulické vyklápění, vyklápěcí výška min. 1300 mm

	
	Možnost nouzovém režimu vyklápění

	Přídavné vysokotlaké mycí zařízení
	Plynulé nastavení tlaku, délka hadice minimálně 5 m, pistole k hadici připojená rychlospojkou

	Další
	Zabudovaná kamera sledující minimálně prostor za vozem při couvání

	 
	Uzamykatelné víčko palivové nádrže

	 
	Možnost montáže dalších předních mechanizmů

	 
	Bezpečnostní polepy a označení dle příslušné normy v ČR pro daný typ stroje

	 
	Technická dokumentace potřebná pro řádnou registraci a provoz stroje (TP, prohlášení o shodě)

	 
	Návod k obsluze a údržbě v češtině, katalog nárhadních dílů
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