Příloha č. 5

Technická specifikace nabízeného nového autobusu:


	Zadání dle výzvy a zadávací dokumentace
	Ano/Ne
	Skutečnost dle nabídky uchazeče

	Základní technické parametry:
	
	

	· Dvounápravový autobus
	
	

	· Celková délka autobusu maximálně do 11 m
	
	

	· Celková výška autobusu maximálně do 3,5 m, včetně všech nástaveb (např. klimatizace)
	
	

	· Obsaditelnost autobusu minimálně 28 sedících osob
	
	

	· Nabídnutý autobus musí být ke dni dodávky schválený pro přepravu osob a provoz v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky.
	
	

	· Autobus musí být homologován na rychlost 100 km/h
	
	

	· Povinná výbava ve smyslu platných právních předpisů ČR
	
	

	· Součástí dodávky bude návod k obsluze a údržbě nabízeného autobusu v českém jazyce.
	
	

	Karoserie:
	
	

	· Antikozorní ochrana celého skeletu autobusu
	
	

	· Zajištění autobusu proti neoprávněnému použití dle platných předpisů v ČR, uzamykatelné dveře a zavazadlový prostor.
	
	

	· Systém denního svícení.
	
	

	· Přední a zadní světla do mlhy.
	
	

	· Zvuková signalizace při navolení jízdy zpět.
	
	

	· Nezávislé topení s minimálním výkonem  24 kW
	
	

	· Dálkově ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka.
	
	

	· Dvojité zasklení, tónovaná skla (ne fólie)
	
	

	· Elektricky vyhřívané boční okno u řidiče a sklo předních dveří
	
	

	· Minimálně teplým vzduchem vyhřívané čelní sklo
	
	

	· Dvoje dveře pro cestující  s pneumatickým otevíráním, ovládané od řidiče + dálkové ovládání
	
	

	· Minimální obsah zavazadlového prostoru 4m3
	
	

	· Klimatizace pro celý objem vozidla, s individuálními rozvody nad každým sedadlem – výkon minimálně 15 kW
	
	

	· Tažné zařízení 
	
	

	· Akumulátory minimálně 170A/24V
	
	

	· Barva bílá 
	
	

	Pohon vozidla:
	
	

	· Motor vznětový o minimálním výkonu 120 kW, s minimálním obsahem válců 5000 cm3, splňující emisní limity minimálně Euro 5
	
	

	· Převodovka – manuální plně synchronizovaná s minimálně 6 rychlostními stupni pro jízdu vpřed.
	
	

	Podvozek, brzdy:
	
	

	· Kotoučové brzdy na obou nápravách
	
	

	· Zpomalovací motorová brzda 
	
	

	· ABS,ASR 
	
	

	Interiér:
	
	

	· Pneumaticky odpružené, seřiditelné sedadlo řidiče s tříbodovým pásem
	
	

	· Výškově stavitelný volant 
	
	

	· Seřiditelný cyklovač stěračů
	
	

	· Akustická signalizace funkce směrových světel
	
	

	· Sedadla cestujících s možností sklopení opěradla, bočním posuvem, vyšší opěrná zadní část, sklopitelná loketní opěrka na straně do uličky.
· Bezpečnostní pásy na všech sedadlech
	
	

	· Elektronický tachograf
	
	

	· Autorádio, CD přehrávač
	
	

	· Mikrofon s ozvučením do celého vozu
	
	

	· Ozdobné chromované kryty kol
	
	

	· Mechanická sluneční clona pro řidiče
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