Příloha č. 4 – Městský parkovací systém města Poděbrady – Technická specifikace PA – ½
Definice pojmů a pokyny k vyplnění přehledu technických požadavků Parkovacích automatů, které jsou předmětem nabídky uchazeče
1. Technické požadavky na parkovací automaty - kategorie

Technické požadavky na parkovací automaty jsou zadavatelem rozděleny do dvou skupin:
Informativní

Jsou technické parametry, ve kterých uchazeč vyplní požadované údaje, které slouží pro úplnou informovanost zadavatele o technických vlastnostech parkovacího automatu, který je předmětem nabídky uchazeče. Tyto technické parametry nejsou předmětem hodnocení. 
Základní

Veškeré technické požadavky stanovené zadavatelem jako Základní musí parkovací automat, který je předmětem nabídky uchazeče, splňovat. Pokud PA nesplňuje některý ze Základních technických požadavků, bude nabídka uchazeče vyřazena. 
2. Závaznost deklarovaných parametrů PA

Uchazeč pravdivě a závazně vyplní každý volný řádek sloupce „splnění uchazečem ANO/NE“. Slovem „ANO“ v daném řádku uchazeč potvrzuje splnění základního technického požadavku PA, který je předmětem nabídky. 

Základními technickými parametry a vlastnostmi PA, které uchazeč potvrdí jako splněné, se rozumí parametry a vlastnosti, které uchazečem nabízený PA splňuje v konfiguraci, v které bude dodán, a která je předmětem jím uvedené nabídkové ceny.  Není přípustné uvádět parametry nebo vlastnosti PA, které jsou podmíněny splněním dalších podmínek ze strany zadavatele anebo navýšením nabídkové ceny PA.

3. Popis – upřesnění Informativních a Základních technických požadavků PA 
Parkovací automat – všeobecně

1. Uchazeč deklaruje procentuální recyklovatelnost použitých materiálů PA.

2. Zadavatel požaduje základní barevné provedení pláště PA v nerezu, případně světle šedé barvě. 

3. Zadavatel požaduje, aby každý automat v dodávce byl označen jedinečným identifikačním číslem, které je nezaměnitelné s číslem jiného automatu stejného typu kdekoli na světě.

4. Zadavatel požaduje, aby konstrukce PA byla rozdělena na servisní a pokladní prostor a aby umožňovala samostatné uzamykání každé z těchto konstrukční části PA.
5. Zadavatel požaduje, aby PA splňoval podmínku zabezpečeného provozu v rozpětí pracovních teplot od -25°C do + 55°C dle EN 60068-2-1 a EN 60068-2-2.
6. Zadavatel požaduje, aby PA splňoval podmínku zabezpečeného provozu v rozpětí pracovních relativní vlhkosti vzduchu do 95% při teplotě + 50°C dle EN 60068-2-30.
7. Zadavatel požaduje, aby plášť a základní konstrukční prvky PA splňovaly podmínku vysoké ochrany proti korozi. Uchazeč garantuje zadavateli, že po dobu 10 let po dodání PA nedojde v klimatických podmínkách města Poděbrad ke známkám koroze na žádné části pláště nebo hlavních konstrukčních prvcích PA. V opačném případě se má za to, že uchazeč nesplnil dodací podmínky PA a je povinen k náhradnímu smluvnímu plnění.
8. Zadavatel požaduje, aby PA splňoval podmínku samostatného uzamykání servisního a pokladního prostoru mechanickým zámkem. Nesmí se jednat o typ zámku dostupný v běžné prodejní síti. Zámek musí být odolný proti běžným způsobům napadení (vypáčení, vyplanžetování, vyhmatání, odvrtání, rozlomení).  Pro případ ztráty klíčů musí být zámková vložka vyměnitelná za novou servisním zásahem v rozsahu max. do 30 minut. Zadavatel připouští, že mechanickými zámky nemusí být PA osazeny, jestliže je PA osazen vyšším stupněm zabezpečení v podobě elektronických zámků.
9. Zadavatel požaduje, aby konstrukce PA a jeho vnějších prvků splňovala minimálně stupeň odolnosti IP33 dle EN 60529.

10. Zadavatel požaduje, aby konstrukce PA a jeho vnějších prvků splňovala minimálně stupeň odolnosti IK 9 dle EN 50102.

11. Zadavatel požaduje, aby veškeré kotevní prvky pro zabetonování do podloží, či jakékoliv jiné ukotvení PA před vlastní instalací PA, byly součástí dodávky PA.

12. Zadavatel požaduje, aby instalace PA na stavební základ byla součástí dodávky PA uchazečem.

13. Zadavatel požaduje zajištění dodávek náhradních dílů po dobu 10 let po dodání PA.
14. Zadavatel požaduje, aby skříň PA byla celokovového provedení a to včetně přední strany PA i dveří do servisního a pokladního prostoru.  
15. Zadavatel požaduje, aby kompletní stavební příprava pro řádnou instalaci PA byla součástí dodávky PA. 

16. Zadavatel požaduje vybavení PA funkcionalitou spuštění akustického alarmu v minimálním zvukovém rozsahu 90 dB po dobu max. 2 minut, který je spuštěn v případě násilného nebo neautorizovaného otevření dveří servisního nebo pokladního prostoru.

17. Zadavatel požaduje zesílení konstrukce skříně PA v místě pokladního prostoru a dveří pokladního prostoru a to minimálně na tloušťku materiálu 3mm, z něhož je skříň PA vyrobena.

18. Zadavatel požaduje vybavení PA alespoň dvoustranným, případně výškově nastavitelným označníkem označující platební místo parkování pro lepší viditelnost z větší vzdálenosti. Takovým označníkem se rozumí např. informační tabule se symbolem P, popřípadě se zobrazením dopravní značky IP13c, popřípadě s nápisem „Parkovací automat“ nebo s nápisem „Platební místo za parkování“ apod., která je umístěna buďto na pomocném sloupku uchycenému na plášť PA, nebo přímo na plášti PA. Označníkem se rozumí rovněž prostorový panel tvořící organickou součást pláště PA, který je umístěn ve výšce alespoň 1,6 m nad terénem. Jestliže však označník přesahuje půdorysný profil PA, pak musí být výškově umístěn tak, aby spodní hrana označníku byla min. 220cm nad výškou okolní pěší komunikace, tedy alespoň ve výšce 220cm nad niveletou terénu. Za označník není považována samolepka na plášti PA.  

Parkovací automat – el. soustava a napájení

19. Zadavatel požaduje, aby byly PA napájeny autonomně pomocí vlastního solárního článku.

20. Zadavatel požaduje, aby kapacita akumulátoru postačovala v případě ztráty napájení alespoň na 90 dní provozu při průměrné provozní zátěži 100 parkovacích lístků/den. 

21. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly uvedené třídy elektromagnetické slučitelnosti dle uvedené EN.

22. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly uvedené třídy elektromagnetické slučitelnosti dle uvedené EN.

23. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly uvedené třídy elektromagnetické slučitelnosti dle uvedené EN.

24. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly uvedené třídy elektromagnetické slučitelnosti dle uvedené EN.

25. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly uvedené třídy elektromagnetické slučitelnosti dle uvedené EN.

Parkovací automat – ovládací a komunikační prvky

26. Uchazeč uvede materiálové provedení čelního panelu PA.

27. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly požadavky dle uvedené EN.

28. Zadavatel požaduje, aby PA splňovaly požadavky dle uvedené EN.

29. Zadavatel požaduje, aby ovládací tlačítko pro potvrzení transakce – úhrady ceny za stání motorového vozidla bylo provedeno v zelené barvě.

30. Zadavatel požaduje, aby ovládací tlačítko pro zrušení transakce – úhrady ceny za stání motorového vozidla bylo provedeno v červené barvě.

31. Zadavatel požaduje, aby ovládací tlačítko pro přepínání tarifů bylo provedeno ve žluté barvě.

32. Zadavatel požaduje, aby ovládací tlačítka základních ovládacích funkcí PA měla minimální rozměr činné plochy 20 mm bez ohledu na skutečnost, zda mají kruhový, oválný, čtvercový nebo obdélníkový tvar.

33. Zadavatel požaduje, aby uvedený varovný nebo poruchový stav PA byl indikován světelnou signalizací na čelním panelu PA.

34. Zadavatel požaduje, aby uvedený varovný nebo poruchový stav PA byl indikován světelnou signalizací na čelním panelu PA.

35. Zadavatel požaduje, aby uvedený varovný nebo poruchový stav PA byl indikován světelnou signalizací na čelním panelu PA.

36. Zadavatel požaduje, aby uvedený varovný nebo poruchový stav PA byl indikován světelnou signalizací na čelním panelu PA.

37. Zadavatel požaduje, aby uvedený varovný nebo poruchový stav PA byl indikován světelnou signalizací na čelním panelu PA.

38. Zadavatel požaduje, aby uvedený varovný nebo poruchový stav PA byl indikován světelnou signalizací na čelním panelu PA.

39. Zadavatel požaduje, aby byly PA vybaveny podsvíceným komunikačním displejem zobrazujícím v klidovém stavu reálný čas ve formátu 24 hodin. 

40. Zadavatel požaduje, aby komunikační prostředí displeje bylo nastaveno minimálně ve třech jazykových mutacích - česky, anglicky a německy.

41. Zadavatel požaduje, aby minimální rozměry komunikačního displeje PA byly 25 mm x 50 mm (1.250mm2).
42. Zadavatel požaduje, aby výška jednotlivých digitů údaje o reálném času byla minimálně 8 mm.

43. Zadavatel požaduje, aby maximální odchylka interních hodin PA nepřekročila hodnotu 1 minuta / 3 měsíce.

44. Zadavatel požaduje, aby komunikační displej byl minimálně dvouřádkový.

45. Zadavatel požaduje, aby na čelním profilu PA byl umístěn informační panel pro umístění/zobrazení návodu k obsluze a informací o provozní době a tarifech. Minimální plocha informačního panelu je stanovena na 5.000mm2, minimální rozměr nebyl zadavatelem stanoven.

46. Zadavatel požaduje vybavení PA, aby byl informační panel PA vybaven ochranným krytem z tvrzeného skla, nebo tvrzeného polykarbonátu, či jiného vhodného materiálu.

Parkovací automat –  tiskárna

47. Zadavatel požaduje vybavení PA pro tisk parkovacích lístků termotiskárnou.
48. Zadavatel požaduje, aby velikost parkovacího lístku byla minimálně 55 mm x 60 mm. Uchazeč uvede velikost standardní velikost lísku, který nabízený PA tiskne.
49. Zadavatel požaduje, aby údaje, které tiskárna PA bude tisknout na parkovací lístek, byly minimálně v uvedeném rozsahu. Uchazeč uvede, které další údaje jeho nabízený PA standardně tiskne.
50. Zadavatel požaduje, aby nastavení PA umožňovalo tisk stvrzenky společně s parkovacím lístkem. Rozsah údajů uvedených na stvrzence bude minimálně ve stejném rozsahu, jako na parkovacím lístku.

51. Zadavatel požaduje, aby minimální kapacita role parkovacích lístků činila uvedené množství. Uchazeč uvede kapacitu jeho role PL.

Parkovací automat –  platba hotovostí

52. Uchazeč uvede informaci, zda výrobce PA používá mincovníky vlastní výroby nebo formou subdodávky.

53. Uchazeč uvede informaci, o jaký mincovník se z hlediska pracovního principu typově jedná.

54. Zadavatel požaduje, aby PA akceptoval mince v měně CZK a EUR.

55. Zadavatel požaduje, aby mincovní vstup znemožňoval vložení nekovových předmětů.

56. Zadavatel požaduje, aby mincovní dráha a mincovník obsahovaly takové bezpečnostní prvky, které znemožní běžné způsoby podvodné manipulace s mincemi.

57. Zadavatel požaduje, aby byl PA vybaven funkcionalitou „detekce uvíznutí mince“.

58. Zadavatel požaduje, aby byl PA vybaven funkcionalitou vracení mincí při stornu transakce.

59. Zadavatel požaduje, aby byl PA vybaven funkcionalitou rozpoznání testovací mince s automatickým tiskem protokolu o jejím použití.

60. Zadavatel požaduje, aby byl PA vybaven funkcionalitou automatického tisku výběrového protokolu při vyjmutí mincovní pokladny z PA. Výběrový protokol musí obsahovat údaje: datum a čas, číslo výběrového protokolu, identifikaci PA, datum a čas předchozího výběru, počet transakcí od posledního výběru, přehled nominálů v pokladně, celková částka v pokladně.

61. Zadavatel požaduje, aby PA akceptoval alespoň 10 nominálních hodnot mincí celkem.

62. Zadavatel požaduje, aby PA akceptoval pro jednu transakci alespoň 6 nominálních hodnot mincí.

63. Zadavatel požaduje, aby PA akceptoval pro jednu transakci alespoň 20 kusů mincí. 

64. Zadavatel požaduje, aby PA ukládal informace z výběrových protokolů do své paměti a umožnil jejich opakovaný tisk alespoň 1 výběr zpětně.

Parkovací automat –  tarifní systém

65. Zadavatel požaduje, aby PA umožňoval nastavení několika současných tarifů (např. osobní auto, autobus, zásobování apod.) a umožňoval volné přepínání mezi nimi dle řádku č. 31.

66. Zadavatel požaduje, aby PA umožňoval nastavení různých tarifů v závislosti na dnech v týdnu.

67. Zadavatel požaduje, aby PA umožňoval respektování pevných i pohyblivých svátků.

68. Zadavatel požaduje, aby PA naprogramování podle jeho pokynů a oživení PA bylo součástí dodávky.

69. Zadavatel požaduje, aby programové nastavení PA bylo možné v případě potřeby měnit přímo v terénu prostřednictvím standardního flash disku.
Parkovací automat –  komunikace a vzdálený dohled

70. Zadavatel požaduje, aby centrální dohledový server monitoroval a zaznamenával veškerá běžná provozní data PA, zejména údaje o transakcích, tržbách, naplněnosti pokladny, stavu parkovacích lístků, stavu dobíjení akumulátoru a dalších.

71. Zadavatel požaduje, aby centrální dohledový SW umožňoval statistické zpracování finančních a provozních dat v různých časových úsecích a různých režimech třídění a filtrace dat.

72. Zadavatel požaduje, aby centrální dohledový SW zobrazoval varovná hlášení o provozních stavech jako například blížící se naplněnost pokladny, nízký stav parkovacích lístků, nízké napětí akumulátoru, otevření dveří PA apod. Zároveň umožní zaslat varovnou SMS na telefon technické personálu.

73. Zadavatel požaduje, aby centrální dohledový SW zobrazoval poplašná hlášení o provozních poruchových stavech PA, naplněné pokladně, chybějících parkovacích lístcích, podpětí akumulátoru, násilném otevření dveří PA apod. Zároveň umožní zaslat poplašnou SMS na telefon technické personálu.

74. Zadavatel požaduje bezdrátovou technologii pro přenos dat, kterou bude realizován datový přenos mezi PA a centrálním dohledovým serverem GSM nebo GPRS. Datové SIM karty zajistí zadavatel a bude hradit jejich datový provoz. 
75. Zadavatel požaduje zajištění potřebných licenčních oprávnění a pravidelného upgrade dohledového SW po dobu 10 let v rámci nabídkové ceny na dodávku PA.

