Doplnění ZD pro akci „Realizace úspor energie v objektu KD Máj, Pelhřimov“
Na základě dotazů uchazečů zadavatel upřesňuje zadávací dokumentaci:

Dotazy:

1) Uvažovaný počet osob? (nutné k navržení hromosvodné soustavy)

2) Kde je ve výkaze výměr položka k nacenění zábradlí (zmíňka o novém 
zábradlí je v poznámce např. řezů, nebo půdorysu)

3) Kde je ve VV položka na demontáž(a obdobně zpětnou montáž či novou 
dodávku okapů) viz technická zpráva

4) Dopřesnění položky č.37 zateplení střechy - Co konkrétně je v této 
položce zahrnuto? Toto není jasné ani z technické zprávy ani z 
projektové dokumentace(řezů). Nikde není stanoven procentuelní rozsah 
výměny prvků, vč jejich rozměrů - nelze dopředu zodpovědně nacenit bez 
doplnění projektantem.

5) Chybí parametry střešního výlezu. V technické zprávě je uvedeno 
jejich prostavění, kdežto ve výkaze výměr dodávka a montáž.

6) Technická zpráva zmiňuje opravu + nátěry kovových krabic a rozvodných skříní na fasádě. Kde má být toto naceněno?
7) Ve VV  Výměna oken nesouhlasí počty výplní otvorů s tabulkou oken a dveří a to v ozn. výplní  13, 14, 16, 52, 54. Tímto prosíme o vysvětlení jak máme správně provést ocenění zmíněných položek.

8) Ve VV  Zateplení fasády  je položka č.8 Kladení dlažby z kostek ….. dle číselného kódu je tato položka Montážní bez dodávky kostek – jak máme ocenit tuto položku, když materiálově není nikde uvedena ani poznámka, že je třeba stávající?

9) Ve VV Zateplení fasády  je položka č.47 větrací mříže a mřížky dle PD …kpl 1 – prosíme o upřesnění, z projektové dokumentace to není zřejmé.

10) Ve VV Zateplení střešní konstrukce položky č.48 a 47 hromosvod a uzemnění, prosíme o upřesnění .

11) Ve VV Zateplení střešní konstrukce - u položka č.45  Dodávka a montáž střešní výlez, prosíme o upřesnění specifikace výrobku, dle tohoto popisu v rozpočtu a popisu v PD není možné poznat co vlastně požadujete za výlez.

12) Jaké jsou požadavky na střešní izolační minerální desku? Prosíme o doplnění.
Odpovědi:

1) Uváděné kapacity osob: velký sál - 500, malá scéna - 143, 
salónek I  - 92, salónek II - 36, klubovna - 30.

2) Zábradlí není součástí výkresové dokumentace ani rozpočtu. Je pouze
uvedeno v poznámce na výkrese pokud by někdo chtěl měnit zábradlí kolem objektu, tak jak má vypadat.

3) Demontáž a montáž okapů je pouze v poznámce na výkrese. Tato prakticky zůstala z jiné akce, na objektu jsou vnitřní svody. Nové venkovní svody a okapy nejsou navržené.

4) Dopřesnění (procentuální vyjádření) k položce 37 lze provést až po
sejmutí stávajících vrstev střechy - viz poznámka na výkrese střechy č. 7 V této položce je zahrnuto pouze potřebné vyrovnání střešních konstrukcí. 
Pro případ, že bude po prohlídce nosná konstrukce shledána poškozenou, přidají uchazeči do výkazu výměr položku „ Oprava nosné konstrukce střechy nad velkým sálem“ a ocení ji všichni stejnou cenou  ve výši 600 000,- Kč bez DPH.
5) Dodávka + montáž obsahuje kompletní související práce

6) Je obsaženo v položce 15 včetně přemístění veřejného osvětlení.

7) Správné počty jsou uvedené v tabulkách oken a dveří.

8) Jedná se o použití stávajících kostek vybouraných v komunikaci podél objektu při provádění zateplení soklu objektu. 

9) Jedná se o cca 10 ks mřížek ventilátorů vyústěných na fasádu.

10) Dle technické zprávy v oddílu Zateplení střech a dle výkresu střechy a příslušných norem.

11) Neprůhledný (plechový) zateplený poklop včetně rámu na výlez průřezu 650x650 mm s možností uzamykání visacím zámkem z vnitřních prostor. 

12) minerální deska střecha    -    0,038 W/mK, minerální deska stěna - 0,039 W/mK, EPS stěna - 0,039 W/mK

