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Příloha č. 1 A zadávací dokumentace

Technická specifikace dodávky

Uchazeč do volného sloupce zapíše „ANO“ pokud nabízené vozidlo technický parametr splňuje, případně slovně uvede, v čem se odlišuje.

1. Motor, pohon, řízení, převodovka
	Výkon min – 100kW (136 PS) již při nízkých otáčkách (max. 3500 min-1
	

	Plazivý chod - redukce max. hodnota minimální pojezdové rychlosti 0,75 km/hod
	

	Elektronické řízení motoru s elektronickou regulací pracovních otáček a tempomatem
	

	Elektrohydraulické ovládání převodovky a plazivého chodu
	

	Systém ABS
	

	Pohon- 4 x 2 s elektronickým přepínáním na režim 4 x 4
	

	motor s ek. Normou min. Euro 5,  bez nutnosti močoviny - s filtrem pevných částic v uzavřeném systému
	

	zdvihový objem v rozmezí max 3000 cm3   
	

	přeplňování motoru s mezichladičem stlačeného vzduchu
	

	Minimální hodnota točivého momentu 320 Nm a to již při nízkých otáčkách  (max.1500 min-1)
	

	uzávěrka diferenciálu
	

	Převodovka – 5stupňů, plně synchronizovaná
	

	Brzdy – hydraulický minimálně dvouokruhový systém, vpředu i vzadu kotoučové brzdy
	

	Spojka hydraulicky ovládaná, bez azbestová
	

	Objem palivové nádrže – minimálně 70 litrů
	

	Řízení- hydraulické s posilovačem
	



2. Parametry
	Celková hmotnost 3,5 tuny (kategorie N1)
	

	Povolená hmotnost přívěsu 3,5 tuny
	

	Přípustná celková hmotnost soupravy s přívěsem min 7 t
	

	Rozvor dlouhý  maximálně 3000 mm
	





3. Jízdní vlastnosti
	Podvozek – torzní, vyroben z  ocelových profilů
	

	Přední náprava a pérování – nezávislé zavěšení, vinutá péra s gumovými přídavnými pružinami a teleskopickými tlumiči
	

	Zadní náprava a pérování - listová péra s gumovými přídavnými pružinami a teleskopickými tlumiči
	

	min. hodnota  maximální  rychlosti 110 km/h
	

	Pneumatiky minimálně o velikosti 225/65 R16C „M+S“ 
	



4. Příslušenství, ostatní, výbava
	Kabina – sklopná 3-místná, plastová nebo ochrana proti korozi-pozinkovaná
	

	rychloupínací deska pro přední nástavby s min zdvih momentem 500 kg na desce ovládání tlačítky na opěrce s tzv. plovoucí funkcí
	

	Tříokruhová komfortní hydraulika (regulace průtoků min na dva okruhy v kabině se samoregulačním čerpadlem min výkon 80 litrů při 200 bar, s vývody a rychlospojkami pro připojení zadních a předních nástaveb. Jednoduché ovládání předních nástaveb z kabiny v pravé ruční opěrce řidiče 
	

	Chladič hydrauliky min výkon 7 kW
	

	Nádrž na hydraulický olej s filtrací o min. objemu 55 litrů
	

	Konzervace – ochranný nátěr spodku vozidla
	

	maják žlutý výsuvný na stativu
	

	tažné zařízení pro přívěs – kulová hlava do 3,5t 
	

	Nástavbové střešní světlomety – nutné pro provoz s předními nástavbami
	

	Mechanicky nastavitelné, odpružené sedadlo spolujezdce
	

	Elektricky ovládaná zrcátka a vyhřívaná
	

	Klimatizace
	

	Autorádio
	



5. Kontejnerová nástavba
	Nástavba pro natahování kontejnerů s hákovým (900mm)závěsem
	

	nosnost  3 000  kg  ( kontejner  a náklad
	

	hmotnost   -  max 370  kg
	

	délka nosiče kontejnerů min 2 300 mm
	

	použitelná délka kontejnerů  2200 – 2 800 mm ( vnitřní
	

	výška háku 900 mm(na střed oka kontejneru průměru 40 mm) se zajišťovací gravitační    západkou
	

	ovládání elektrohydraulické, magnetický ovládací panel na kabelu délky 1,5m
	

	Ovládání mechanismu el. ovladačem na kabelu z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu zajištěného a sklápěného kontejneru
                 
	

	Zajišťování kontejneru hydraulické vnější se signalizací v kabině a blokováním sklápění odjištěného a odjištění sklápěného kontejneru
	

	Sněhová radlice
	

	Sypač inertních materiálů
	



6. Ostatní
	 certifikace (ZTP) ministerstva dopravy
	

	certifikáty o shodě výrobků vydaných v ČR
	

	návody na obsluhu podvozku i nástavby  v českém jazyce
	

	všechny nápisy a varování jak v kabině řidiče, nástavbě, tak i na podvozku v českém jazyce
	

	povinná výbava motorových vozidel pro předepsanou kategorii dle vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb.
	

	servis pro podvozek i nástavbu - smluvně zajištěn v ČR
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