Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
Zimní nástavba na M 26
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Sypač

	Nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací na vozidlo Multicar M26 pro uchycení na korbu vozidla
	Nástavba – sypač inertního materiálu a soli k provádění zimní údržby komunikací na vozidlo Multicar M26 pro uchycení na korbu vozidla

	Objem  sypače posypového materiálu 1,2 m3                     
	Objem  sypače posypového materiálu 1,2 m3                     

	Regulovatelná šířka posypu v rozsahu min. 1,5 - 5 m
	Regulovatelná šířka posypu v rozsahu min. …..m

	Rozsah dávkování : sůl 5- 40 g/m2, inert 50 – 250 g/m2
	Rozsah dávkování : sůl 5- 40 g/m2, inert 50 – 250 g/m2

	Pohon nástavby hydraulický, z hydraulické soustavy vozidla
	Pohon nástavby hydraulický, z hydraulické soustavy vozidla

	Doprava posypového materiálu šnekem
	Doprava posypového materiálu šnekem

	Automatické proporcionální řízení posypu včetně zkrápění solankou v závislosti na rychlosti pojezdu s ovládáním v kabině řidiče
	Automatické proporcionální řízení posypu včetně zkrápění solankou v závislosti na rychlosti pojezdu s ovládáním v kabině řidiče

	Skluz rozmetadla a rozmetací talíř z chromniklové oceli
	Skluz rozmetadla a rozmetací talíř z chromniklové oceli

	Osvětlení pracovního prostoru rozmetadla, výstražné světlo oranžové barvy umístěné v zadní části sypače nepřesahující okraj násypky, s ovládáním v kabině řidiče
	Osvětlení pracovního prostoru rozmetadla, výstražné světlo oranžové barvy umístěné v zadní části sypače nepřesahující okraj násypky, s ovládáním v kabině řidiče

	Upevňovací prvky pro upevnění sypače na korbu vozidla
	Upevňovací prvky pro upevnění sypače na korbu vozidla

	Odklopná střecha korby posypového materiálu      
	Odklopná střecha korby posypového materiálu      

	Odstavné nohy (sada) pro odstavení nástavby
	Odstavné nohy (sada) pro odstavení nástavby

	Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem
	Ochranné síto pro plnění posypovým materiálem

	Kompletní zařízení pro zkrápění solankou včetně nádrží o objemu min. 450 litrů vzájemně propojených
	Kompletní zařízení pro zkrápění solankou včetně nádrží o objemu  … litrů vzájemně propojených

	Plnění nádrží solankou pomocí plnícího vedení zakončeného bajonetovou spojkou velikosti „C“ 
	Plnění nádrží solankou pomocí plnícího vedení zakončeného bajonetovou spojkou velikosti „C“ 

	V případě poruchy elektroniky řízení sypače, možnost nastavení nouzového ručního provozu
	V případě poruchy elektroniky řízení sypače, možnost nastavení nouzového ručního provozu

	Pracovní rychlost min.30 km/hod
	Pracovní rychlost …. km/hod

	[bookmark: _GoBack]Odolná antikorozní úprava násypky ( tekutý plast, případně nerez) 
	Odolná antikorozní úprava násypky ( tekutý plast, případně nerez)

	Manuální nastavení posypového obrazce
	Manuální nastavení posypového obrazce

	Kompletní instalace, zprovoznění a nastavení  zimní nástavby na stávající vozidlo Multicar M26 v majetku TS HB  
	Kompletní instalace, zprovoznění a nastavení  zimní nástavby na stávající vozidlo Multicar M26 v majetku TS HB  

	Cena sypače .......     Kč bez DPH

	Barva

	 oranžová RAL 2011
	 oranžová RAL 2011



Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 





