  
                                               
č.p. 29 Svaté Anežky České
Osazení okenic do oken ve 2. a 3. NP ve dvorní části domu 
Popis okenic - 10 oken = 20ks okenic 
Okenice budou dubové s vodorovnými lamelami.
Profil lamely 80x12mm. Profil rámu 60x40mm. Spodní vodorovný díl bude mít zkosenou vrchní hranu, aby odtékala voda. Střed okenic bude překryt klapačkou o profilu 45x15mm (viz příloha č. 1)
Hrany okenic budou okulaceny R3 (lepší pro životnost, na kulaté hraně tolik netrpí barva).
Panty a zavírací kování matně černé, vypalovací prášková barva (comaxit) – viz příloha č. 2
Nátěr – např. OSMO nátěr na dřevo vyroben na bázi přírodních olejů a vosků
Odstín – viz stávající okna (vzhledem k tomu, vrchní část oken má zachovaný původní odstín a spodní už ztmavla povětrnostními vlivy, vzorkovat na místě) 
Díky poutci (vodorovný díl rámu okna) se musí panty podložit lištou, aby síla okenic mohla být 40 mm. Lišta bude po celé výšce okna (výhodnější pro její životnost, nepodkládat panty jednotlivě krátkým kouskem)
Montáž proběhne bez lešení, vzhledem k podmínkám na místě
Příloha č. 3 – pohled jižní
Příloha č. 4 – tabulka oken a dveří (okna č. 78)


