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D.1.1 – ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 

ŘEŠENÍ
a – technická zpráva
účel objektu
Předmětem projektové dokumentace je zateplení fasády, střešního pláště a výměna otvorových výplní z důvodu snížení energetické náročnosti budovy.

Další stavební práce jsou patrné z dokumentace a navazují na úpravy v rámci zateplení (hromosvody, úpravy vstupů apod)

Stavba je určená jako Logopedický stacionář pro děti s vadami a poruchami komunikace, včetně přidružených symptomů. Kapacita stacionáře je 36dětí ve věku 3-7let.

Zastavěná plocha:


620,3m2

obestavěný prostor:


cca 4300 m³

zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Objekt je dvojpodlažní, postavený v prefa technologii tzv. MS OB skelet. Objekt je typickým představitelem této technologie. Celkově objekt navazuje na lokalitu – panelové sídliště. 
Jedná se o stávající montovaný objekt MS OB technologie. Půdorysně je objekt řešený ve tvaru obdélníku s předsunutým vstupem. Jedná se o dvojpodlažní objekt, vstup je jednopodlažní s plochými stěnami. 

Obvodový plášť je z keramických panelů MS-OB s doplněnými pásovými okny včetně meziokenních vložek.
Architektonicky objekt zapadá do dané lokality. 

Z hlediska vzhledu již nepůsobí moderně. V dané lokaci procházejí obdobné domy rekonstrukcí s moderním vzhledem a barevností fasády.

technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost
Stávající dvojpodlažní objekt je provedený v montované technologii MS-OB.

Nosné konstrukce železobetonového skeletu je po obvodu doplněná obvodovým keramickým panelem v tl. 260mm. Stropy jsou řešeny pomocí nosných žb. panelů na skrytých průvlakových nosnících.

Střecha je tvořena nosným žb panelem. Příčky jsou vyzdívané z cihel plných pálených či děrovaných, některé příčky jsou panelové. Podlahy tvoří dlažby, PVC.

Střešní plášť je provedený původně pomocí posypu ve spádu, desek POLSID a asfaltovou izolací. Ta byla problematická a byla doplněna o dřevěnou konstrukci s plechovou krytinou. Ta byla v jedné části nově opatřena PVC povlakovou hydroizolací. Nyní střechou přes všechna opatření zatéká.

Stávající okna jsou dřevěná zdvojená, parapety dřevěné kratšího rozměru, na které navazují dřevěné kryty chráničů topení (ty budou ponechány).

Nové stavební práce jsou řešeny jako zateplení obvodového pláště pomocí KZS z polystyrénových desek EPS 70F v tl. 140mm.

Dále zateplení střešního pláště, resp. odstranění nefunkční vrstev po žb. nosný panel a vytvoření nové spádové zateplené konstrukce a nového řešení hydroizolace pomocí PVC folie.

Nově dojde ke kompletní výměně otvorových prvků včetně výměny parapetů vnitřních  a oplechování.

Dále další stavební práce související se zateplením a výměnou oken, jako nové hromosvody, úpravy zábradlí, rampy, okapové chodníky apod viz výkresová dokumentace.

b) Konstrukční  a materiálové řešení

Základové konstrukce

Nově bude provedena základová konstrukce pod nově přesunutím pilířkem EL. Nová základová konstrukce rozšíří původní odpředu o cca 200mm, které vyrovnají odsunutí izolantem.
Hloubka základu bude dle původního základu. Beton C12/16. Prostupky nutné konzultovat s dodavatel NN.

Nové rampy jsou lehké pororoštů a není třeba je zakládat. Budou umístěny na rektifikačních nohách na stávající zpevněnou komunikaci.

Svislé nosné a nenosné konstrukce
Zdivo je tvořeno keramickými panely MS-OB v tl. 260mm. Do nosného zdiva nebude zasahováno.

Objekt bude zateplený kontaktním  zateplovacím systémem EPS 70F. Obvodové zdivo bude zatepleno od úrovně hydroizolace v tl. 140mm. Ostění, nadpřaží bude zatepleno v tl. 40mm. Parapety rovněž 40mm, ale XPS spádovými klíny.

Sokl bude opatřen tzv. mozaikovou omítkou (natahovaný kamínek) v odstínu viz pohledy - barevné řešení.

POŽADAVKY NA KZS:

Nabízený zateplovací systém, který má byt použit pro plnění veřejné zakázky, bude splňovat alespoň níže uvedené požadavky:

– používaný systém je definován jako ETICS – stavební výrobek

ETICS – Vnější tepelně izolační kompozitní systém je ekvivalentem stavebního výrobku a je definován jako sestava součásti. Musí mít jednoznačně stanoveny nejméně tyto součásti:

- lepící hmotu

- mechanicky připevňovací prostředky pokud jsou součásti ETICS

- tepelně izolační materiál

- základní vrstvu z jedné, nebo vice vrstev, kde nejméně jedna vrstva obsahuje vyztuž
- vyztuž
- konečnou povrchovou úpravu, která může zahrnovat dekorativní nátěr.

Při běžné údržbě musí uplatněny ETICS umožňovat, aby správně navržena a provedena stavba s nim splnila základní požadavky po ekonomicky přiměřenou dobu. Základními požadavky jsou legislativou definované požadavky veřejného zájmu a patří mezi ně mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie a tepelná ochrana. Toto kriterium je splněno, pokud ze specifikaci vyplývá, že specifikace ETICS, který je s nimi ve shodě, má předpoklad životnosti minimálně 25 roků.

Existence ETICS na trhu s předpokladem minimální životnosti zabezpečuje jeho posuzování před uvedením na trh (průkaz shody) na základě evropských specifikaci.

ETAG 004 Řídící pokyny pro evropské technické schváleni ETICS

ETAG 014 Řídicí pokyny pro evropské technické schváleni plastových hmoždinek pro připevněni ETICS

ETA Evropské technické schváleni (zpracováno vždy pro konkrétní výrobek)

ČSN 732901 Prováděni vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanoveni

Výrobek ETICS musí splňovat certifikát Evropského technického schváleni, které umožňuje používat označení CE.

Při výběru ETICS zohledni Uchazeč a ve smyslu ustanoveni kapitoly 6 pism. b) Zadávací

dokumentace též Zadavatel tyto charakteristiky:

Možné délkově rozměry ETICS (použiti bez omezeni dilatačními spárami)

Odolnost na hmoždinku v ETICS (odolnost proti zatížení sáni větrem)

Odolnost osazené hmoždinky proti vytrženi (odolnost proti působení tahové síly)

Činitel prostupu tepla pro hmoždinku (umožňuje určit zvětšeni součinitele prostupu tepla v důsledku použiti hmoždinek)

Reakce na oheň ETICS

Odolnost proti mechanickému poškození

Přídržnost lepící hmoty k podkladu

Světelná odrazivost

Index šířeni plamene na povrchu.

Zateplovací systém musí splnit odtrhové zkoušky na lepící tmel a kotvení na stávající podklad fasády objektů. Kvalitativní třída A dle cechu.
Vodorovné nosné konstrukce

Nebudou řešeny.
Schodiště, rampy, žebříky a zábradlí 

Nově bude vytvořena bezbariérová rampa u vstupu pomocí tzv. pororoštů žárově zinkovaných včetně 2xstupňů a zábradlí dle vyhlášky. Dále vzniknou dvě dobetonované kratší rampy opatřené mrazuvzdornou dlažbou (u zadního výstupu na terasu a u vstupu do zásobování kuchyně).

Nově budou přeřešeny zábradlí navazující na fasádu objektu. ty budou muset být odstraněny šetrně a nově osazeny s uvažování tl. izolantu 140mm.
Střešní konstrukce

Původní střešní plášť je ve špatném stavu, často opravován, doplněn o další hydroizolační vrstvy a stále do objektu zatéká.

Proto bude skladba pláště kompletně rozebrána až na úroveň ŽB panelu a nově vytvořena moderní skladba dle systémového řešení plochých střech s PVC izolací.
Skladba střešního pláště:

Nová skladba:

- foliová hydroizolace v PVC v tl. 1,5mm
mechanicky kotvená



- EPS desky 100S 2x120mm

- spádové klíny z EPS 100S

- parozábrana a pojistná hydroizolace z asfaltového pásů 

- lepenka A400 na sucho

- penetrace stávajícího žb panelu

Úprava povrchů
Při provádění výměny oken bude třeba zapravit místa napojení MIV na příčky, sloupy apod. pomocí dozdívek či SDK obkladu. Nutné vše utěsnit.

Dále v místě přípojné skříně dojde k novému osazení plastové PRIS skříně do nově vyzděného pilířku dle potřeby skříně.
Vnitřní a vnější výplně otvorů
Vnější výplně otvorů jsou z části okna, stěny nebo dveře z plastových a Al. profilů viz Projektová dokumentace. Pro jednotnost Projektové dokumentace a Auditu platí následující požadavky na jejich technickou úroveň:



Technická specifika vnějších otvorových prvků a výplní, musí být v souladu s Technickou zprávou Projektové dokumentace (příloha viz Projektová dokumentace) a Auditem. Zabudováni otvorových výplní a prvků musí být spojeno s dodržením technických požadavků na parotěsnost montážních spár. Všechny vnější otvorové výplně a prvky musí mít řádnou certifikaci, požadovanou těmito zadávacími podmínkami.

Profily plastových oken musí splňovat:

- MINIMALNĚ 5-TI KOMOROVÝ SYSTÉM

- BARVA - šedá nejblíže RAL 9006
- STAVEBNÍ HLOUBKA OKENNÍHO RÁMU MIN 85 MM A KŘÍDLA MIN. 90 MM

- PROFIL TŘÍDY "B" NEBO LEPŠÍ, DLE RAL, ČSN EN 12608 - tloušťka Vnější stěny profilu musí byt ≥ 2,5 mm.

- SPECIFIKACE KOVÁNÍ: POVRCHOVÁ ÚPRAVA „STŘÍBRNÝ TITAN“, POJISTKA CHYBNÉ MANIPULACE, BEZPEČNOSTNÍ ČEPY S OTOČNOU ROLNIČKOU, 4-POLOHOVÉ KOVÁNÍ (ZAVŘENO / OTEVŘENO / MIKROVENTILACE / VENTILACE)

- OKENNÍ PROFIL S KŘÍDLEM PŘEDSAZENÝM PŘED RÁM (NEZATÉKÁ DO TĚSNĚNÍ)

- OkennÍ konstrukce musÍ v ZAVŘENÉM STAVU zabezpeČit ALESPOŇ 0,3- nasobEk  z pozadovanÉ VÝMĚNY vzduchu podlE Čl. 7.2.2 ČSN 730540-2 v kaŽDÉ ŽÁKOVSKÉ TŘÍDĚ. Toto MUSÍ BÝT DOLOŽENO VÝPOČTEM vÝMĚNy vzduchu n/h prO KAŽDOU KONKRÉTNÍ ŽÁKOVSKOU tŘÍdu/uČebnu PŘI STANDARDNÍM OBSAZENÍ ŽÁKY. INSTALOVANÝ ODVĚTRÁVACÍ SYSTÉM NESMÍ BÝT Z INTERIEROVÉ STRANY POHLEDOVĚ VIDITELNÝ.

- ZASKLENÍ Ug = 1,1 W/ (m2.K), S „TEPLÝM“ MEZISKELNÍM DISTANČNÍM RÁMEČKEM – hodnota  ψ (psí) = 0,035W/mK nebo nižší

- Uw = 1,2 / (m2.K) viz PD a Audit (CELÁ OTVOROVÁ VÝPLŇ) DOLOŽIT VÝPOČTEM NA JEDNOTLIVÁ KONRÉTNÍ OKNA
- 3 celoobvodové těsnění - dvoustupňové těsnění funkční spáry (středové těsnění)
- PODKLADOVÝ PROFIL POD OKNO MIN. 5-TI KOMOROVÝ, SPOJ S RÁMEM SPOJ S RÁMEM VYTĚSNĚN IZOLANTEM

- CELOSTÍNÍCI EURO ŽALUZIE

- PŘIČKA V BALKONOVÝCH DVEŘÍCH

- UZAVŘENA (CELOOBVODOVÁ) VYZTUŽ V RÁMU SÍLY MIN 1,5MM

- SPOJ OKNA A BALKONOVÝCH DVEŘÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN POMOCÍ SPOJOVACÍHO PRVKU, KTERÝ OBSAHUJE

KOVOVOU VÝZTUŽ, ZABRAŇUJÍCÍ STATICKÉMU NAMÁHÁNÍ PRVKU

- VNITŘNÍ MDF LAMINOVANÝ PARAPET HLOUBKY DLE ZAMĚŘENÍM U VŠECH PRVKŮ 

- ZVUKOVÝ UTLUM MINIMÁLNĚ RW 32 dB

- DODÁVKA OBSAHUJE: MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ, EKOLOGICKOU LIKVIDACE ODPADU
- DOPLŮŇKY TYPU ŽALUZIE, SÍŤKY VIZ VÝPIS OKEN
V případě zalomeného ostění, minimální výšku rámu 80-85mm. (Důvod: rozšiřovací profily jsou technicky méně vhodným řešením.) Projekt nepředpokládá zalomené ostění, nicméně doporučujeme skutečnost ověřit při prohlídce objektu.

Meziokenní vložky budou provedeny jako systémové kompletní prvky s možností dodatečného zateplení.

Prvky jsou sendvičové vložky tl. 83-85mm s dodatečným zateplením +80mm EPS 70F a omítnutí fasádní omítkou. Výsledné Umin=0,25W/m2.K

Tyto MIV je nutné posoudit na statické namáhání, zejména kotvení oken v místě pásových oken apod.

MIV nelze měnit z plastové okna s výplní PUR či vyzdívat!
Konstrukce zámečnické
Jedná se především o nátěry stávajících ocel. prvků. Podrobněji viz výkazy.
Konstrukce truhlářské

Konstrukce truhlářské budou detailně popsány v tabulkové části prováděcího projektu. Nově budou řešeny pouze MDF parapety k měněným oknám. Ty jsou často napojeny na stávající ochranné prvky radiátorů a je nutné uvažovat s jejich rozebráním a následně napojením na nové parapety.
Konstrukce klempířské

Klempířské prvky musí být provedeny na všech částech, kde dojde ke styku vody a vodorovných konstrukcí ve vnějším prostředí. Klempířské prvky budou kompletně provedeny z poplastovaného plechu tl.0,7mm s lakovaným nátěrem v odstínu dle RAL 9006. Tvarové provedení musí odpovídat ČSN 73 36 10-12. Tyto prvky budou detailně popsány v tabulkové části prováděcího projektu.

Izolace proti vodě

Izolace střešního pláště je PVC folie.

Izolace tepelné

Druh a umístění izolací ve stěnách a konstrukcích je vyznačeno a patrno v řezu a půdorysech. 
· Zateplení fasád nadzemních podlaží u všech budov je řešeno s tepelným izolantem tl. 140 mm o hodnotě λ = 0,039 Wm-1K-1

· Meziokenní vložky sendvičové s povrchovou úpravou mají hodnotu U = 0,25 W/m2K

· Zateplení ostění, parapetů a nadpraží oken u všech budov je řešeno s tepelným izolantem tl. 40 mm o hodnotě λ = 0,039 Wm-1K-1

· Nové otvorové výplně jsou navrženy s izolačním dvojsklem o hodnotě  U =1,20  (W  m-2 K-1)

· Nově provedené meziokenní vložky-MIV budou zatepleny v tl. 80mm o hodnotě λ = 0,039 Wm-1K-1 včetně probarvené omítky.

seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

Vyhláška č. 268/2009 Sb. – o obecných technických požadavcích na výstavbu atd. + novelizace

b – výkresová část

SEZNAM VÝKRESŮ

Část C

C.1 a)

SITUACE KOORDINAČNÍ STAV
C.1 b)

SITUACE KOORDINAČNÍ NÁVRH
C.2

KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
Část D

D.1.1.1a) SO01

PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV
D.1.1.1b) SO01

PŮDORYS 1NP NÁVRH
D.1.1.2a) SO01

PŮDORYS 2.NP STÁVAJÍCÍ STAV
D.1.1.2b) SO01

PŮDORYS 2.NP NÁVRH
D.1.1.3a) SO01

VÝKRES STŘECHY STÁVAJÍCÍ STAV
D.1.1.3b) SO01

VÝKRES STŘECHY NÁVRH
D.1.1.4a) SO01

ŘEZ A-A´ STÁVAJÍCÍ STAV
D.1.1.4b) SO01

ŘEZ A-A´ NÁVRH
D.1.1.5a) SO01

POHLED SEVERNÍ STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.5b) SO01

POHLED SEVERNÍ NÁVRH

D.1.1.5c) SO01

POHLED SEVERNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
D.1.1.6a) SO01

POHLED JIŽNÍ STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.6b) SO01

POHLED JIŽNÍ NÁVRH

D.1.1.6c) SO01

POHLED JIŽNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
D.1.1.7a) SO01

POHLED VÝCHODNÍ STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.7b) SO01

POHLED VÝCHODNÍ NÁVRH

D.1.1.7c) SO01

POHLED VÝCHODNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
D.1.1.8a) SO01

POHLED ZÁPADNÍ STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.8b) SO01

POHLED ZÁPADNÍ NÁVRH

D.1.1.8c) SO01

POHLED ZÁPADNÍ BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
D.1.1.9.1


VÝKAZ
D.1.1.9.2


VÝKAZ

D.1.1.9.3


VÝKAZ

D.1.1.10.1.1


DETAIL

D.1.1.10.1.2


DETAIL

D.1.1.10.1.3


DETAIL

D.1.1.10.1.4 a)

DETAIL

D.1.1.10.1.4 b)

DETAIL

D.1.1.10.1.4 c)

DETAIL

Ve Zlíně, Duben 2014
Vypracoval:
Ing. Petr Šenkeřík
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