Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
Nízkopodlažní autobus
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Vnější parametry

	Nízkopodlažní autobus pro provozování městské hromadné dopravy
	Nízkopodlažní autobus pro provozování městské hromadné dopravy

	Počet náprav: 2
	Počet náprav: 2

	Délka autobusu v rozmezí 11000 – 12000 mm                         
	Délka autobusu .............   mm

	Karoserie a podvozek jsou antikorozně ošetřeny např.kataforézou, případně jiným vhodným technickým řešením, umožňujícím životnost autobusu minimálně 12 let
	Karoserie a podvozek jsou antikorozně ošetřeny např.kataforézou, případně jiným vhodným technickým řešením, umožňujícím životnost autobusu ……… let

	Autobus bude třídveřový, o šířce dveří min. 1200 mm, přičemž u středních dveří je manuálně ovládaná plošina pro najíždění invalidního vozíku, nástupní výška u všech tří dveří není větší než 330 mm nad zemí a to bez použití kneelingu
	Autobus bude třídveřový, o šířce dveří ............ mm, přičemž u středních dveří je manuálně ovládaná plošina pro najíždění invalidního vozíku, nástupní výška u všech tří dveří není větší než 330 mm nad zemí a to bez použití kneelingu

	Automatická zvuková a světelná signalizace zavírání dveří po dobu zavírání ovládaná řidičem, automaticky se ukončí po zavření dveří
	Automatická zvuková a světelná signalizace zavírání dveří po dobu zavírání ovládaná řidičem, automaticky se ukončí po zavření dveří

	Oddělené ovládání předního křídla předních dveří s vazbou (ovládáním) na vyhlašování zastávek
	Oddělené ovládání předního křídla předních dveří s vazbou (ovládáním) na vyhlašování zastávek

	Autobus má nainstalováno blokování proti možnému rozjezdu při otevření středních a zadních dveří a při vyklopené plošině pro invalidy
	Autobus má nainstalováno blokování proti možnému rozjezdu při otevření středních a zadních dveří a při vyklopené plošině pro invalidy

	Pneumatiky první a druhé nápravy 275/70 R22,5

(v případě dodání vozidla v období, kdy je legislativní povinnost používat zimní pneumatiky, požaduje zadavatel na zadní nápravě jejich použití)
	Pneumatiky první a druhé nápravy 275/70 R22,5

(v případě dodání vozidla v období, kdy je legislativní povinnost používat zimní pneumatiky, požaduje zadavatel na zadní nápravě jejich použití)

	Vozidlo je vybaveno zrcátky pro kontrolu dveřního prostoru a zrcátkem pro kontrolu prostoru před předním panelem
	Vozidlo je vybaveno zrcátky pro kontrolu dveřního prostoru a zrcátkem pro kontrolu prostoru před předním panelem

	Vozidlo je vybaveno LED světly pro denní svícení a předními světly do mlhy
	Vozidlo je vybaveno LED světly pro denní svícení a předními světly do mlhy

	Vozidlo má zdvojená zadní brzdová a směrová světla v provedení LED; koncová, brzdová, směrová a poziční světla v provedení LED; osvětlení prostoru pro cestující v provedení LED; v přední části vozu bude namontováno dodatečné osvětlení pro osvětlení odbavovacího systému; osvětlení prostoru dveří z vnitřní i vnější strany
	Vozidlo má zdvojená zadní brzdová a směrová světla v provedení LED; koncová, brzdová, směrová a poziční světla v provedení LED; osvětlení prostoru pro cestující v provedení LED; v přední části vozu bude namontováno dodatečné osvětlení pro osvětlení odbavovacího systému; osvětlení prostoru dveří z vnitřní i vnější strany

	Samostatně uzamykatelná dvířka pro naftu a AdBlue
	Samostatně uzamykatelná dvířka pro naftu a AdBlue

	
	

	Motor

	Motor naftový, splňující emisní normu min. EURO 5 EEV 
	Motor naftový, splňující emisní normu min. EURO 5 EEV

	Výkon motoru min. 210 kW

objem motoru min 7500 cm3
	Výkon motoru…………. kW

objem motoru ……….  cm3

	V motorovém prostoru bude automatické hasící zařízení pracující na plynné bázi
	V motorovém prostoru bude automatické hasící zařízení pracující na plynné bázi

	Agregáty vozidla budou navrženy a sladěny tak, aby vozidlo dosahovalo v podmínkách zadavatele zakázky nejmenší možnou spotřebu pohonných hmot. Dodavatel se musí s provozními podmínkami zadavatele seznámit před dodávkou. 
	Agregáty vozidla budou navrženy a sladěny tak, aby vozidlo dosahovalo v podmínkách zadavatele zakázky nejmenší možnou spotřebu pohonných hmot. Dodavatel se musí s provozními podmínkami zadavatele seznámit před dodávkou.

	
	

	Převodovka

	Převodovka je automatická / min. čtyřstupňová/, klávesnice třítlačítková, ruční ovládání retardéru
	Převodovka je automatická /min. čtyřstupňová/, klávesnice třítlačítková, ruční ovládání retardéru

	zvuková signalizace při zařazení zpátečky
s vypínačem funkce
	zvuková signalizace při zařazení zpátečky
s vypínačem funkce

	
	

	Pracoviště řidiče

	Pracoviště řidiče je typu uzavřené městské s neprosklenými dveřmi, podlaha v kabině řidiče je min. 400 mm výše než úroveň podlahy

v prostoru pro cestující
	Pracoviště řidiče je typu uzavřené městské s neprosklenými dveřmi, podlaha v kabině řidiče je …….  mm výše než úroveň podlahy

v prostoru pro cestující

	Autobus je vybaven klimatizací zajišťující ochlazení prostoru řidiče (nepracující na bázi odpařování vody)
	Autobus je vybaven klimatizací zajišťující ochlazení prostoru řidiče (nepracující na bázi odpařování vody)

	Autorádio s přehrávačem
	Autorádio s přehrávačem

	Digitální tachograf
	Digitální tachograf

	Přídavné vytápění umístěné pod sedačkou řidiče, zajišťujícím kvalitní vytápění prostoru řidiče v zimním období (topení je uzpůsobeno pro směsnou naftu SMN30 dle ČSN 656508, nebo na voze bude separátní nádrž na naftu pro přídavné topení)
	Přídavné vytápění umístěné pod sedačkou řidiče, zajišťujícím kvalitní vytápění prostoru řidiče v zimním období (topení je uzpůsobeno pro směsnou naftu SMN30 dle ČSN 656508, nebo na voze bude separátní nádrž na naftu pro přídavné topení)

	Zásuvka 12V v kabině řidiče
	Zásuvka 12V v kabině řidiče

	Vozidlo je vybaveno radiostanicí typu Motorola kompatibilní se stávající sítí zadavatele, mikrofon radiostanice je umístěn tak, aby byla možná komunikace bez nutnosti jeho uchopení řidičem
	Vozidlo je vybaveno radiostanicí typu Motorola kompatibilní se stávající sítí zadavatele, mikrofon radiostanice je umístěn tak, aby byla možná komunikace bez nutnosti jeho uchopení řidičem

	Vozidlo je vybaveno přípravou pro zařízení odbavování cestujících typu USV-24C, tzn. montáž šuplíku na peníze USV C POK6 + napájecí kabel USV C KNK / dodavatel Mikroelektronika Vysoké Mýto/ (zařízení dodá zadavatel)
	Vozidlo je vybaveno přípravou pro zařízení odbavování cestujících typu USV-24C, tzn. montáž šuplíku na peníze USV C POK6 + napájecí kabel USV C KNK / dodavatel Mikroelektronika Vysoké Mýto/ (zařízení dodá zadavatel)


	Brzdy

	Brzdy v provedení kotoučové na přední i zadní nápravě, včetně ABS a ASR
	Brzdy v provedení kotoučové na přední i zadní nápravě, včetně ABS a ASR


	Vnitřní prostor

	Plně nízkopodlažní v celé jeho průchozí ploše bez stupňů a schodů
	Plně nízkopodlažní v celé jeho průchozí ploše bez stupňů a schodů

	Obsaditelnost je min. 90 přepravených osob najednou, z čehož je alespoň 30 míst k sezení (do tohoto počtu mohou být zahrnuty max. 2 sklopné sedačky) a zachován prostor pro minimálně jeden invalidní vozík a jeden kočárek
	Obsaditelnost je …….  přepravených osob najednou, z čehož je alespoň ……. míst k sezení (do tohoto počtu mohou být zahrnuty max. 2 sklopné sedačky) a zachován prostor pro minimálně jeden invalidní vozík a jeden kočárek

	Min. 6 sedaček je umístěno přímo na podlaze, bez nástavby (neakceptuje se započítání sklopných sedaček)
	……. sedaček je umístěno přímo na podlaze, bez nástavby (neakceptuje se započítání sklopných sedaček)

	Sedadla cestujících jsou částečně čalouněná
	Sedadla cestujících jsou částečně čalouněná

	Instalována výstražná žlutá plocha vedle kabiny řidiče (v nástupním prostoru prvních dveří), kde stojící cestující brání výhledu řidiče
	Instalována výstražná žlutá plocha vedle kabiny řidiče (v nástupním prostoru prvních dveří), kde stojící cestující brání výhledu řidiče

	Autobus je zasklen probarvenými skly, chránící přepravované osoby i řidiče před slunečním zářením s výjimkou čelního skla řidiče
	Autobus je zasklen probarvenými skly, chránící přepravované osoby i řidiče před slunečním zářením s výjimkou čelního skla řidiče  

	Boční okna jsou vybavena posuvnými ventilacemi min. do 1/3 výšky
	Boční okna jsou vybavena posuvnými ventilacemi min. do 1/3 výšky

	Elektrické odmrazování min. předního křídla předních dveří nebo použití dvojitého zasklení s ofukem vzduchem
	Elektrické odmrazování min. předního křídla předních dveří nebo použití dvojitého zasklení s ofukem vzduchem

	Vozidlo je vybaveno LED infopanely a to v přední části, na pravém boku, vzadu a uvnitř vozidla, dále je vybaveno informačním zařízením pro nevidomě a slabozraké osoby, ovládané řídícím systémem (zadavatel preferuje infopanely BUSE)
	Vozidlo je vybaveno LED infopanely a to v přední části, na pravém boku, vzadu a uvnitř vozidla, dále je vybaveno informačním zařízením pro nevidomě a slabozraké osoby, ovládané řídícím systémem (zadavatel preferuje infopanely BUSE)

	Vozidlo je vybaveno bezpečnostními kladívky zabezpečenými proti krádeži
	Vozidlo je vybaveno bezpečnostními kladívky zabezpečenými proti krádeži


	Ostatní

	Ve voze jsou použity jističe místo tavných pojistek
	Ve voze jsou použity jističe místo tavných pojistek

	Bude poskytnut software pro diagnostiku vozidla včetně všech jeho aktualizací po celou dobu životnosti vozidla (min. 12 let) a katalog náhradních dílů v elektronické podobě aktualizovaný po celou dobu životnosti vozidla. Dále 2ks katalogu náhradních dílů v tištěné podobě a 2ks dílenské příručky v tištěné podobě

	Bude poskytnut software pro diagnostiku vozidla včetně všech jeho aktualizací po celou dobu životnosti vozidla (min. 12 let) a katalog náhradních dílů v elektronické podobě aktualizovaný po celou dobu životnosti vozidla.

Dále 2ks katalogu náhradních dílů v tištěné podobě a 2ks dílenské příručky v tištěné podobě

	Zásuvka pro externí zdroj el. energie
	Zásuvka pro externí zdroj el. energie

	Na víku motoru je namontován reklamní rámeček, do interiéru na levou stranu jsou namontovány reklamní rámečky na min. 10 listů formátu A3
	Na víku motoru je namontován reklamní rámeček, do interiéru na levou stranu jsou namontovány reklamní rámečky na min. 10 listů formátu A3

	Výstražný trojúhelník    
	Výstražný trojúhelník    

	Autolékárnička  a další povinná výbava dle předpisů ČR
	Autolékárnička  a další povinná výbava dle předpisů ČR

	Podkládací klíny
	Podkládací klíny

	Sada žárovek
	Sada žárovek

	Hasicí přístroje dle předpisů ČR
	Hasicí přístroje dle předpisů ČR


	Barva

	kombinace červenobílá dle designu stávajícího vozového parku (bílá RAL 9010, červená RAL 3020)
	kombinace červenobílá dle designu stávajícího vozového parku (bílá RAL 9010, červená RAL 3020)


Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného nízkopodlažního autobusu. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 


