Radslavice 24.1.2013
Věc: Upřesnění zadání pro akci „Obnova kostela Sv. Václava v Nemoticích“

1. Betonové x plastové šachty drenáže a odvodnění

Šachty a vpusti jsou v projektu navrženy variantně provedené z monolitického betonu nebo plastové. Původně jsem zpracoval dokumentaci pouze ve verzi s betonovými šachtami a vpustmi a v rámci konzultace jsem byl upozorněn na pracnost na místě betonovaných šachet a doplnil jsem variantu s revizními šachtami ze svařovaného polyethylenu, která byla dle nákresu naceněna místním výrobcem plastových jímek, šachet apod, a vpustí z hotového výrobku v katalogu označovaného jako revizní šachta 550 x 550 s plastovým roštem. Vzhledem k tomu, že v době zpracování dokumentace nebylo známo z jakých zdrojů bude akce financována, v kolika dílčích etapách bude prováděna a hlavně jaký podíl prací bude požadován po farnosti jako svépomoc, byla verze se šachtami a vpustmi z monolitického betonu ponechány v projektu pro případ, že by drenáže a odvodnění bylo prováděno svépomocí. Pro provádění stavební firmou je předpokládáno použití plastové varianty a ta byla zahrnuta do slepého rozpočtu. Provedení betonových šachet se nebráním, ale obávám se, že cena při započtení práce bude vyšší.
2. Parkové lavičky

Předpokládána je obyčejná lavička s litinovým rámem secesního tvaru a dřevenými latěmi sedáku a opěradla, viz obr. Cena byla brána z internetu, při posledním hledání cca 3200,- Kč.
Dřevo by mělo být ošetřeno ve standartu pro venkovní použití.
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3. Výměna okapního žlabu a háků na věži

Na základě dotazu na nutnost zásahu do stávající střešní krytiny – plechové šablony jsem prohlédl a nafotil prostor ukončení střechy v prostoru zvonice. Na kraji římsy je pod konci krokviček podložena fošna viditelná jako dřevěný lem v pohledu ze země. Mezi touto fošnou a krajem bednění je po obvodu mezera cca 30 mm, kterou je vidět přesah krytiny. Střešní háky je možné provléct touto mezerou a kotvit na krokvičky z boku. Koncovou část střešního háku bude nutno v části podél krokvičky za hranou římsy zkroutit o 90° pro přiložení a kotvení z boku krokvičky. Podstřešní prostor je obtížně přístupný přes vaznice, ale zdivo věže je pod krovem masivní a je tedy při práci kam šlápnout. Háky dostačují opláštěné. Původní střešní háky budou odříznuty. Tloušťka měděného plechu je 0,7 mm.
Foto zasílám samostatně.
S pozdravem Řičánek

