[bookmark: _Hlk485797557][image: C:\Users\Romana Krátká\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\CZ_RO_C_C.JPG]


Příloha 4 Technická specifikace

Technická specifikace 

pro zakázku s názvem:

„Rozšíření separace plastových odpadů a plastových výmětů pro další materiálové využití“  

Dodavatel do pole „Nabídka“ (poslední sloupec vpravo) uvede, zda nabízené plnění požadavek zadavatel splňuje (ANO/NE) a současně uvede přesné parametry nabízeného plnění.
V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Technická specifikace: 
	Název parametru
	Požadovaná úroveň parametru
	Nabídka 
–
 dodavatel uvede splnění parametru (ANO/NE) 
a dále 
uvede konkrétního hodnotu daného parametru

	Drtič

	jednorotorový drtič
	ANO
	ANO/NE
……………..

	výkon min. 1500 kg směsného plastového odpadu ("žluté popelnice") hodinově, střední výkon 2000 kg/h
	ANO
	ANO/NE
……………..

	síto 15 - 20 mm
	ANO
	ANO/NE
……………..

	průměr rotoru 400-600 mm
	ANO
	ANO/NE
……………..

	počet nožů min. 50
	ANO
	ANO/NE
……………..

	příkon motoru 50-120 kW
	ANO
	ANO/NE
……………..

	vstupní násypka min. 1000 x 1200 mm
	ANO
	ANO/NE
……………..

	komora z tvrzené oceli, nože z chromované, tvrzené oceli (DC53, min. 62 HRC nebo srovnatelný ekvivalent)
	ANO
	ANO/NE
……………..

	včetně elektrorozvaděče, dodání na místo, připojení a zkušebního provozu
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Magnetický separátor

	magnetická deska s manuálním čištěním
	ANO
	ANO/NE
……………..

	včetně podpůrné ocelové konstrukce pro umístění nad pás do výšky 1-3 m a možný náklon 0-30°
	ANO
	ANO/NE
……………..

	včetně manuálního čistícího plechu
	ANO
	ANO/NE
……………..

	magnetická indukce na plášti - min. 1500 Gs
	ANO
	ANO/NE
……………..

	materiál těla: nerez ocel
	ANO
	ANO/NE
……………..

	rozměry min. 1000x500 mm
	ANO
	ANO/NE
……………..

	předpokládaná rychlost pásu pod separátorem do 2 m/s
	ANO
	ANO/NE
……………..

	předpokládaná výška instalace nad pásem 100-350 mm
	ANO
	ANO/NE
……………..

	zavěšení na oka (min. M16)
	ANO
	ANO/NE
……………..

	včetně dodání na místo a instalace
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Elektrostatický separátor

	Separátor neželezných kovů na principu vířivých proudů
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Koncentrické magnety
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Rychlost pásu 0-2 m/s
	ANO
	ANO/NE
……………..

	materiál frakce 10-200 mm
	ANO
	ANO/NE
……………..

	šířka pásu min. 900 mm
	ANO
	ANO/NE
……………..

	min. průběžný tok materiálu 1 t/h
	ANO
	ANO/NE
……………..

	příkon max. 3 kW
	ANO
	ANO/NE
……………..

	včetně elektrorozvaděče a řídicího systému
	ANO
	ANO/NE
……………..

	včetně instalace a zkušebního provozu
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Pneudoprava od drtiče

	Pneumatický ventilátor max. 6 kW
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Dopravní výkon 2 t/hodinově drtě 0-20 mm ze "žlutých popelnic" do vzdálenosti max. 5 m a dopravní výšky do 3 m
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Systém tlakového oddělení a odprášení
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Ocelová konstrukce pro uchycení bigbagu
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Tavicí extruder

	Šnekové tavicí zařízení pro tavení odpadních termoplastů
	ANO
	ANO/NE
……………..

	min. výrobní výkon 0,6 m3/h taveniny
	ANO
	ANO/NE
……………..

	vstupní materiál plastová drť 0-20 mm, 50-300 kg/m3
	ANO
	ANO/NE
……………..

	max. elektrický příkon 80 kW
	ANO
	ANO/NE
……………..

	volný výtok taveniny
	ANO
	ANO/NE
……………..

	možnost instalace odtahu vznikajících plynů na výstup
	ANO
	ANO/NE
……………..

	elektrické topné pásy
	ANO
	ANO/NE
……………..

	regulovatelná teplota tavení 70 - 250°C po celé délce, v min. 5 ti nezávislých sekcích
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Regulace výkonu regulací otáček frekvenčním měničem
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Včetně regulačního a napájecího rozvaděče 
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Automatická regulace teploty pomocí nezávislých regulátorů pro jednotlivé topné sekce
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Vstupní vynášecí dopravník

	vynášecí řetězový dopravník z úrovně 0 (konstrukce pod podlahou)
	ANO
	ANO/NE
……………..

	délka vstupní sekce min. 2 m
	ANO
	ANO/NE
……………..

	šířka dopravníku 900 mm
	ANO
	ANO/NE
……………..

	vynašecí sklon 30°, vynášecí výška 2 m
	ANO
	ANO/NE
……………..

	regulace dopravního výkonu frekvenčním měničem
	ANO
	ANO/NE
……………..

	včetně rozvaděče a elektroinstalace
	ANO
	ANO/NE
……………..

	včetně dodání na místo a instalace
	ANO
	ANO/NE
……………..

	včetně zbudování založení pod úrovní podlahy
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Manuální dotřiďovací dopravník

	pásový vodorovný dopravník 
	ANO
	ANO/NE
……………..

	šířka 1200, délka 5000 mm
	ANO
	ANO/NE
……………..

	PVC pás
	ANO
	ANO/NE
……………..

	ocelová konstrukce s možnou regulací výšky a sklonu 500–2000 mm, 0-10 °
	ANO
	ANO/NE
……………..

	zakrytování proti vtažení pohyblivými částmi
	ANO
	ANO/NE
……………..

	rychlost plynule regulovatelná frekvenčním měničem 0-4 m/s
	ANO
	ANO/NE
……………..

	dopravovaný materiál – surový odpad ze "žlutých popelnic", rozdružený, 0 - 2 t/hod
	ANO
	ANO/NE
……………..

	včetně rozvaděče, elektroinstalace, dopravy a instalace
	ANO
	ANO/NE
……………..

	Vibrační dopravník

	vibrační dopravník pro distribuci drceného materiálu na elektrostatický separátor
	ANO
	ANO/NE
……………..

	šíře min. 900 mm
	ANO
	ANO/NE
……………..

	stavitelný úhel sklonu 0-15° 
	ANO
	ANO/NE
……………..

	2 motorový vibrátor, regulace intenzity vibrací
	ANO
	ANO/NE
……………..

	ocelová podpůrná konstrukce
	ANO
	ANO/NE
……………..

	včetně elektroinstalace a rozvaděče
	ANO
	ANO/NE
……………..

	včetně dodání na místo, instalace
	ANO
	ANO/NE
……………..

	

	Vše výše uvedené bude dodáno v souladu s ČSN včetně prohlášení o shodě a vstupních elektro revizí 
	ANO
	ANO/NE
……………..
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