Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
Malé komunální vozidlo na údržbu komunikací
Typ: ………………
Výrobce: ……………….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Dvouosý podvozek
	Dvouosý podvozek

	Třístranný sklápěč
	Třístranný sklápěč

	Rozvor náprav    2700 - 3100 mm
	Rozvor náprav    .............   mm

	Šíře vozidla max. 1600 – 1800 mm
	Šíře vozidla .............

	Pevný, ocelový, svařený, nešroubovaný nebo šroubovaný rám (zaručující dostatečnou tuhost konstrukce pro vysoké zatížení vozidla v provozu). 
	Pevný, ocelový, svařený, nešroubovaný nebo šroubovaný rám (zaručující dostatečnou tuhost konstrukce pro vysoké zatížení vozidla v provozu).

	Trvalý pohon zadní nápravy 4x2  s možností zapnutí/vypnutí pohonu 4x4
	Trvalý pohon zadní nápravy 4x2  s možností zapnutí/vypnutí pohonu 4x4

	Zadní náprava s uzávěrkou diferenciálu
	Zadní náprava s uzávěrkou diferenciálu

	Tuhá přední a zadní náprava. Zadavatel umožňuje též provedení přední nápravy s nezávislým zavěšením kol.
	Tuhá přední a zadní náprava. Zadavatel umožňuje též provedení přední nápravy s nezávislým zavěšením kol.

	Celková hmotnost vozidla min. 5000 kg, pro řidičské oprávnění sk. „C“
	Celková hmotnost vozidla ............. kg, pro řidičské oprávnění sk. „C“

	Zatížení přední/zadní nápravy minimálně 2.500 kg
	Zatížení přední/zadní nápravy .............  kg

	Maximální rychlost minimálně 90 km/h
	Maximální rychlost ............. km/h

	Pneumatiky rozměr 265/75 R16
	Pneumatiky rozměr 265/75 R16

	Z důvodu minimalizace nároků na čerpání PHM bude palivová nádrž o objemu min.80 l, uzamykatelná
	Z důvodu minimalizace nároků na čerpání PHM bude palivová nádrž o objemu ……….. l, uzamykatelná

	
	

	Motor

	Motor diesel, plní minimálně normu Euro 5
	Motor diesel plní normu Euro……

	Výkon motoru min. 100 kW
	Výkon motoru …………. kW

	
	

	Převodovka

	Minimálně 5ti stupňová, mechanická, plně synchronizovaná, s redukční přídavnou převodovkou pro plazivý chod
	………… stupňová, mechanická, plně synchronizovaná s redukční přídavnou převodovkou pro plazivý chod

	Plazivý chod – nejnižší rychlost max. od 0,9  km/h
	 Plazivý chod – nejnižší rychlost. od ……….  km/h

	
	

	Kabina

	Min. 3 místná
	……… místná

	Sklopná
	Sklopná

	Z důvodu požadavku zvýšené ochrany proti prorezavění bude kabina minimálně žárově zinkovaná nebo z odolného plastu, opatřená základním nátěrem a vrchním nátěrem v odstínu RAL 2011 oranžová 
	Z důvodu požadavku zvýšené ochrany proti prorezavění bude kabina minimálně žárově zinkovaná nebo z odolného plastu, opatřená základním nátěrem a vrchním nátěrem v odstínu RAL 2011 oranžová

	Nerezové nebo pozinkované spojovací prvky
	Nerezové nebo pozinkované spojovací prvky

	Automatické bezpečnostní pásy
	Automatické bezpečnostní pásy

	Výškově stavitelný volant s posilovačem řízení
	Výškově stavitelný volant s posilovačem řízení

	Střešní integrovaná světla
	Střešní integrovaná světla

	Plnohodnotné náhradní rezervní kolo
	Plnohodnotné náhradní rezervní kolo

	Výstražný maják oranžové barvy
	Výstražný maják oranžové barvy

	Autorádio
	Autorádio


	Brzdy

	Dvou okruhové s posilovačem
	Dvou okruhové s posilovačem

	Kotoučové brzdy na všech kolech se systémem ABS
	Kotoučové brzdy na všech kolech se systémem ABS

	Samočinné nastavení brzd
	Samočinné nastavení brzd


	Hydraulika

	Hydraulické okruhy pro: ovládání korby, pohon nástavby sypače, pohon zvedání a naklápění čelní radlice (možnost připojit a ovládat naklápění šípové radlice,  a to zvlášť jednotlivých polovin), možnost připojení čelního kartáče. 
	Hydraulické okruhy pro: ovládání korby, pohon nástavby sypače, pohon zvedání a naklápění čelní radlice (možnost připojit a ovládat naklápění šípové radlice,  a to zvlášť jednotlivých polovin), možnost připojení čelního kartáče.

	Celkový výkon hydrauliky min. 100 l/min., při tlaku 200 bar
	Celkový výkon hydrauliky  …… l/min., při tlaku 200 bar

	Hydraulická nádrž se zpětným filtrem o min. objemu 60l
	Hydraulická nádrž se zpětným filtrem o objemu ……… l

	Čelní upínací deska včetně ovládání,  kompatibilní pro uchycení stávajícího pluhu pro zimní údržbu: typ  RSP 2000, výrobce: Kobit, spol. s.r.o.. Parametry stávajícího  zařízení si pro vyloučení pochybností dodavatel sám ověří.
	Čelní upínací deska včetně ovládání,  kompatibilní pro uchycení stávajícího pluhu pro zimní údržbu: typ  RSP 2000, výrobce: Kobit, spol. s.r.o.. Parametry stávajícího  zařízení si pro vyloučení pochybností dodavatel sám ověří.

	Příslušná úprava vozidla zabezpečující kompatibilní uchycení a pohon nástavby stávajícího sypače pro zimní údržbu typ: SYKO 1,2H, výrobce:Kobit, spol. s.r.o. . Parametry stávajícího  zařízení si pro vyloučení pochybností dodavatel sám ověří.
	Příslušná úprava vozidla zabezpečující kompatibilní uchycení a pohon nástavby stávajícího sypače pro zimní údržbu typ SYKO 1,2H, výrobce:Kobit, spol. s.r.o. .  Parametry stávajícího  zařízení si pro vyloučení pochybností dodavatel sám ověří.

	Biologicky rychle rozložitelný hydraulický olej
	Biologicky rychle rozložitelný hydraulický olej


	Ostatní

	Zadní tažné zařízení koule – povolené zatížení min. 3500 Kg
	Zadní tažné zařízení koule – povolené zatížení min. ……….Kg

	Autolékárnička
	Autolékárnička

	Výstražný trojúhelník    
	Výstražný trojúhelník    

	Zvedák
	Zvedák

	Sada nářadí
	Sada nářadí

	Podkládací klín
	Podkládací klín

	Sada žárovek
	Sada žárovek

	Hasicí přístroj
	Hasicí přístroj


Vozidlo je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem!
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry stanovené zadavatelem však musí dodržet v rozmezí  minimum a maximum. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 


