Příloha č. 1 návrhu smlouvy
Základní technická specifikace
„Oprava vrat haly sběrného dvora - 2019“

Výměna 3 ks dvoukřídlých plechových vrat

Provedení konstrukce vrat:
· dle vzorového foto stávajících vrat (možno ověřit uchazečem na místě)
1. specifické složení jeklových profilů pro větší tuhost při minimální hmotnosti
1. plech podlepený na konstrukci a přinýtovaný pro jednodušší opravy
1. rám z jeklových obdélníkových profilů
1. povrchová úprava - nátěr několika vrstvami syntetické barvy komaprim, odstín 7037, podle návodu výrobce
1. boční spáry uzavřené pásovou ocelí
1. panty masivní, přivařené na nosníky haly, ošetřené nátěrem
1. zavírání závorou a zajišťovacími kolíky
1. zabezpečení proti nechtěnému zavření
1. [bookmark: _GoBack]vyrobeno na míru k stávající konstrukci haly.

Použitý materiál: 
1. jeklová konstrukce (60x40x3, 60x40x2, 40x40x2, 20x20x2mm, kulatina o průměrech 25, 16, 14 mm, pásovina 40x4mm)
1. plechový svitek 1250 x 0,55 mm, prachově šedá barva



Shrnutí cenové nabídky:
	
	Cena 

	Nabídková cena za kompletní opravu v Kč bez DPH
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