







Příloha č.4
Specifikace požadavků k dodávce a instalaci mikroportového systému v Šaldově divadle
I. Obecné informace
Historická budova divadla F. X. Šaldy bude vybavena bezdrátovou technologií, která bude odpovídat současným parametrům a požadavkům legislativy v oblasti bezdrátových technologií.
Požadavky:
1. Od nového bezdrátového systému vyžadujeme digitální platformu v UHF pásmu s plnou konektivitou a integrací do Dante sítě, která je v historické budově DFXŠ vybudována.
2. Vyžadujeme integraci do ovládacího a řídícího prostředí mixážních pultů Yamaha CL/QL, včetně přístupu k ovládání pomocí bezdrátové aplikace Yamaha Stage Mix. Je naprosto nezbytné, aby přímo na mixážních pultech byl zobrazen stav baterií, signálu a dalších užitečných informací. Dále je naprosto nezbytnou součástí přímý redundatní Dante výstup ze zařízení.
3. Z důvodů snadného transportu a manipulace pro zájezdové aplikace DFXŠ, vyžadujeme v rámci přijímačů takovou konstrukci, aby se čtyři kanály přijímačů vešly do formátu jedné jednotky HU.
4. Přijímače musí disponovat výstupními konektory XLR, analogového audio výstupu, pro každý kanál zvlášť, s přepínatelnou výstupní úrovní mic / line. Dante rozhraní bude disponovat konektory RJ 45 Primary a Secondary. Přijímače budou plně diverzitní. Dále musí umožňovat kaskádování RF signálů pro obě antény a jejich přímé napájení.
5. Celkový objem bezdrátového systému bude celkem 20 kanálů, přičemž rozdělení bude v poměru 16 kanálů pro mikroporty (bodypack) a 4 kanály pro handky s možností variability pro bodypack.
6. Vyžadujeme možnost rozdělení bezdrátového systému tak, aby bylo možné ve stanoveném rozmezí rozdělit systém na dva menší systémy a odbavit tak provoz současně na domácí a pohostinské scéně. Poměr pro rozdělení požadujeme 12 kanálů pro domácí scénu a 8 kanálu pro případný zájezd.
7. Domácí scéna bude vybavena pevně instalovanými aktivními anténami pro příjem signálů. Tyto antény budou umístěny v prostoru livepostu na prvním balkónu. 
8. V rámci dodávky požadujeme jeden pár aktivních antén s kabeláží 2 x 15 m, pro případné rozdělení zájezdového systému.
9. Požadujeme uložení jednotlivých přijímačů do dvou přepravních profi racků (ne plastové).
10. Síť Dante jsme zvolili z důvodu využití stávajících sítí v obou divadlech a z důvodu uvažovaného dalšího rozšiřování. V neposlední řadě Dante nachází podporu u více výrobců profesionální zvukové techniky. Součástí dodávky budou gigabitové switche kompatibilní s DANTE.
Požadované technické parametry přijímače
	Pracovní rozsah
	100 m

	RF krok přeladění
	25 kHz, dle regionu

	Image Rejection
	>70 dB, typicky

	RF Sensitivita
	−98 dBm at 10-5 BER

	Latence
	<2.9 ms

	Napájení
	AC 230V, integrovaný zdroj v přijímači

	Šifrování
	AES 256 bit

	Napájení antén
	Přímé z přijímače


Požadované technické parametry  bodypack vysílače
	Mic Offset Range

	0 to 21 dB 

	Audio frekvenční rozsah

	20 – 20 kHz (±1 dB) 

	Provoz na baterie

	> 8 hodin (alkalické baterie)

	Rozměry a hmotnost

	86 mm x 66 mm x 23 mm , 142 g 

	RF výkon

	1 mW, 10 mW, 20 mW 


Požadované technické parametry ručního vysílače (handka)
	Mic Offset Range

	0 to 21 dB

	Provoz na baterie

	> 8 hodin (alkalické baterie)

	RF Výkon

	1 mW, 10 mW, 20 mW

	Mikrofonní hlava
	Výměnné šroubovací

	Typ mikrofonní hlavy
	Dynamická superkardioidní


Požadované technické parametry hlavových mikrofonů
	Typ mikrofonu 

	za jedno ucho

	Typ mikrofonní vložky
	subminiaturní kondenzátorová

	Směrová charakteristrika
	kulová

	Barva

	tělová

	RF stínění
	ano

	Typ konektoru

	kompatibilní s bodypackem

	Dodávané příslušenství
	3x protivětrná ochrana, transportní pouzdro, klip na límec


II. Přehled celkové konfigurace
1. Přijímač pro čtyři kanály, 5 Ks.
2. Vysílač typu bodypack, 20 Ks.
3. Vysílač typu ruční mikrofon (handka) včetně mikrofonních hlav, 4 Ks.
4. Hlavový mikrofon pro muzikálové aplikace pro připojení k bodypacku, 20 Ks.
5. Aktivní směrové antény s celkovým ziskem min 19dB, 4 Ks
6. Napájecí anténní distributor, 1 Ks.
7. Nástrojový kabel pro propojení bodypacku a nástroje (Jack 6,3 mm), 4 Ks.
8. Přepravní rack 4HU, 1 Ks.
9. Přepravní rack 2HU, 1 Ks.
10. Koaxiální kabel BNC-BNC 50ohm RG58 15m, 4ks
11. Gigabitový switch min 5 port 2ks
III. Přehled instalačních prací:
1. Instalace a integrace do stávající Dante sítě DFXŠ 
	Jednotlivé komponenty 
	Nabízené parametry včetně uvedení výrobce a dodávané značky

	Přijímač pro čtyři kanály
	

	 Vysílač typu bodyback
	 

	Vysílač typu ruční mikrofon (handka) včetně mikrofonových hlav
	

	Hlavový mikrofon pro muzikálové aplikace pro připojení k bodypacku
	

	Aktivní směrové antény s celkovým ziskem min. 19dB
	

	Napájecí anténní distributor
	

	Nástrojový kabel pro propojení bodypacku a nástroje (Jack 6,3 mm)
	

	Přepravní rack 4HU
	

	Přepravní rack 2HU
	

	Gigabitový switch min 5 port
	


Návod k vyplnění:
Účastník zadávacího řízení uvede do pravého sloupce označeného Nabízené parametry včetně uvedení výrobce a dodávané značky přesné označení výrobku a typu, název dodavatele. 
Technické parametry uchazeč doloží předložením technických popisů k jednotlivým nabízeným výrobkům - technické listy či jiná, obdobná dokumentace výrobce, ze kterých je možné splnění technických podmínek ověřit.
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