Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

k veřejné zakázce s názvem:

„Dodávka stroje (rolby) na úpravu ledové plochy“

Uchazeč v tabulce níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Požadavek“ tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku.
Dále dodavatel povinně vyplní obchodní název, typ a výrobce dodávané rolby.


	Obchodní název a typ nabízené rolby:
	                                                         

	Výrobce nabízené rolby:
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	Požadavek
	Splňuje 
	Uchazeč nabízí

	Stav rolby - nová
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Benzínový s úpravou na plynový nebo elektrický pohon
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Rádius otáčení max. 4 m
Poloměr otáčení na vnější straně suportu - do 4 metrů
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Celková délka rolby max. - 4.500 mm
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Celková výška rolby max. - 2.500 mm
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Celková šířka rolby max. - 2.500 mm
	[bookmark: Zaškrtávací1][bookmark: Zaškrtávací2]ANO |_| / NE |_|
	     

	Celková provozní hmotnost rolby max. 4.000 kg
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Pojezd rolby – náhon na všechna čtyři kola ( 4x4 ), provozní brzda kol obou náprav, parkovací brzda
	ANO |_| / NE |_|
	      

	Celkový nátěr, světlomety a výstražný signál zpětného chodu
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Pneumatiky s hroty na všech kolech, náhradní pneumatika s hroty
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Integrovaný boční rotační kartáč
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Postranní fréza
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Objem sněhové nádrže rolby min. 3,5 m3
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Objem nádrže na vodu min. 900 l
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Rozměr hoblovacího nože rolby min. 1.900mm, max. 2.300mm
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Možnost nastavení hloubky řezu
	ANO |_| / NE |_|
	      

	Čidlo pro kontrolu tloušťky řezu ledu
	ANO |_| / NE |_|
	      

	Elektronický systém nastavení záběru hoblovacího nože
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Systém mycí vody rolby s předzalitím hlubokých vrypů v ledu
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Max. zdvih sněhové nádrže 3500 mm (omezení strop v prostoru se sněžnou jámou)
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Nouzové tlačítko k okamžitému vypnutí v případě nebezpečí, alarm zpětného chodu
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Automatická brzda rolby
	ANO |_| / NE |_|
	     

	4 ks nožů (1ks nože osazený v rolbě + 3ks náhradních nožů)
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Možnost zastavení během úpravy ledu bez poškození ledu (ledař je na směně sám)
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Roztírací plachetka
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Krajový ořezávač ledu
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Záruka min. 36 měsíců
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Zajištění servisu do 24 hodin
	ANO |_| / NE |_|
	     

	Doba dodání max. 90 dnů od podpisu kupní smlouvy
	ANO |_| / NE |_|
	     

	*Základní baterie s kapacitou min. 525 Ah - baterie musí zajistit minimálně 12 úprav ledové plochy za jeden den na jedno nabití
	ANO |_| / NE |_|
	     

	* Nabíječka baterií – zajistí nabití na 100% kapacity baterie max.do 8 hodin dodávaná přímo výrobcem baterií
	ANO |_| / NE |_|
	     


[bookmark: _GoBack]* uplatní se pouze pro rolbu s elektrickým pohonem


Součástí nabídky je i splnění těchto ostatních požadavků zadavatele, dalších povinných součástí dodávky, jejichž plnění musí být již zahrnuto v nabídkové ceně:
- doprava do místa plnění 
- řádné uvedení do provozu 
- zaškolení obsluhy v místě provozu rolby 
- dodání návodu k obsluze stroje vč. podmínek bezpečnosti práce a popisu ovládacích prvků rolby v českém jazyce
- předání záručních listů a technické dokumentace 
- předání servisní knížky
- předání velkého technického průkazu 
- předání katalogu a ceníku náhradních dílů v Kč

Pozáruční servis:
- návrh servisní - pozáruční smlouvy
- zajištění servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od převzetí díla
- katalog a ceník náhradních dílů v Kč 
- zajištění pozáručního servisu do 48 hodin

Dodavatel prohlašuje, že nabízená rolba bude splňovat v době prodeje všechny předpisy, homologaci a zákony upravující její provoz dle platné legislativy ČR a směrnic EU.

Dodavatel čestně prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé a že v rámci případného plnění veřejné zakázky dodá přesně tuto rolbu s uvedenými parametry.


V     		  dne     		 


__________________________________
Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
