
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
veřejná zakázka č. 114085:

(výrobce, typ, druh vozidla)……………………………………………………………………………………………….
	Požadovaná technická specifikace podvozku
	Vozidlo požadovanou technickou specifikaci SPLŇUJE/NESPLŇUJE
	Uveďte skutečnou hodnotu technického parametru 

	maximální celková hmotnost 26 tun
	
	

	užitečná hmotnost podvozku min. 16 tun
	
	

	motor vznětový EURO 6 o výkonu min. 330 kW
	
	

	plně synchronizovaná 16 stupňová převodovka
	
	

	pohon 6 x 4, uzávěrky diferenciálů vč. mezi nápravového – pohon zadních náprav
	
	

	brzdy s ABS kotoučové nebo bubnové nebo jejich kombinace
	
	

	rozměr pneumatik min. 385/65-315 R 22,5
	
	

	posilovač řízení
	
	

	posilovač spojky
	
	

	digitální tachograf
	
	

	hydraulické sklápění kabiny – manipulace pouze jednou osobou
	
	

	počet míst v kabině – min. 3 vč. řidiče
	
	

	výškově seřiditelná poloha volantu + nastavitelné sedadlo řidiče
	
	

	displej se zobrazením provozních informací v českém jazyce nebo srozumitelné symboly (piktogramy)
	
	

	klimatizace kabiny
	
	

	zadní okno kabiny prosklené
	
	

	akustická signalizace couvání
	
	


	samočinné denní svícení
	
	

	mechanický odpojovač baterií
	
	

	ochrana proti proražení chladiče
	
	

	vedlejší pohon pro hydrogenerátor nástavby
	
	

	celková délka vozidla bez příslušenství max. 8,3 m
	
	

	tažné zařízení – průměr čepu 500 mm, elektrická zásuvka 15 Pin vč. redukce na 7 Pin
	
	

	příprava brzdového okruhu pro připojení přívěsu (dvouhadicový)
	
	

	výfuk vyvedený za kabinou nahoru
	
	

	přední nouzový tažný hák
	
	

	ocelový přední nárazník
	
	

	barva oranžová RAL 2011
	
	

	výstražný bezpečnostní maják oranžové barvy zapsaný v TP – 2 ks na kabině a 1 ks vzadu vlevo na nárazníku
	
	

	rezervní kolo
	
	

	povinná výbava dle předpisů pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
	
	

	Požadovaná technická specifikace kontejnerového nosiče
	
	

	natahovací výkon min. 16000 kg
	
	

	výška háku 1570 mm
	
	

	natahovací mechanizmus musí umožňovat manipulaci s kontejnery zadavatele (délka 3900 – 5300 mm, rozchod kladek 1060 mm)
	
	

	za poslední nápravou podvozku sklopný opěrný válec ovládaný hydraulicky z kabiny řidiče
	
	

	úhel sklápění min. 51°
	
	


	hydraulické čerpadlo pro pohon hydraulického nakládacího jeřábu (HNJ)
	
	

	ovládání nosiče z kabiny řidiče + nouzové ruční ovládání
	
	

	osvětlení plochy za kabinou (ložná plocha a jeřáb) + osvětlení zadního prostoru kontejneru
	
	

	ovládání přídavných světel dvěma nezávislými spínači na palubní desce
	
	

	boční a zadní zábrany proti podjetí
	
	

	blatníky a poziční osvětlení
	
	

	společná hydraulická nádrž vozidla a nosiče kontejnerů o obsahu min. 80 l
	
	

	uzamykatelná schránka na nářadí o objemu min. 60 l
	
	

	nádoba na vodu o objemu min. 80 l s výpustným kohoutem
	
	

	Ložná plocha za kabinou vozidla
	
	

	šířka 2400 mm, délka 1200 mm
	
	

	podlaha z protiskluzového plechu
	
	

	čtyři kotevní body v podlaze
	
	

	hliníkové sklopné a demontovatelné bočnice profilová výška 200 mm
	
	

	schůdky pro výstup obsluhy
	
	

	Hydraulický nakládací jeřáb (HNJ)
	
	

	umístěn za kabinou vozidla vlevo po směru jízdy
	
	

	plný hydraulický výsuv umožňující naložení a vyložení břemene na ložnou plochu za kabinou vozidla zleva i zprava
	
	

	dosah HNJ  min. 3 m
	
	

	nosnost při plném vyložení min. 150 kg
	
	


	ovládání HNJ z levé strany vozidla
	
	

	HNJ napojen na hydraulický okruh nosiče
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