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PŘÍLOHA č. 6

Požadavky na řemenový dopravník

Základní popis:

Zakázkově vyrobený dopravník pro dopravu jídelních podnosů o rozměrech     490x340 mm k myčce. 

Dopravník tvoří dva přímé úseky a jedna zatáčka pod úhlem 90(. Dopravní pás je tvořen dvojicí kruhových řemenů, řemeny jsou paralelně vedeny po nerezovém plechu, který tvoří zároveň nosný profil dopravníku. V zatáčkách jsou řemeny vedeny přes soustavu rolen.

Pohon šnekovou elektropřevodovkou uchycenou pod dopravníkem a přímo spojenou s hřídelem s hnacími koly.

Na vstupu strávníci vkládají podnosy i s nádobím na dopravník, na výstupu obsluha odebírá nádobí z podnosů do myčky a prázdné podnosy se skládají za dopravníkem. Dopravník je doplněn automatickým skládacím zařízením. Jestliže obsluha neodebere včas nádobí, dopravník se automaticky zastaví, po jeho odebrání se opět automaticky rozjede. 

Technické údaje

· celková délka /napřímená osová vzdálenost kol/ cca 8200 mm, šířka dopravníku 460 mm, výška 850 mm ± 30 mm

· průměr hnacích a vratných kol 150 mm

· vnější poloměr zatáčky 660 mm

· podstavce s kloubovými patkami

· nerezové provedení včetně spojovacího materiálu - materiál AISI 304 

· polyuretanové řemeny Ø 15 mm

· rozteč řemenů 200 mm

· boční vedení dopravovaných předmětů v přímých úsecích – tvarovaným profilem rámu dopravníku

· boční vedení dopravovaných předmětů v zatáčce – pevné, plastové vedení

· šneková převodovka (např. BONFIGLIOLI)

· plynule stavitelná rychlost pásu od cca 72 mm/s do cca 144 mm/s - plynule stavitelná frekvenčním měničem v rozsahu 30-60 Hz

· max. zatížení pásu 5 kg/bm

· řízení jednofázovým skalárním frekvenčním měničem (např. INVERTEK) v plastové ovládací skříňce IP 66

· příkon 0,37 kW, 230V, 50Hz, IP55

Dopravník musí být konstruován s ohledem na bezpečnost provozu a snadnou údržbu - hladké nerezové plochy musí umožnit dokonalé čištění a vysoký hygienický standard.



