Technická specifikace dodávek:
„Obnova a doplnění stávajícího systému PA pro historickou budovu DFXŠ v Liberci“


I. Obecné informace

Z důvodů ukončení podpory a nedostupnosti náhradních dílů bude pořízena nová zvuková aparatura a nová instalace signálových cest, která částečně nahradí a doplní stávající systém PA.

1. Od systému je požadován dostatečný výkon pro ozvučení vnitřního audiotoria s kapacitou až pro 550 diváků. 
2. PA se bude skládat ze dvou subbasů, dvou hlavních širokopásmových reproboxů pro pokrytí přízemí a 1. balkonu, dvou širokopásmových reproboxů pro pokrytí druhého a třetího balkonu a celkem šesti zpožďovaných reproboxů pro zvukové dovykrytí prostoru v předních řadách v přízemí, prostoru pod balkonem v přízemí hlediště a v prostoru 1. balkonu. Zadavatel požaduje, aby nový systém komunikoval se stávajícím processingem a loudspeaker nástrojem Galileo Galaxy 408 a monitoring systému v souvisejícím softwaru. Celý systém musí komunikovat přes AVB Milan. 
3. Nové hlavní reproboxy budou zavěšeny na nové výložníky, které budou ukotveny na stávající výložníky umístěné v portálu u jeviště. Nově budou umístěny na každé straně nad přední hranou jeviště dva výložníky pro umístění vykrývacích reproboxů pro přední řady v přízemí. Výložníky pro umístění horních reproboxů, které vykrývají druhý a třetí balkon budou nahrazeny novými. 
Celkem 6 kusů.
4. Součástí dodávky zvukové aparatury, budou výrobcem garantované držáky ke všem reproboxům. Celkem 10 kusů, kromě subbasů, které budou umístěny na zemi v kapsách nad lóžemi. 
5. Součástí dodávky bude elektroinstalační materiál včetně instalačních prací a potřebných zařízení pro správnou funkčnost systému. 
6. Po skončení instalace je požadováno finální zvukové odladění systému, včetně měření a uložení nastavení do stávajícího řídícího systému Galileo Galaxy 408.
7. Všechny reproboxy (kromě subbasů), které budou umístěny v pohledové pozici ze strany diváků, musí být dodány v barvě odpovídající použitým barvám na portálech a stěnách hlediště historického divadla.

II. Technická specifikace


Požadované technické parametry PA reproboxů:

	Subbasy: 
Celkový počet 2 kusy
	

	Frekvenční rozsah (Provozní):
Frekvenční odezva:
Fázová odezva:
Maximální lineární hladiny zvuku:
Převodníky:
	20Hz - 125 Hz (-10dB)
23 Hz - 105 Hz (+4dB)
28 Hz - 110 Hz ±30°
136 dBZpk, 125 dBZ 
21 palcový měnič 4Ω

	Rozměry max:
	Šířka: 133 cm

	
	Výška: 70 cm
Hloubka: 63 cm

	Váha max:
Kryt:

Ochranná mřížka:
Napájení:
Max el. příkon:

Analogový audio vstup:
Digitální audio vstup:
Digitální formát:
Vzdálený monitoring:


Vyžadované možnosti zpracování:
	90 Kg
Vícevrstvý dřevěný materiál, nejlépe z břízy, s černou povrchovou úpravou.
Práškově lakovaná, ražená ocel.
Střídavý proud 200V - 240V, 50 Hz
2400 W v náběhu <1 sekundy
800 W dlouhodobý nepřetržitý
XLR 3 pin, vstup (samice) s výstupem (samec)
2x etherCON 
AVB, Milan certified, AES67, SMPTE 2110
Přes ethernetový port. Možnost zobrazení v softwaru.
Možnost zpracování signálu naším procesorem GALAXY 408 v reproduktoru.
10 pásmový parametrický ekvalizér.
Polarita.
Zpoždění.
Zesílení. 
Ztlumení.
HP a LP filtry.


	Hlavní ozvučovací reproboxy (širopásmové):
Celkový počet 4 kusy
Frekvenční rozsah (Provozní):
Frekvenční odezva:
Fázová odezva:
Maximální lineární hladina zvuku:
Převodníky:
	

55 Hz - 19,5 kHz
56 Hz - 19 kHz (+4dB)
90 Hz - 19,5 kHz ±45°
132,5 dB 
2x 8 palcový měnič 4Ω
1x 3 palcový membránový kompresní měnič 8Ω 

	Rozměry max:
	Šířka: 32 cm

	
	Výška: 57 cm
Hloubka: 36 cm

	Váha max:
Kryt:


Ochranná mřížka:
Napájení:
Max el. příkon:
Analogový audio vstup:
Digitální audio vstup:
Digitální formát:
Vzdálený monitoring:


Vyžadované možnosti zpracování:
	24 Kg
Vícevrstvý dřevěný materiál, nejlépe z břízy, s barevnou povrchovou úpravou odpovídající materiálům použitým k výzdobě hlediště a portálů.
Práškově lakovaná, ražená ocel.
Střídavý proud 200V - 240V, 50 Hz
1950 W
XLR 3 pin, vstup (samice) s výstupem (samec)
2x etherCON 
AVB, Milan certified, AES67, SMPTE 2110
Přes ethernetový port. Možnost zobrazení v softwaru.
Možnost zpracování signálu procesorem zadavatele GALAXY 408 v reproduktoru.
10 pásmový parametrický ekvalizér.
Polarita.
Zpoždění.
Zesílení. 
Ztlumení.
HP a LP filtry.


	Zpožďovací vykrývací reproboxy:
Celkový počet 6 kusů
Frekvenční rozsah (Provozní):
	

60 Hz - 18 kHz

	Frekvenční odezva:
	65 Hz - 17,5 kHz

	Fázová odezva:
	95 Hz - 18 kHz ±45°

	Maximální lineární hladina zvuku:
Převodníky:

Rozměry max:
	127 dB
2x 5 palcový měnič 6Ω
1x 2 palcový membránový, kompresní, otočný měnič 8Ω
Šířka: 19 cm
Výška: 49 cm

	
	Hloubka: 22 cm

	Váha max:
	13 Kg

	Napájení:
Digitální audio vstup:
Digitální formát:
Vzdálený monitoring: 

	Střídavý proud 230V 50Hz, konektor powerCON
etherCON 
AVB, Milan certified
Přes ethernetový port. Možnost zobrazení v softwaru.
Možnost zpracování signálu procesorem zadavatele GALAXY 408 v reproduktoru.

	Kryt:

	Vícevrstvý dřevěný materiál, nejlépe z břízy, s barevnou povrchovou úpravou odpovídající materiálům použitým k výzdobě hlediště a portálů.




III. Seznam požadavků a celkové konfigurace

1. Subbas: 2x v základní barevné verzi digitálně komunikující s dosavadním zvukovým procesorem 
Galaxy 408.
2. Hlavní širokopásmové reproboxy: 4x v barvě odpovídající interiéru hlediště včetně závěsů, digitálně komunikující s dosavadním zvukovým procesorem Galaxy 408.
3. Dokrývací zpožďovací reproboxy: 6x zvukově vykrývající přízemí a 1. balkon v barvě odpovídající barvě interiéru historické budovy DFXŠ, digitálně komunikující s dosavadním zvukovým procesorem Galaxy 408.
4. Instalační materiál včetně signálových a elektro kabelů, krycích lišt, switche a zásuvek přípojných míst.
5. Instalační práce včetně výroby a instalace 10 kusů závěsů pro reproboxy a 6 kusů výložníků na míru, dle dispozic hlediště divadla.
6. Příprava projektu včetně návrhu řešení ozvučení.
7. Finální měření a nastavení systému pro akustické podmínky hlediště.
8. Předání a zaučení odpovědných pracovníků DFXŠ.
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vedoucí zvukař DFXŠ
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