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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY

na zakázku


Traktor speciální úzkorozchodný pro vinice




















Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 


Název:            		Nové Vinařství, a.s.
Sídlo:             		Zarybník 516, 594 42 Měřín
Právní forma:                  akciová společnost
Údaj o zápisu do OR:     oddíl B, vložka  3425 vedená u Krajského soudu v Brně	
Jednající/Zastoupený:    Ing. Gabriel Večeřa, místopředseda představenstva                                            
                                                                   
IČ:             63992370
DIČ:          CZ63992370

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:          566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:        566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz


 	                                          

Název zakázky 

Traktor speciální úzkorozchodný pro vinice
Předmět dodávky

Traktor speciální úzkorozchodný pro vinice













Základní požadavky na technické řešení

	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	motor diesel 3,4l/4v, Tier 3B
	 
	 

	výkon nim. 105 k
	 
	 

	svislý výfuk
	 
	 

	palivová nádrž min. 104 l
	 
	 

	převodovka 24/12 PowerShuttle+Speedshift
	 
	 

	elektr./hydraulická uzávěrka diferenciálu
	 
	 

	max. rychlost min. 40km/hod
	 
	 

	5 externích hydr.ventilů, 3vzadu, 2uprostřed 
	 
	 

	otevřený okruh hydrauliky min. 95l/min
	 
	 

	4WD přední poháněná náprava
	 
	 

	snímač úhlu řízení
	 
	 

	vývodová hřídel 540/750 ot./min
	 
	 

	vzduchové brzdy dvouokruhové
	 
	 

	spodní táhla kat.2 s vyměň. Kul. Vložkami
	 
	 

	zadní tříbodový závěs nosnost min. 2,5t 
	 
	 

	přední tříbodový závěs nosnost nim. 1,65t
	 
	 

	výškově stavitelný závěs s ručně zajišť. Čepem
	 
	 

	pneu 280/70R18 - 380/70R28
	 
	 

	klimatizace
	 
	 

	3D nastavitelný sloupek řízení
	 
	 

	vnější zpětné zrcátko
	 
	 

	stěrač zadního skla s ostřikovačem
	 
	 

	vzduchem odpružené sedadlo
	 
	 

	rádio s přehrávačem CD
	 
	 

	bezpečnostní maják
	 
	 

	2 pracovní reflektory vpředu a vzadu na střeše kabiny
	 
	 

	hlavní vypínač baterií
	 
	 

	šířka stroje nim.1300 mm max. 1500 mm
	 
	 

	výška kabiny max. 1720 mm
	 
	 

	délka stroje max 3985 mm
	 
	 

	čelní nakladač nosnost min. 1240 kg
	 
	 

	paletizační vidle
	 
	 

	universální lopata
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