Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Sekačka s nulovým poloměrem otáčení 
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Sekačka s nulovým poloměrem otáčení pro údržbu fotbalového hřiště 
	Sekačka s nulovým poloměrem otáčení pro údržbu fotbalového hřiště

	Typ motoru: benzínový, vzduchem chlazený s elektronickým vstřikováním EFI
	Typ motoru: benzínový, vzduchem chlazený s elektronickým vstřikováním EFI

	Objem motoru: min. 740 cm3
	Objem motoru:………cm3

	Výkon: min. 25 HP
	Výkon:...............HP

	Motor umístěn za řidičem
	Motor umístěn za řidičem

	Elektrický startér
	Elektrický startér

	Převodovka hydrostatická nebo plynulá bezstupňová převodovka
	Převodovka hydrostatická nebo plynulá bezstupňová převodovka

	Řízení pomocí ručních pák pro každé pojezdové kolo
	Řízení pomocí ručních pák pro každé pojezdové kolo

	Pojezdová rychlost: plynulá od 0 až min. 10 km/hod
	Pojezdová rychlost: plynulá od 0 až ………….km/hod

	Zadní náprava tvořena dvěma koly, která jsou volně otočná o 3600
	Zadní náprava tvořena dvěma koly, která jsou volně otočná o 3600

	Nádrž na palivo o objemu min. 16 litrů
	Nádrž na palivo o objemu………… litrů

	Bezpečnostní kontakt stroje (na či pod sedadlem řidiče)
	Bezpečnostní kontakt stroje (na či pod sedadlem řidiče)

	Žací ústrojí: předsunutá žací hlava se šířkou záběru min. 120 cm a manuálně nastavitelnou výškou sekání. Minimální výška sečení: max. 3,8 cm  
	[bookmark: _GoBack]Žací ústrojí: předsunutá žací hlava se šířkou záběru ……….. cm a manuálně nastavitelnou výškou sekání, 2 žací nože. Minimální výška sečení: …….. cm  

	Jednoduše sklopná žací hlava pro snadný přístup k nožům
	Jednoduše sklopná žací hlava pro snadný přístup k nožům

	Dvou nožové žací ústrojí s reverzní rotací nožů, pro lepší optiku střihu a kvalitu střihu uprostřed žací hlavy
	Dvou nožové žací ústrojí s reverzní rotací nožů, pro lepší optiku střihu a kvalitu střihu uprostřed žací hlavy

	Systém pro sběr trávy s košem o objemu min. 350 litrů
	Systém pro sběr trávy s košem o objemu …………litrů

	Pohyblivé plnění koše pro rovnoměrné naplnění
	Pohyblivé plnění koše pro rovnoměrné naplnění

	Hydraulické vyklápění koše s výškovým dosahem min. 1,7m
	Hydraulické vyklápění koše s výškovým dosahem …………..m

	Automatický zvukový signál při naplnění koše
	Automatický zvukový signál při naplnění koše

	Vyprazdňování koše bez nutnosti opuštění obsluhy sedadla řidiče
	Vyprazdňování koše bez nutnosti opuštění obsluhy sedadla řidiče

	Vývodový hřídel PTO (pro připojení aktivních doplňků)
	Vývodový hřídel PTO (pro připojení aktivních doplňků)

	Ochrana nožů a žacího ústrojí proti poškození nárazem na pevnou překážku (pojistné šrouby)
	Ochrana nožů a žacího ústrojí proti poškození nárazem na pevnou překážku (pojistné šrouby)

	Ostatní vybavení: varovné kontrolky tlaku oleje, přehřátí motoru a servisního intervalu, ukazatel motohodin, voltmetr sledování stavu baterie
	Ostatní vybavení: varovné kontrolky tlaku oleje, přehřátí motoru a servisního intervalu, ukazatel motohodin, voltmetr sledování stavu baterie

	Součástí dodávky bude výbava sekačky dle legislativních požadavků ČR
	Součástí dodávky bude výbava sekačky dle legislativních požadavků ČR

	Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ
	Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ

	Cena stroje.......     Kč bez DPH



	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 



