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13,4 Vyplii silni¢niho (dopravné bezpeénostniho) zdbradli se navrhuje obvykle s jednim
vodorovnym vypliiovym prutem v poloviné vysky zdbradli (viz obr. 4). V odiivodn&nych
plipadech je mozno navrhnout i vyplii z pletiva nebo z jiného nekovového materidlu.

Iokud silni¢ni (dopravng bezpe&nostni) zabradli tvoif vodici linii pro nevidomé, musi byt
doplnéno o zardzku pro slepeckou hiil (viz obr. 5).

Obrizek 4 — Schéma silni¢niho (dopravnd bezpeénostniho) zibradli s vyplilovym prutem
hez vodici funkce pro nevidomé a slabozraké

Obrizek 5 — Schéma silni¢niho (dopravné bezpetnostniho) zibradli s vypliiovym prutem
W zardZkou pro slepeckou hiil

I'fiklad konstrukce ocelového silni¢niho (dopravng bezpecnostniho) zabradli bez vodici
funkce pro nevidomé a slabozraké je uveden v piiloze na obrdzku P4. Priklad ocelového
silnicniho (dopravné bezpe¢nostniho) zébradli se zarazkou pro slepeckou hiil je uveden
v piiloze na obrazku P5. Priklad konstrukce silni¢niho (dopravné bezpetnostniho) zabradli
# tazenych kompozitnich materiali je uveden v piiloze na obrazku P6.

Vyplii zébradli je mozno doplnit i krytem proti postiikéni chodcti, ktery se upevni
k vyplitovym prutim. Piiklad konstrukce ocelového silni¢niho (dopravn& bezpe&nostniho)
ibradli s laminatovym krytem je uveden v p¥iloze na obrazku P7.

13,5 Bezpe¢nostni zabradli na fimsich presypanych mostt (nebo nad nimi) miZe byt
no z ocelovych pruti nebo s madlem a jednim vyplilovym prutem z ocelovych lanek,
sou upevnéna na sloupky z kompozitniho materialu (viz TP Kompozitni materidly pro
vybaveni objektti pozemnich komunikacf).
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