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Technické parametry nabídky








          Doplní uchazeč
	Stroj převíjí 
pásy o rozměru
	Max. hmotnost svitku
	kg

	
	Max. šířka pásu
	mm

	
	Max. průměr svitku
	mm

	 
	 
	

	Parametry stroje 
	Nejnižší možná rychlost odvíjení při měření
	m/min

	
	 Nejvyšší možná rychlost odvíjení při měření
	m/min

	
	Přesnost odměření - max odchylka o  0,1% délky 
	Ano - ne

	
	Možnost automatického střihu po odměření
	Ano - ne

	
	Prostor pro přidání značícího zařízení
	Ano - ne

	

	Nabídková cena zahrnuje
	Doprava do místa plnění
	Ano - ne

	
	Instalace v sídle zadavatele
	Ano - ne

	
	Školení obsluhy
	Ano - ne

	
	
	

	
	Záruka 24 měsíců
	Ano - ne

	
	Výkresovou dokumentaci v elektronické podobě
	Ano - ne
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