Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Traktorový naviják
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Elektrohydraulicky ovládaný tříbodový lanový naviják s pásovou brzdou s připojením do zadní hydrauliky
	

	Naviják je vybaven snímatelným závěsem
	

	Válcové ocelové lano o průměru ( min. 10 mm)
	

	Válcové ocelové lano o délce ( min. 100 m ) 
	

	Naviják bude dálkově ovládaný s hydraulickým odvíjením
	

	Tažná síla ( min. 55 kn 5500 kg )
	

	Brzdná síla ( min. 69 kn )
	

	Střední rychlost lana ( min. 0,6 m/s )
	

	Šířka ( min. 1,500 mm )
	

	Hloubka ( min. 480 mm )
	

	Výška s ochrannou mříží ( min. 2200 mm )
	

	Výška bez ochranné mříže ( min. 1790 mm )
	

	Hmotnost bez lana ( min. 450 kg )
	

	Spodní kladka
	

	Dálkové ovládání
	

	Tažný závěs
	

	Hydraulické odvíjení
	

	Kardanový hřídel
	

	Kluzná spona - barvená 2 Ks
	

	Kluzný třmen otočný oboustranný – barevný ( pro řetěz průměr 8 mm )  2 ks 
	

	Řetězový úvazek – barevný ( délka 2 m, průměr 8 mm)  2 ks

	

	[bookmark: _GoBack]Řetězový úvazek – barevný ( délka 3 m, průměr 8 mm)
	

	
	

	Schválení pro provoz na pozemních komunikací
	

	Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ
	

	Zaškolení obsluhy
	

	
	

	Cena vozidla .......     Kč bez DPH

	
	



Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 



