KUPNÍ SMLOUVA
(dále jen „Smlouva“)
 

Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 
se sídlem: 		Na Slovance 1999/2, 182 21  Praha 8
zastoupen: 		prof. Janem Řídkým, DrSc., ředitelem
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
IČ: 			68378271
DIČ: 			CZ68378271
bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 		2106535627/2700
dále jen „Kupující “

a

…………………………………………………..
se sídlem: 		………………………………
zastoupen: 		………………………………
zapsaný v rejstříku ………………………………
IČ: 			………………………………
DIČ: 			………………………………
bankovní spojení: 	………………………………
číslo účtu: 		……………………………… (doplní uchazeč)
dále jen „Prodávající “

(dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen "Smluvní strana").






I. Úvodní ustanovení

1) Kupující je veřejným zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky nazvané „Nákup diskového pole a souvisejících přepínačů pro iSCSI“ (dále jen „Zakázka“).

2) Prodávající podal nabídku na plnění zakázky, kterou Kupující vybral jako nejvhodnější (dále jen „Nabídka“).

3) Kupující je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky, zejména fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, plazmatu a optiky.

4) Prodávající prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro dodání předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy dodat.

5) Prodávající bere na vědomí, že Kupující považuje účast Prodávajícího ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Prodávající je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Prodávající nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran.

6) Prodávající bere na vědomí, že Kupující není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy netýká podnikatelské činnosti Kupujícího.

7) Prodávající prohlašuje, že přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

8) Smluvní strany prohlašují, že zachovají mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s touto Smlouvou a při jejím plnění a jejichž vyzrazení by jim mohlo způsobit újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Kupujícího vyplývající z právních předpisů.

9) Prodávající je certifikovaným partnerem výrobce dodávaného zboží.





II. Předmět Smlouvy 

1) Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu diskové pole a související přepínače pro iSCSI a HW i SW suport po dobu 5 let dle požadavků Kupujícího vymezených ve výzvě k podání nabídky k Zakázce (příloha č. 1 této Smlouvy) a Nabídce (dále jen „Zboží“) a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu.

2) Technická specifikace Zboží je uvedena ve výzvě k podání nabídky k Zakázce a v Nabídce, vždy s prioritou té specifikace, která má vyšší kvalitu.

3) Dodané zboží musí být nové.

4) Dodané Zboží musí být nové a určené pro český trh a koncového zákazníka Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.


III. Kupní cena

1) [bookmark: _Ref384995396]Kupní cena vychází z Nabídky Prodávajícího a činí …………… Kč (slovy: ……………) (doplní uchazeč) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů. 

2) Cena představuje maximální závaznou nabídkovou cenu Prodávajícího a zahrnuje veškeré plnění Prodávajícího směřující ke splnění požadavků Kupujícího na řádné dodání Přístroje dle této Smlouvy, rovněž veškeré náklady Prodávajícího nutné k realizaci dodávky a k jejímu předání, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené s převzetím, jakož i veškeré další náklady vzniklé v souvislosti s vytvořením předmětu duševního vlastnictví a se získáním a udržováním ochrany takového předmětu duševního vlastnictví.

3) Cena je splatná po dodání Zboží potvrzeném zápisem o předání.

4) Povinnou náležitostí daňových dokladů jsou zejména tyto údaje:

a. Obchodní firma/název a adresa Kupujícího dle záhlaví této Smlouvy,
b. daňové identifikační číslo Kupujícího,
c. obchodní firma/název a adresa Prodávajícího,
d. daňové identifikační číslo Prodávajícího,
e. evidenční číslo daňového dokladu,
f. rozsah a předmět plnění,
g. datum vystavení daňového dokladu,
h. účtovaná částka v Kč bez DPH (DPH bude vypořádáno dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů),
i. číslo Smlouvy.
5) Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

6) Kupující preferuje elektronickou fakturaci; e-mailová adresa pro elektronickou fakturaci je efaktury@fzu.cz. Vystavené daňové doklady nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat.

7) Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Kupujícímu. Zaplacením účtované částky se rozumí den jejího odeslání na účet Prodávajícího.

8) Pokud daňový doklad – faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat požadované zákonné náležitosti, je Kupující oprávněn daňový doklad Prodávajícímu vrátit jako neúplný k doplnění, resp. nesprávně vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od data jeho doručení Kupujícímu. Kupující přitom není v prodlení s úhradou Kupní Ceny nebo její části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu Kupujícímu.

9) Kupující je oprávněn započítat proti pohledávce Prodávajícího za Kupujícím z této Smlouvy své pohledávky za Prodávajícím z důvodu:

a. Neopravených vad,
b. škody způsobené Prodávajícím,
c. smluvní pokuty a jiné majetkové sankce.


10) Prodávající není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Kupujícího z této Smlouvy.

IV. [bookmark: _Ref399494484] Doba plnění 

1) [bookmark: _Ref399494516]Prodávající se zavazuje dodat Zboží nejpozději do 5. 12. 2014. 

2) Prodávající bere na vědomí, že Kupující hradí kupní cenu z veřejných finančních prostředků, jejichž čerpání je omezeno pouze pro kalendářní rok 2014. Nedodá-li Prodávající předmět plnění ve lhůtě dle odst. 1) tohoto článku, není Kupující schopen podporu určenou na úhradu kupní ceny čerpat, a proto nemá na sjednaném plnění dále zájem.

V. Místo dodání 

Místem dodání je místnost č. N17  na pracovišti Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. na adrese Cukrovarnická 112/10, 162 00 Praha 6.
VI. Předání Zboží, Vlastnické právo

1) Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží jeho řádným předáním potvrzeným zápisem o předání. 

2) Při předání Zboží ověří a potvrdí Smluvní strany jeho technické parametry a funkčnost.

3) Zápis o předání podepisují obě Smluvní strany. Součástí předávacího řízení je předání technické dokumentace.

4) Prodávající je povinen na základě vyžádání Kupujícího předložit Kupujícímu potvrzení výrobce o určení Zboží (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

5) Kupující není povinen převzít Zboží, které by vykazovalo vady, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Zboží. Nevyužije-li Kupující svého práva nepřevzít Zboží vykazující vady, uvedou Prodávající a Kupující v zápisu o předání soupis zjištěných vad, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v zápisu o předání k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad, platí, že tyto vady mají být odstraněny ve lhůtě 48 hodin ode dne předání Zboží.

VII. [bookmark: _Ref368922776] Záruka

1) [bookmark: _Ref368922793]Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na Zboží na dobu 60 měsíců.

2) Záruční doba začíná běžet dnem předání Zboží. 

3) Na reklamovanou část Zboží se vztahuje nová záruční doba počínající dnem dodání nového nebo opraveného Zboží.

4) Záruční podmínky se řídí pravidly, která výrobce Zboží stanovil pro český trh (standardní záruční podmínky).

VIII. Garance Prodávajícího

1) Prodávající se zavazuje, že bude schopen po dobu zakoupeného suportu na Zboží zajistit servisní podporu v režimu 8x5xNBD (NBD = Next Business Day neboli následující pracovní den). Prodávající je povinen po dobu zakoupeného suportu v případě HW chyby dodat náhradní HW předtím, než odebere reklamovaný HW.

2) Prodávající se zavazuje, že minimálně po dobu zakoupeného suportu na Zboží bude schopen poskytnout Kupujícímu všechny relevantní SW releases a verze SW u Zboží nabízené jejich výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Kupujícího a fungovalo bez závad. Prodávající se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem Zboží.

3) Prodávající se zavazuje, že řádným způsobem uzavřel dohodu o podpoře s výrobcem Zboží tak, aby v případě závady na dodaném Zboží, kterou není Prodávající schopen sám odstranit, mohl Kupující tuto závadu sám eskalovat přímo k výrobci Zboží.  Zároveň je Prodávající povinen zajistit Kupujícímu přístup k dokumentaci výrobce Zboží a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

IX. Odstoupení od Smlouvy

2) Kupující je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, tj. zejména 
a. je-li Prodávající v prodlení s dodáním předmětu plnění více jak 7 dnů, 
b. [bookmark: _Ref380048761]při předání Zboží nebudou splněny technické parametry či podmínky dle požadované technické specifikace podle příloh č. 1 a 2 Smlouvy a dle platných technických norem,
c. vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Prodávající nebude schopen Zboží dodat.

3) Kupující je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí od Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude udělena finanční dotace k realizaci Zakázky nebo bude dotace krácena či odložena.

4) Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením faktury delším než 2 měsíce s výjimkou případů, kdy Kupující nezaplatil fakturu z důvodu vad dodaného Zboží nebo porušení Smlouvy Prodávajícím.

5) Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí. 

X.  Sankce

1) V případě prodlení s úhradou splatné pohledávky je prodlévající účastník povinen zaplatit druhému účastníku úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. 

2) Kupující je oprávněn uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý započatý den prodlení s dodáním Zboží po uplynutí lhůty dle čl. IV odst. 1) Smlouvy.

3) V případě nesplnění povinností vyplývajících ze záruky je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

4) Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne výzvy k zaplacení.

5) Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno.


XI.  Závěrečná ujednání

1) [bookmark: _Ref399505518]V technických věcech této Smlouvy je oprávněn jednat:

a. [bookmark: _Ref399505531]za Kupujícího: Mgr. Petr Roupec
e-mail: roupec@fzu.cz	      tel.:  (+420) 220 318 480

b. [bookmark: _Ref399505548]za Prodávajícího: ………………………………
e-mail: …………@................     	tel.: (+…….) …………(doplní uchazeč)

2) Smluvní strany uplatňují své nároky z této Smlouvy písemně na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo elektronicky na e- mailové adresy dle odst. 1) písm. a. a b. tohoto článku. Reklamace se považuje za uplatněnou doručením na elektronickou adresu Prodávajícího dle odst. 1) písm. b. tohoto článku

3) Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím.

4) Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy.

5) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran.

6) Přílohami této Smlouvy a jejími nedílnými součástmi jsou:
1. Výzva k podání nabídky k Zakázce (příloha č. 1).
2. Nabídka v rozsahu části, která technicky popisuje Zboží (příloha č. 2).

7) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Kupující obdrží dvě a Prodávající dvě vyhotovení.

8) Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě.

9) Prodávající není oprávněn bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

10) Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí OZ.

11) Případné spory mezi Kupujícím a Prodávajícím bude řešit soud určený podle sídla Kupujícího. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

12) Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem.
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Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8	   +420 266 053 111
www.fzu.cz   secretary@fzu.cz	FAX +420 286 890 527
V Praze dne ……………………                           

Kupující

Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.               
V ………….……. dne …………					      Prodávající

……………………………




…………………………….
prof. Jan Řídký, DrSc.
ředitel
                     		     		

….... …………………………………
………………………….
                             ………… (doplní uchazeč)
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Příloha č. 1 – Technické specifikace Kupujícího:

Požadovaná konfigurace:

primární diskové pole:
· 1ks – pole Netapp storage FAS2554-R6 v nasledujici konfiguraci:
· 2ks FAS2554 High Availability System (FAS2554A-001-R6)
· 1ks FAS2554,24x3TB,7.2K,-C (FAS2554-304-R6-C)
· Documents,2554,-C (DOC-2554-C)
· 2ks Cbl,SAS Cntlr-Shelf/Shelf-Shelf/HA,0.5m,EN,-C (X6557-EN-R6-C)
· Rackmount Kit,4-Post,Universal,-C,R6 (X5526A-R6-C)
· 4ks Power Cable Continental Euro,-C,R6 (X800B-R6-C)
· 4ks Cable,Twinax CU,SFP+,5M,X1962/X1963/X1968 (X1983-5-R6)
· 2ks SW-2,CIFS,2554A,-C (SW-2-2554A-CIFS-C)
· 2ks SW-2,FCP,2554A,-C (SW-2-2554A-FCP-C)
· 2ks SW-2,iSCSI,2554A,-C (SW-2-2554A-ISCSI-C)
· 2ks SW-2,NFS,2554A,-C (SW-2-2554A-NFS-C)
· 2ks SW-2,SnapMirror,2554A,-C (SW-2-2554A-SMIRROR-C)
· 720 ks OS Enable,Per-0.1TB,ONTAP,Cap-Stor,1P,-C (OS-ONTAP-CAP1-1P-C)
· NetApp SW Subscription Plan na 5let
· Warranty Hardware Support na 5 let

sekundární diskové pole
· 1ks – pole Netapp storage FAS2520-R6 v nasledujici konfiguraci:
· FAS2520 Stand Alone System (FAS2520-001-R6)
· FAS2520,12x3TB,7.2K,-C (FAS2520-116-R6-C)
· Documents,2520,-C (DOC-2520-C)
· Kit,FAS2XXX,-C,R6 (X5518A-R6-C)
· 2ks Power Cable Continental Euro,-C,R6 (X800B-R6-C)
· SW-2,NFS,2520,-C (SW-2-2520-NFS-C)
· SW-2,SnapMirror,2520,-C (SW-2-2520-SMIRROR-C)
· SW-2,CIFS,2520,-C (SW-2-2520-CIFS-C)
· SW-2,iSCSI,2520,-C (SW-2-2520-ISCSI-C)
· OS Enable,Per-0.1TB,ONTAP,Cap-Stor,1P,-C (OS-ONTAP-CAP1-1P-C)
· NetApp SW Subscription Plan na 5let
· Warranty Hardware Support na 5 let

související přepínače pro iSCSI připojení diskového pole
· 2 ks přepínačů v Nexus 3524  24 10G Ports v následujících konfiguracích (konfigurace uvedena pro 1 přepínač !):
· 2ks - Nexus 2200 FEX Power Supply Back to Front Airflow 
· NX-OS Release 6.0(2)A1(1d)
· Nexus 3500 Base License
· Nexus 3524 Factory Installed 24 port license
· Nexus 3064PQ Accessory Kit
· 4ks - Nexus 2K/3K Single Fan reverse airflow (port side intake)
· Support 8x5xNBD 5 let

Zařízení mohou být v nabídce nahrazena alternativními zařízeními se stejnými nebo lepšími parametry vyplývajícími z požadované konfigurace uvedené výše a při zachování technických požadavků uvedených níže.
Zadavatel má na dodávané zařízení následující technické požadavky: 
přepínače:
· plně kompatibilní s IOS výrobce Cisco kvůli správě a napojení do stávající sítě FZÚ, která pracuje výhradně na produktech výrobce Cisco
· podpora řádkového rozhraní
· uložení 2 konfigurací přímo v aktivním prvku (aktivní a záložní konfigurace)
· konkrétní HW konfigurace jednotlivých zařízení vyplývá z jejich modelového označení (viz výše)
· zařízení musí být nové
· [bookmark: _GoBack]zařízení musí být určeno pro český trh a koncového zákazníka Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i. - uchazeč je povinen na základě vyžádání Zadavatele předložit potvrzení výrobce o určení všech komponent přepínače (seznam sériových čísel dodávaných komponent) pro český trh a koncového zákazníka Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
primární pole:
· Konkrétní HW konfigurace jednotlivých zařízení vyplývá z jejich modelového označení (viz výše)
· Zařízení musí být nové
· Musí být plně 64bit HW a SW architektura
· Pole musí podporovat využití SAS disků s duálním/redundantním připojením
· Konfigurovaná Cache minimálně 32 GB
· Konfigurovaná cache pro zápis minimálně 4 GB
· Cache pro zápis musí být replikována mezi oběma řadiči, aby se zabránilo ztrátě dat v případě selhání řadiče
· Diskové pole musí podporovat Active/Active přístup alespoň na úrovni ALUA
· Minimální instalovaný počet iSCSI target 10Gb/s portů = 2
· Minimální instalovaný počet iSCSI target 1Gb/s portů = 2
· Diskové pole musí být dodáno včetně licence pro iSCSI a NFS protokol
· Diskové pole musí podporovat deduplikaci na úrovni velikosti bloku alespoň 8kB, nebo menší pro SAN i NAS
· Diskové pole musí podporovat kompresi na úrovni bloků pro SAN i NAS
· Deduplikace i komprese musí fungovat společně, licence na obě technologie musí být součástí dodávky na maximální celkovou instalovanou kapacitu diskového pole.
· Podpora alespoň single-parity a dual-parity RAID technologií.
· Diskové pole musí být možno osadit alespoň 140 pevnými disky.
· Diskové pole musí podporovat pevné disky typů SAS, SSD a SATA, nebo NL-SAS.
· Rozšiřující diskové police musí podporovat mixování SSD a SAS disků v jedné polici.
· Rozšiřující diskové police musí podporovat mixování SSD a SATA/NL-SAS disků v jedné polici.
· Diskové pole musí umožňovat poskytování kapacit pomocí tzv. Thin provisioning. Kapacita je serverům poskytována jako virtuální kapacita a skutečně ukládaná data jsou dynamicky alokována v tzv. poolu, součástí dodávky je doplňující SW pro tenký provisioning pro vracení blokované a nevyužívané kapacity.
· Thin provisioning musí být možno vypnout/zapnout pro konkrétní logické diskové objemy. Možnost on-line změny LUNu z Thin Provisioned  na Thick Provisioned a opačně.
· Požadujeme podporu NAS rozhraní (CIFS- SMB min. verze 2 a min. NFS- verze 3) pouhým přidáním potřebných SW licencí.
· NAS vrstva musí být po přidání licencí konfigurována jako vysoce dostupná
· Pole musí podporovat klonování a vytváření snapshotů nad lokálními diskovými objemy i nad externí virtualizovanou storage.
· Pole musí obsahovat licenci pro asynchronní replikace na jiné diskové uložiště stejného výrobce v případě, že je vyžadována systémem. Replikace musí probíhat po IP protokolu.
· Replikace musí podporovat sítovou kompresi a možnost přenášet jen rozdílová data
· Management ve formě GUI i CLI
· Kompatibilita s Windows 2008 - 2012, Hyper-V, RHEL, ESX, Solaris, HP-UX, AIX6 a AIX7
· Alerty výpadku fyzické nebo logické komponenty pole - minimálně pro indikaci HW problému přes SMTP, SNMP a Syslog.
· Konstrukce pole musí být s non SPOF charakteristikou a možností výpadku až 50% komponent pole. Tj. - celé pole je bez SPOF, tzn. všechny komponenty nutné pro běh pole, musí být redundantní. Komponentou nejsou míněny jednotlivé disky
· Výměna nebo rozšíření komponent musí být možná bez přerušení běhu aplikací
· Update  mikrokódu/firmware musí být možný bez přerušení běhu aplikací
· Snapshoty musí být  point-in-time nebo obdobné terminologie, s možností vytvářet až 200 snapshotů per diskový objem anebo logická jednotka a podporou manuálního anebo automatického vytváření.
· Software nebo funkce pole pro bezpečné mazání dat splňující standard NIST SP-800-88 nebo DoD 5220-22-M
· Veškeré dodávané licence musí být permanentní
· Chlazení vzduchem, zpředu dozadu
· Pole musí umožňovat instalaci do standardních racků
· Pole nesmí v racku zabrat více místa než 4 RU
· Diskové pole musí být dodáno včetně podpory na SW po dobu 5 let
· Diskové pole musí být dodáno včetně podpory na HW po dobu 5 let - Podpora musí být alespoň na úrovni dodání náhradního dílu do místa instalace diskového pole následující pracovní den.
· Diskové pole musí podporovat funkcionalitu Call Home, kdy si diskové pole samo výrobci, nebo partnerovi zodpovědnému za podporu hlásí hardwareové chyby - Tato funkcionalita musí podporovat SMTP, nebo HTTPS protokol.

sekundární pole:
· konkrétní HW konfigurace jednotlivých zařízení vyplývá z jejich modelového označení (viz výše)
· zařízení musí být nové
· Plně 64bit HW a SW architektura
· Pole musí podporovat využití SATA anebo NL-SAS disků minimálně v single režimu, s jedním kontrolérem (řídící jednotka)
· Konfigurovaná Cache minimálně 16 GB
· Konfigurovaná cache pro zápis minimálně 2 GB
· Podpora bez-výpadkového přidání redundantního kontroléru pro duální režim
· Minimální instalovaný počet 10G RJ-45 portů = 4.
· Minimální instalovaný počet iSCSI target 1Gb/s portů = 2
· Diskové pole musí být dodáno včetně licence pro iSCSI protokol
· Diskové pole musí podporovat deduplikaci na úrovni velikosti bloku alespoň 8kB, nebo menší pro SAN i NAS
· Diskové pole musí podporovat kompresi na úrovni bloků pro SAN i NAS
· Deduplikace i komprese musí fungovat společně, licence na obě technologie musí být součástí dodávky na maximální celkovou instalovanou kapacitu diskového pole.
· Podpora alespoň single-parity a dual-parity RAID technologií.
· Diskové pole musí být možno osadit alespoň 80 pevnými disky v případě redundantního režimu.
· Diskové pole musí podporovat pevné disky typů SAS, SSD a SATA, nebo NL-SAS.
· Rozšiřující diskové police musí podporovat mixování SSD a SAS disků v jedné polici.
· Rozšiřující diskové police musí podporovat mixování SSD a SATA/NL-SAS disků v jedné polici.
· Diskové pole musí umožňovat poskytování kapacit pomocí tzv. Thin provisioning. Kapacita je serverům poskytována jako virtuální kapacita a skutečně ukládaná data jsou dynamicky alokována v tzv. poolu, součástí dodávky je doplňující SW pro tenký provisioning pro vracení blokované a nevyužívané kapacity.
· Thin provisioning musí být možno vypnout/zapnout pro konkrétní logické diskové objemy. Možnost on-line změny LUNu z Thin Provisioned  na Thick Provisioned a opačně
· Pole musí podporovat klonování a vytváření snapshotů nad lokálními diskovými objemy i nad externí virtualizovanou storage.
· Pole musí obsahovat licenci pro asynchronní replikace na jiné diskové uložiště stejného výrobce v případě, že je vyžadována systémem. Replikace musí probíhat po IP protokolu.
· Replikace musí podporovat sítovou kompresi a možnost přenášet jen rozdílová data
· Management ve formě GUI i CLI
· Alerty výpadku fyzické nebo logické komponenty pole - minimálně pro indikaci HW problému přes SMTP, SNMP a Syslog.
· Kompatibilita s Windows 2008 - 2012, Hyper-V, RHEL, ESX
· Snapshoty musí být  point-in-time nebo obdobné terminologie, s možností vytvářet až 200 snapshotů per diskový objem anebo logická jednotka a podporou manuálního anebo automatického vytváření.
· Software nebo funkce pole pro bezpečné mazání dat splňující standard NIST SP-800-88 nebo DoD 5220-22-M
· Veškeré dodávané licence musí být permanentní
· Chlazení vzduchem, zpředu dozadu
· Pole musí umožňovat instalaci do standardních racků
· Pole nesmí v racku zabrat více místa než 2 RU
· Diskové pole musí být dodáno včetně podpory na SW po dobu 5 let
· Diskové pole musí být dodáno včetně podpory na HW po dobu 5 let
· Diskové pole musí podporovat funkcionalitu Call Home, kdy si diskové pole samo výrobci, nebo partnerovi zodpovědnému za podporu hlásí hardwareové chyby. Tato funkcionalita musí podporovat SMTP, nebo HTTPS protokol.
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