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Příloha č. 2 - Technické parametry nabídky






                DOPLNIT  DLE SKUTEČNOSTI

	
	
	Kompresor A
	Kompresor B

	Základní charakteristiky stroje


	Chlazení olejem ze šroubového bloku
	Ano-Ne
	Ano-Ne

	
	Přímý pohon šroubového elementu 

(bez řemenů nebo spojky)
	Ano-Ne
	Ano-Ne

	
	Plynulá regulace otáček ( frekvenční měnič)
	Ano-Ne
	Ano-Ne

	
	Integrovaný kondenzační sušič
	Ano-Ne
	Ano-Ne

	
	Elektromotor s permanentními magnety
	Ano-Ne
	Ano-Ne

	
	Separátor odpadního kondenzátu olej/voda
	Ano-Ne
	Ano-Ne

	
	Splňuje požadavek na  kvalitu produkovaného vzduchu dle tabulky v ZD
	Ano-Ne
	Ano-Ne

	Technické parametry
	Účinnost elektromotoru (třída IE)
	
	

	
	Výkonnost zařízení při tlaku 7 bar (m3/min)
	
	

	
	Hlučnost  max (dB)
	
	

	
	Tlakový rosný bod integrovaného sušiče při 20°C a Rh=100%  (°C)
	
	

	Celková  nabídková cena  
dále zahrnuje
	 Tlaková nádoba 11 bar o objemu (l)
	
	

	
	Filtrace vzduchu pro průtok při tlaku 7 bar  (m3/hod)
	
	

	
	Připojení kompresorové stanice na stávající rozvod stl. Vzduchu
	Ano – ne
	Ano – ne

	
	Vzduchotechnika pro odvod horkého vzduchu ( letní a zimní provoz)
	
	

	
	Doprava, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy  a veškeré další náklady související s instalací
	Ano – ne
	Ano – ne

	
	Dvouletý servis
	Ano – ne
	Ano – ne
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