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Požadavky na označování podpěrných bodů veřejného osvětlení
Tento dokument definuje požadavky obce na označování podpěrných bodů veřejného osvětlení. V rámci označení podpěrných bodů (sloupů veřejného osvětlení) se používá číslování shodné s projektovou dokumentací a s aktuální pasportem veřejného osvětlení. Štítky s označením budou v rámci obce doplněny o QR kód, který umožní jednoduché hlášení závad, přeposílání závad servisní organizaci, evidenci poruch a jich příčin. Pro správu hlášení a databáze bude sloužit online webová aplikace s rozhraním určeným jak pro běžné občany, tak pro pracovníky obce nebo servisní organizace.
1. Požadavek na číselné značení:
Každý podpěrný bod bude označen jedinečným číslem ve tvaru:
YYY
YYY – jedinečné číslo podpěrného bodu (světelného místa) v rámci světelného rozvaděče z kterého je světelném místo napájeno.
Např. 002, nebo 123
Velikost textu číselného značení na štítku musí být minimálně 12 mm. Font písma Arial tučný nebo podobný.
2. Požadované informace na štítku:
Štítek bude obsahovat logo obce (erb), název města/obce, název místní části, jedinečné číslo podpěrného bodu, QR kód s číslem podpěrného bodu a s odkazem na webovou aplikaci, prostor pro doplnění další informace např. telefonního čísla.
3. Požadavky na QR kód
Z důvodu jednoduchosti, dobré čitelnosti a zabezpečení QR kódů musí mít tyto parametry:
Délka textu v QR kódu nesmí být delší než 20 znaků (včetně teček, lomítek apod.)
Velikost QR kódu na štítku – min. 25 mm
Korekce chyb QR kódů – M (15%)
4. Materiál a provedení štítků:
Štítky budou vyhotoveny minimálně ve dvou základních verzích:
· [bookmark: _Hlk114129876]Varianta č.1 - pro označení ocelových stožárů a pro nalepení na materiály s rovným nesavým povrchem.
Štítky budou vyrobeny z kvalitního PVC materiálu vhodného k výrobě polepů s minimální životnosti 10 let. Materiál musí být odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Povrch musí být ošetřen laminací a musí být odolný vůči otěru a poškrabání. Povrchová úprava musí být v matném provedení tak, aby byl QR kód dobře čitelný a nedocházelo k odleskům znemožňujícím čitelnost QR kódu. Parametry použitého materiálu pro výrobu štítku a použitého lepidla musí být doloženy datovými listy výrobců.
· Varianta č.2 - pro označení betonových stožárů a na nerovné a pórovité materiály.
Štítky budou vyrobeny z kvalitního PVC materiálu nebo kovu vhodného k výrobě štítků. Minimální požadovaná životnosti je 10 let. Materiál musí být odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Povrchová úprava musí být v matném provedení tak, aby byl QR kód dobře čitelný a nedocházel k odleskům znemožňujícím čitelnost QR kódu. Tloušťka materiálu musí být 0,5-1 mm a materiál musí být ohebný a přizpůsobitelný poloměru podpěrného bodu. V případě použití silnějších materiálů musí být štítek dodán s požadovaným poloměrem ještě před samotným lepením. Pro nalepení štítku musí být použito vhodné lepidlo s požadovanou životností. Parametry použitého materiálu pro výrobu štítku a použitého lepidla musí být doloženy datovými listy výrobců.
5. Velikost štítků:
Štítky budou o velikosti 100x65 mm v provedení na výšku s tolerancí ±5mm.
6. Způsob montáže:
Štítky se připevní na podpěrné body VO lepením do výšky 140 až 150 cm nad úrovní okolního terénu. Výška umístění v rámci sousedních podpěrných bodů podobného typu musí být stejná. Štítky se instalují v případě svítidel určených pro osvětlení komunikace vždy tak, aby byly umístěny na podpěrný bod kolmo ke komunikaci. V případě svítidel určených pro osvětlení chodníků, stezek pro chodce nebo cyklisty vždy kolmo k pohybu chodců nebo cyklistů. V případě, že není jednoznačně možné určit způsob montáže dle výše uvedeného, rozhodne o způsobu montáže pověřený pracovník obce.
7. Postup montáže:
· Podpěrný bod varianta č.1 (ocelový stožár):
· místo aplikace štítku očistit, obrousit od nečistot a nerovností, odstranit nestabilní nátěr;
· odmastit povrch lepeného místa, aplikovat aktivátor lepidla;
· štítek umístit a pomocí válečku štítek zažehlit;

· podpěrný bod varianta č.2 (betonový stožár):
· místo aplikace štítku očistit, obrousit od nečistot a nerovností;
· odmastit povrch lepeného místa, aplikovat aktivátor lepidla (v případě štítku dodávaných s lepidlem);
· na štítek nanést dostatečné množství rychleschnoucího vysokopevnostního lepidla a štítek umístit přitlačit na dostatečně dlouhou dobu v závislosti na použitém materiálu lepidla a klimatických podmínkách;
8. [bookmark: _Hlk114130757]Schválení podoby štítků:
Zvolený materiál a podoba štítku musí být před jejich instalací odsouhlasena pověřeným pracovníkem obce.

9. Vzor štítku:
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