Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace:  Obměna vozového parku 2019 – dodávka 3 ks vozidel
1) Automobil v provedení combi – 2 ks
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Nový osobní automobil v provedení combi, 5-ti dveřový
	Nový osobní automobil v provedení combi, 5-ti dveřový

	Kabina homologovaná  5-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech
	Kabina homologovaná  5-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech

	Klimatizace
	Klimatizace

	Elektrické ovládání předních a elektricky ovládané vnější zrcátka s vyhříváním
	Elektrické ovládání předních a elektricky ovládané vnější zrcátka s vyhříváním

	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo
	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo

	Kola min. 15", pneumatiky letní
	Kola ……..", pneumatiky letní

	Kompletní sada disků a zimních pneumatik min. 15“
	Kompletní sada disků a zimních pneumatik …….“

	Přední mlhové světlomety s osvětlováním zatáček  a led světla pro denní svícení
	Přední mlhové světlomety s osvětlováním zatáček  a led světla pro denní svícení

	Rozvor náprav min. 2470 mm, max. 2700 mm 
	Rozvor náprav …………. mm 

	Objem nákladového prostoru bez sklopení zadních sedadel min. 500 l
	Objem nákladového prostoru bez sklopení zadních sedadel ……….. l

	Výška vozidla min. 1480 mm, max. 1700 mm 
	Výška vozidla …………… mm 

	Motor přeplňovaný s pohonem benzin, vodou chlazený
	Motor přeplňovaný s pohonem benzin, vodou chlazený

	Výkon motoru min. 80 kW
	Výkon motoru …………. kW

	Převodovka: manuální, min. 6 rychlostí vpřed, jedna vzad
	Převodovka: manuální, min. 6 rychlostí vpřed, jedna vzad

	Posilovač řízení
	Posilovač řízení

	Asistent rozjezdu do kopce a systém automatického nouzového brzdění
	Asistent rozjezdu do kopce a systém automatického nouzového brzdění

	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním


	Barva bílá, základní (nebo stříbrná)
	Barva bílá, základní (nebo stříbrná)

	Záruka na vozidlo min. 5 let
	Záruka na vozidlo …………. let

	Výškově a osově nastavitelný volant
	Výškově a osově nastavitelný volant

	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t
	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t

	Autorádio FM, vstupem USB, Bluetooth, ovládáním na volantu a min.4x reproduktory
	Autorádio FM, vstupem USB, Bluetooth, ovládáním na volantu a min.4x reproduktory

	Gumové koberce v celém vozidle i v zavazadlovém prostoru
	Gumové koberce v celém vozidle i v zavazadlovém prostoru

	Osazení tažným zařízením včetně elektro zásuvky
	Osazení tažným zařízením včetně elektro zásuvky

	Cena celkem / 2ks.......     Kč včetně DPH


2) Automobil v provedení hatchback – 1 ks
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Nový osobní automobil v provedení hatchback, 5-ti dveřový
	Nový osobní automobil v provedení hatchback, 5-ti dveřový

	Kabina homologovaná  5-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech
	Kabina homologovaná  5-místná s teplovodním topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech

	Klimatizace
	Klimatizace

	Elektrické ovládání předních a elektricky ovládané vnější zrcátka s vyhříváním
	Elektrické ovládání předních a elektricky ovládané vnější zrcátka s vyhříváním

	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo
	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo

	Kola min. 15", pneumatiky letní
	Kola …………", pneumatiky letní

	Kompletní sada disků a zimních pneumatik min. 15“
	Kompletní sada disků a zimních pneumatik …….“

	Přední mlhové světlomety s osvětlováním zatáček  a led světla pro denní svícení
	Přední mlhové světlomety s osvětlováním zatáček  a led světla pro denní svícení

	Rozvor náprav min. 2470 mm, max. 2700 mm
	Rozvor náprav ……………. mm 

	Výška vozidla min. 1470 mm, max. 1700 mm 
	Výška vozidla …………….. mm 

	Motor přeplňovaný s pohonem benzin, vodou chlazený
	Motor přeplňovaný s pohonem benzin, vodou chlazený

	Výkon motoru min. 80 kW
	Výkon motoru ……………. kW

	Převodovka: manuální, min. 6 rychlostí vpřed, jedna vzad
	Převodovka: manuální, min. 6 rychlostí vpřed, jedna vzad

	Posilovač řízení
	Posilovač řízení

	Asistent rozjezdu do kopce a systém automatického nouzového brzdění
	Asistent rozjezdu do kopce a systém automatického nouzového brzdění

	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

	Barva bílá, základní (nebo stříbrná)
	Barva bílá, základní (nebo stříbrná)

	Záruka na vozidlo min. 5 let
	Záruka na vozidlo …………. let

	Objem zavazadlového prostoru    min. 330 l 
	Objem zavazadlového prostoru    …………. l 

	Výškově a osově nastavitelný volant
	Výškově a osově nastavitelný volant

	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
	Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t
	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t

	Autorádio FM, vstupem USB, Bluetooth, ovládáním na volantu a min.4x reproduktory
	Autorádio FM, vstupem USB, Bluetooth, ovládáním na volantu a min.4x reproduktory

	Gumové koberce v celém vozidle i v zavazadlovém prostoru
	Gumové koberce v celém vozidle i v zavazadlovém prostoru

	Osazení tažným zařízením včetně elektro zásuvky
	Osazení tažným zařízením včetně elektro zásuvky

	Dodávka a osazení  vysílačky typu používané v autobusech MHD na stejné frekvenci a s anténou. Hovorové zařízení bude hands free.

Informace o technických datech jsou k dispozici u odběratele. 
	Dodávka a osazení  vysílačky typu používané v autobusech MHD na stejné frekvenci a s anténou. Hovorové zařízení bude hands free.

Informace o technických datech jsou k dispozici u odběratele

	Cena vozidla .......     Kč včetně DPH


Vozidla jsou homologována, vybavena a schválena pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 


