                            Technická specifikace

                                 


    Podle ČSN EN 590 + A1
                                              Motorová nafta   

Tabulka 1 – Všeobecné požadavky a metody zkoušení

	     Vlastnost
	  Jednotka
	   Mezní 
	hodnoty
	  Zkušební metoda

	
	
	     min.
	   max.
	

	Cetanové číslo
	
	   51,0
	   ---
	EN ISO 5165

	Cetanový index
	
	   46,0
	   ---
	EN ISO 4264

	Hustota při 15°C
	kg/m3
	   820
	   845
	EN ISO 3675

EN ISO 12185

	Polycyklické aromatické uhlovodíky
	% (m/m)
	   ---
	     11
	EN 12916

	Obsah síry
	mg/kg
	   ---
	     50 

(až do 31.12.2008)
    10
	EN ISO 20846

EN ISO 20847

EN ISO 20884

EN ISO 20846

EN ISO 20884

	Bod vzplanutí
	°C
	nad 55
	   ---
	EN ISO 2719

	Karbonizační zbytek ( vztaženo na

10% destilační zbytek )
	% (m/m)     
	   ---
	  0,30
	EN ISO 10370

	Obsah popela
	% (m/m)
	   ---
	  0,01
	EN ISO 6245

	Obsah vody
	mg/kg
	   ---
	  200
	EN ISO 12937

	Celkový obsah nečistot
	mg/kg
	   ---
	   24
	EN 12662

	Korozivní působení na měď

 ( 3 h při 50°C )
	stupeň

koroze
	        třída
	1
	EN ISO 2160

	Oxidační stabilita
	g/m3
	   ---
	   25
	EN ISO 12205

	Mazivost, korigovaný průměr oděrové plochy při 60°C
	mikrometr
	   ---
	  460
	EN ISO 12156-1

	Viskozita při 40 °C
	mm2/s
	   2,00
	   4,50
	EN ISO 3104

	Destilační zkouška

při 250 °C předestiluje

při 350 °C předestiluje

95% (V/V) předestiluje při
	% (V/V)

% (V/V)

°C


	   85


	 < 65

  360

      
	EN ISO 3405



	Obsah metylesterů mastných

kyselin (FAME)


	%(V/V)
	     ---
	      7,0
	EN 14078
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Tabulka 2 – Požadavky závislé na klimatických podmínkách a metody zkoušení

	
	
	
	
	Mezní 
	hodnoty
	
	
	

	Vlastnost
	Jednotka
	Druh    
	Druh
	Druh
	Druh
	Druh
	Druh
	Zkušební metoda

	
	
	   A
	   B
	   C
	     D
	   E
	   F
	   

	CFPP
	°C, max.
	  +5
	   0
	  -5
	  -10
	 -15
	 -20 
	 EN 116


Tabulka 2b – Arktické klima

	
	
	
	Mezní
	hodnoty
	
	
	

	Vlastnost
	Jednotky
	třída
	třída
	 třída
	třída
	třída
	Zkušební metoda

	
	
	   0
	    1  
	     2
	   3
	   4
	

	CFPP
	°C, max
	 -20
	  -26
	   -32
	 -38
	 -44
	EN 116

	Cloud point
	°C, max.
	 -10
	  -16
	   -22
	 -28
	 -34
	EN 23015

	Hustota při 15°C
	kg/m3,min.

kg/m3,max.
	  800

  845
	  800

  845
	   800

   840
	 800

 840
	  800

  840


	EN ISO 3675:1998

EN ISO

12185:1996

	Viskozita při 40°C
	mm2/s,min.

mm2/s,max.
	  1,50

  4,00
	  1,50 

  4,00
	  1,50

  4,00
	  1,40

  4,00 
	  1,20

  4,00 
	EN ISO 3104

	Cetanové číslo
	min.
	  49,0
	  49,0
	  48,0
	  47,0
	  47,0
	EN ISO

5165:1998

	Cetanový index
	min.
	  46,0
	  46,0
	  46,0
	  43,0
	  43,0
	EN ISO

4264

	Destilační zkouška

při 180 °C předestiluje

při 340 °C předestiluje
	% (V/V),max.

% (V/V),min.


	  10

  95
	  10

  95
	   10

   95
	  10

  95
	  10

  95
	EN ISO

3405
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