**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky uchazeče.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka modulárních zevních fixátorů – 2. kolo**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše dodavatel v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy.

| **Položka veřejné zakázky** | **Zevní fixátor – 2 ks** |
| --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Sestava fixatéru by měla obsahovat fixaci:** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Loketního kloubu včetně kloubového mechanizmu pro časnou mobilizaci
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Femuru
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Imobilizaci kolenního kloubu
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Tibie
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Hlezna
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Hybridní fixatér
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| • Umožnit dynamizaci a prolongaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * RTG transparentní karbonové tyče
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| • Možnost vyšetřit pacienta s nasazeným fixatérem magnetickou rezonancí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| • Volné zavádění schanzových šroubů s možností následné dorepozice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| • Průměr karbonových tyčí dostatečný pro fixaci femuru – možnost zdvojování tyčí (nutno uvést v nabídce a nutno navýšit počet ks v nabídce) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| • Repoziční možnosti spojovacích komponent - možnost více úhlových stupňů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| • Klíč pro bezpečné dotahování spojovacích komponentů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Možnost kombinování, doplňování a propojování komponent sestavy
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Další složky dodávky** | **Počet** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Svorka kombinovaná, nasaditelná, samosvorná | 12 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Svorka, nasaditelná, samosvorná | 26 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Centrální tělo fixátoru | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Svorka standardní | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tyč kloubová pro externí fixátor | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tyč kompozitní, délka 100 mm s tolerancí 10 % | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tyč kompozitní, délka 150 mm s tolerancí 10 % | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tyč kompozitní, délka 200 mm s tolerancí 10 % | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tyč kompozitní, délka 250 mm s tolerancí 10 % | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tyč kompozitní, délka 300 mm s tolerancí 10 % | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tyč kompozitní, délka 350 mm s tolerancí 10 % | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tyč kompozitní, délka 400 mm s tolerancí 10 % | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Svorka spojovací kruh-tyč, pro Hybridní zevní fixátor | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Svorka spojující kruh a drátem/Schanzovým šroubem | 4 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Podkova tříčtvrtinová, vnitřní průměr 140 mm s tolerancí 10 % | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Podkova tříčtvrtinová, vnitřní průměr 165 mm s tolerancí 10 % | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Klíč nástrčkový, kanylovaný | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napínák drátů | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Klíč kombinovaný | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Imbusový klíč s rukojetí tvaru T | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dynamizační klíč | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sklíčidlo na vrtáky univerzální s rukojetí tvaru T | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| **Další podmínky a požadavky**  | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod. | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.  | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.  | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.  | (doplní dodavatel) |

Dodavatel prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V ………………………………………… dne ……………………………

 ………………………………………………………………………………………………………..……………..…………………..……………………

(Obchodní firma – osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče)

Údaje o případném zmocnění:……………………………………………………………………………………………………….……………