Doplňující informace č.2 k zakázce:
„Okružní křižovatka Hraničky – Dlouhá – Čeňka Růžičky“

Brněnské komunikace a.s. jako zadavatel veřejné zakázky na stavební práce „Okružní křižovatka Hraničky – Dlouhá – Čeňka Růžičky“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení obdržely žádost uchazeče o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „DI k ZP“).
Ve lhůtě dle zákona tímto zadavatel poskytuje všem uchazečům následující DI k ZP :    

Dotaz 1: Vybourané obruby a kostky se dle položek očistí a pak odvezou k uložení na sládku za poplatek. Není proto čistění od zbytků betonu a lože zbytečné?

Odpověď: Čištění zbytečné není. Na místě stavby bude určen poměr odvozu vytěžených obrub a kostek na skládku a do skladu vytěženého materiálu na ulici Porážka. Tento poměr bude přesně stanoven až v době zahájení stavebních prací na této stavbě. Poplatek za skládku a očištění kostek a obrub je tedy chápán i jako poplatek za uložení suti bez příměsí i jako náklad za složení očištěného materiálu ve skladu vytěženého materiálu.


Dotaz 2: Není omylem, že nejsilnější konstrukční vrstvy má nepojížděný ostrůvek (67cm)?

Odpověď: Vzhledem k malé ploše ostrůvku byla zachována úroveň zemní pláně okolní vozovky, tudíž došlo k navýšení konstrukce ostrůvku


Dotaz 3: Podle TKP má být lože pod dlažby v tloušťce 3-5cm, zde je pod dlažbou 10cm (prstenec) a 15cm (pojížděný ostrůvek. Není to omyl?

Odpověď: Velká kamenná kostka je v prstenci uložena do betonového lože. Na pojížděných ostrůvcích (objekt SO C101 a SO C 102) je změněna tloušťka vrstev na: 
Konstrukce pojížděného ostrůvku
Kam. dl. kostka 10x10                        10 cm
Drť frakce 4/8                                         5 cm
Štěrk s cement. maltou      ŠCM       23 cm
Štěrkodrť                               ŠD          25 cm
CELKEM                                               63 cm

Soupis prací byl u SO 101 a SO 102 změněn dle této opravy a v odpovídajících výměrách (564 83-1111 nahrazena 591 21-1111, 565 23-1112 nahrazena 656 25-1111, 564 83-1114 nahrazena 564 87-1111).


Dotaz 4: Jak bude řešena sanace pláně?

Odpověď: Se sanací pláně není v projektu počítáno, v případě nutnosti bude řešeno jako vícepráce po dohodě s investorem.



Dotaz 5: Podle přílohy odvodnění  (vrstevnicový plán) jsou vpusti UV1 a UV 2 navrženy tak, že do nich prakticky žádná povrchová voda nedoteče.(na vrcholu nebo na hřbetě).Musí být buď přemístěny, nebo změněno výškové řešení křižovatky.Obdržíme opravenou dokumentaci před realizací? Budou změny a vícepráce zohledněny?

Odpověď: Vrstevnicový plán byl opraven. Uliční vpusť UV1 zůstává zachována. Uliční vpusť UV2 se posune blíže k přechodu pro chodce v ulici Čeňka Růžičky. Touto změnou se prodlouží délka přípojky o 2,9m (viz. D.4 Odvodnění – 02 Tabulka vpustí).


Dotaz 6: Vrstevnice 244,50 tvoří úžlabí bez odtoku napříč celou křižovatkou. Obdobně vrstevnice 245,00  protíná polovinu šířky ulice Dlouhá jako úžlabí bez spádu. Opravdu je to tak myšleno a je to v pořádku?

Odpověď: Zmiňovaná úžlabí jsou vždy odvodněna v min. spádu 0,75%.


Dotaz 7: Navrženým spádem bude voda svedena k horské vpusti, ta je však za zvýšeným obrubníkem, proto se do ní nedostane a bude přetékat napříč ulicí Dlouhou  až do UV 2. Opravdu je to tak myšleno a je to v pořádku?

Odpověď: Voda úžlabím bude odtékat do bližší vpusti UV3 na ul. Dlouhá.


Dotaz 8: Vrstevnice na prstenci jsou zakresleny tak, že prstenec nemá spád do vozovky, ale do středového ostrůvku. Voda kolem něj bude kroužit až do místa, kde vrstevnice 244,50 tvoří bezodtokové úžlabí. Opravdu je to tak myšleno a je to v pořádku?

Odpověď: Vrstevnice byly opraveny ve výkresu D.4 Odvodnění – 01 Vrstevnicový plán.


Dotaz 9: Příčné řezy z objektu S101.1 neodpovídají výkresu Vrstevnicového plánu. 
(např.řez 4) .Můžete opravit?

Odpověď: Opravením vrstevnicového plánu již k nesouladu s příčnými řezy nedochází.


Dotaz 10: Přípojky vpustí jsou řešeny položkou „Kanalizace z trub kameninových DN 150, včetně zemních prací“.  Kanalizace není v této stavbě zahrnutá a neznáme její podélný profil. Můžete sdělit hloubku výkopu pro přípojky UV? 

Odpověď: Výšky jednotlivých zaústění jsou v příloze D.4 Odvodnění – 02 Tabulka vpustí.


Dotaz 11: Polohu přípojek není vidět ani v koordinační situaci ani v situacích jednotlivých objektů,  jen ve výkrese vrstevnicového plánu. Můžete alespoň do koordinační situace doplnit polohu přípojek?

Odpověď: Koordinační situace i se zakreslenými přípojkami je zaslána v příloze v pdf formátu.
Dotaz 12: Ve výkresech, TZ ani  soupisu prací není spojovací a infiltrační postřik pro živičné vrstvy. Znamená to, že se postřiky nebudou provádět? V případě že ano, můžete doplnit položky?

Odpověď: Postřiky infiltrační i spojovací prováděny budou. Soupis prací byl doplněn v SO 101, 102, 103 o položky 573 11-1115 a 573 21-1111 v odpovídajících výměrách.


Dotaz 13: V příloze dodatečných informacích č.1 ze dne 7.2.2013 byl doložen opravený výkaz výměr. Ve všech objektech byly doplněny Vedlejší rozpočtové náklady – Provoz investora a Zařízení staveniště. V objektech 101.2 Dopravní značení a 803 Ostatní zeleň jsou dokonce i položky – Kompletační činnost, Mimostaveništní doprava, Přesun stavebních kapacit atd….. Musíme tyto všechny Vedlejší náklady doplnit – jsou pro zhotovitele povinné ???? Nebo záleží na zhotoviteli, zda tyto položky ke kompletnímu provedení díla potřebuje do ceny díla zahrnout ??? 

Odpověď: Tyto náklady nejsou povinné a záleží na každém zhotoviteli v jaké výši tyto položky ocení. Díky dalším změnám, byl soupis prací opraven, náklady se zřízením, provozem a odstraněním zařízení staveniště může uchazeč ocenit v nově přidané položce nestavebních nákladů “Zařízení staveniště“ v krycím listu stavby. Případné další náklady, které uchazeči dle jeho zkušeností mohou vzniknout, může ocenit procentuální sazbou výrobní režie v kalkulaci jednotkových cen. Tyto skutečnosti však uvede v popisu krycího listu o SO, v kterém je tento náklad majoritně zastoupen. Krycí list stavby byl dále upraven – rozpočet Dopravního značení 101.2/01 byl přiřazen k SO 101, čímž došlo k odstranění SO 101.2 Dopravní značení.




S pozdravem

Ing.Bc. Pavel Burian
odd. zakázky a výběrových řízení
Brněnské komunikace a.s. 
Renneská tř. 787/1a
639 00 Brno, Štýřice
tel. 543241643

V Brně dne 13.2.2013
Upozornění: 
Tato zpráva je podepsána platným, zaručeným elektronickým podpisem Ing. Bc. Pavla Buriana, pověřeného zástupce osoby zastupující zadavatele v souladu s ust. § 148 odst.2  a § 149 odst. 4 zákona, a proto je plnohodnotnou písemností dle ust. §49 odst.2 zákona.

