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Příloha č. 2 Zadávací dokumentace na projekt dodávky automatického horizontálního lisu na odpady
Smluvní strany
Kupující

Firma: 		RELIMEX spol. s r.o.
Zápis obch.rej.: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 35337
IČ: 		62913972
DIC:		CZ62913972
Sídlo:		Radhošťská 12, 130 00 Praha 3
Provozovna:	Martinov 285, Martinov-Záryby, 277 13 Kostelec nad Labem
Zastoupená:	Martin Reisinger, jednatel
Prodávající

Firma: 		…(doplnit)…	 
Zápis obch.rej.: …(doplnit)…	
IČ: 		…(doplnit)…
DIC:		…(doplnit)…
Sídlo:		 …(doplnit)…
Zastoupená:	 …(doplnit)…


se dohodly na uzavření této kupní smlouvy dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.
Předmět kupní smlouvy
Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat kupujícímu nový automatický horizontální lis na odpady v množství jeden kus včetně montáže, dle technické specifikace, která je uvedena v příloze této smlouvy a převést na něj vlastnické právo (dále jen „Předmět prodeje“). Kupující toto zboží od prodávajícího kupuje do svého vlastnictví za níže uvedenou dohodnutou kupní cenu.
Nákup Předmětu prodeje je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Prodávající je povinen na žádost kupujícího či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.
Kupní cena
Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za Předmět prodeje činí:
· …(doplnit)… Kč bez DPH, 
· …(doplnit)… Kč DPH,
· …(doplnit)… Kč vč. DPH
Kupující neposkytuje na dodání zboží zálohy. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury obsahující náležitosti daňového dokladu vystaveného prodávajícím kupujícímu, a to ve výši:
· 90 % kupní ceny po dodání zboží,
· 10% kupní ceny po předání a převzetí zboží.
Splatnost faktur nebude kratší než 30 dnů od doručení kupujícímu.
V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je kupující oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
Veškeré účetní doklady budou vystaveny v české měně (CZK).

Dodání zboží
Místem předání a převzetí Předmětu prodeje je provozovna kupujícího na adrese: Martinov 285, Martinov-Záryby, 277 13 Kostelec nad Labem.
Prodávající se zavazuje dodat zboží včetně montáže v následujícím termínu:
· zahájení prací: březen až duben 2014
· dokončení a předání zboží kupujícímu: do 8 pracovních dnů od zahájení prací
Kupující si vyhrazuje právo posunout termín zahájení prací až o tři týdny z důvodů provozních či organizačních. O předání díla bude sepsán protokol.
Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani kupující, ani prodávající (prodloužení zadávacího řízení z důvodu podaných námitek nebo řízení před ÚOHS) dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze dodání zahájit.
Prodávající se zavazuje provést dodání zboží včetně montáže bez zásahu do stavební konstrukce haly, zejména nebude zasahovat do konstrukce podlah
V případě, že prodávající nedodá zboží řádně a včas, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
Prodávající je povinen zabezpečit v místě realizace identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název akce, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o prodávajícím a kupujícím. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze umístit pouze se souhlasem kupujícího.
[bookmark: _GoBack]Záruka za jakost
Prodávající přijímá závazek záruky za jakost (záruční doba) v dálce …(doplnit)… měsíců od předání a převzetí zboží.
Prodávající se zavazuje zajistit v záruční době bezplatný záruční servis s garancí lhůty provedení servisního zásahu (od nahlášení závady do jejího odstranění) maximálně …(doplnit)… pracovních dnů včetně dodání potřebných náhradních dílů.
Prodávající se zavazuje zajistit v době po skončení záruční doby tzv. pozáruční servis za ceny obvyklé s garancí dostupnosti náhradních dílů …(doplnit)…. Po dobu garance dostupnosti náhradních dílů se prodávající zavazuje dodat potřebné náhradní díly do dvou pracovních dnů.
Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady, tedy že není zatíženo právem třetích osob.
Ostatní ujednání
Po dobu realizace bude veden deník realizace. Prodávající je povinen zajistit, aby údaje v deníku realizace byly vždy aktuální. Prodávající dále povede evidenci o nakládání 
s odpady, jež při plnění veřejné zakázky vzniknou, včetně dokladů o jejich využití, odstranění či předání oprávněné osobě.
Dodavatel akceptuje omezení případných subdodávek na stavebních projektech stanovené Závaznými pokyny: „Maximální přípustný objem subdodávek na veřejnou zakázku může dosáhnout max. 30 % z objemu stavebních nákladů veřejné zakázky. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení“. 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP.

Příloha: Technická specifikace
	Prodávající:

	Kupující:
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	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	…(doplnit)…
	Martin Resinger, jednatel
RELIMEX spol.s r.o.






Příloha – techická specifikace
[bookmark: _Toc332803512]1. Kapacita zařízení dle technických parametrů nového lisu
Hmotnostní výkon lisu (t/hod.) při lisování materiálů s různou sypnou hmotností 
Parametry nového lisu

	Sypná hmotnost materiálu (kg/m3)
	Maximální hmotnostní výkon alespoň (t/hod.)

	100 (např. noviny, časopisy, smíšený papír)
	29

	40 (např. vlnitá lepenka)
	15

	10 (např. PET láhve)
	4,5



[bookmark: _Toc332803513]2. Technický popis nově pořizovaného zařízení - lis
Technický popis nově pořizovaného zařízení vychází z obecného popisu technologického zařízení daného typu a z požadavků na funkčnost, kapacitu a další technické aspekty potřebné pro provoz.
Požadované technické parametry lisu – typ automatický, horizontální kontinuální lis
	Maximální rozměry 
	délka 11 000 mm, výška celková 6 700 mm, šířka 2 800 

	Hmotnost lisu
	35 – 45 tun

	Elektrický příkon
	Do 90 kW

	Vázání balíků
	Automatické, vertikální, 5 drátů

	Rozměr balíků
	1100 x 1100 mm

	Nastavitelná délka balíků
	Minimálně 800 – maximálně 2500 mm

	Rozměry násypky
	1800 x 1000 mm

	Lisovací síla (provozní)
	110 – 130 tun

	Lisovací síla (maximální)
	150 – 170 tun

	Objem lisovací komory
	2 – 2,5 m3

	Měrný tlak na lisovaný materiál
	Až 10 kp/cm2

	Objemový výkon
	až 700 m3/hod

	Počet cyklů
	minimálně 4 za minutu




Požadavky na vybavení lisu:
· hydraulická pohonná centrála včetně čerpadel mimo lis
· výkonná hydraulická čerpadla s proměnlivou dodávkou oleje
· hydraulické rozvaděče
· elektrické motory
· ovládací panel s barevným dotykovým displejem
· ovládací PLC jednotka
· ovládací fotobuňky beranu
· ovládací fotobuňky plnění lisu (ovládání podávacího dopravníku)
· úchyty a vedení pro vázací drát
· protiostří v lisovací komoře („V“ tvar)
· vertikální elektromechanické jehly se samočištěním
· automatické vázání (5 drátů)
· elektrohydraulické ventily
· skluz hotových balíků
· velké odvíjecí stojany („odvíječe“) na velká klubka vázacího drátu
· chladiče oleje a systém přihřívání hydraulického oleje (pro zimní provoz) a dalším příslušenstvím.
Celková cena za dodávku lisu musí také zahrnovat:
· šéfmontáž a zaškolení obsluhy lisu
· základní technickou dokumentaci („Manuál“) a popis ovladačů a displeje ovládací jednotky v českém jazyce.
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