Příloha č. 1 Požadavky na předmět plnění

Těžba JMP

· Musí být zpracovány všechny jedinci určený k těžbě na daném JPRL
· Dříví musí být zpracováno do 7 cm na čepu
· Dříví musí být řádně odvětveno
· Sortimentace musí být provedena dle požadavku personálu Městských lesů Havlíčkův Brod

Adjustace dříví
· Čelo každého kusu nad 19 cm středového průměru bude označeno délkou v metrech a průměrem v centimetrech lesnickou křídou 
· Čelo každého kusu pod 19 cm středového průměru bude označeno zřetelně hmotovým číslem číslovačkou nebo lesnickou křídou. 
· Naměřené hodnoty musí souhlasit s předaným číselníkem.

Soustřeďování dříví
· Z těžených porostů musí být soustředěno všechno dříví určené do příjmu dříví v číselníku.
· [bookmark: _GoBack]Soustřeďování dříví musí být provedeno způsobem, který minimálně omezí vznik erozních rýh pojezdem soustřeďovacího prostředku. Vlečením kmenů nesmí dojít k poškození nárostu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením a poškození stojících stromů.
· Uložení dříví do hrání musí být dle požadovaných sortimentů personálu střediska Městských lesů Havlíčkův Brod.

