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Příloha ZD č. 2
na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou dle §27 mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, (dále jen „zákon“) s dodržením postupu §6 zákona


[bookmark: _Hlk2684556]Dodávka tiskařských strojů a zařízení pro ASTRON print, s.r.o.
Technická specifikace
Tento dokument specifikuje základní technické parametry veřejné zakázky. Definované základní technické parametry jsou závazné pro dodávky v rámci této veřejné zakázky. Definuje technické a funkční požadavky na zařízení, které musí nabídka uchazeče minimálně splnit.

Tiskařský stroj a zařízení

Předmětem dodávky je Archový tiskový stroj, formát potisku 1200x1600 či větší; čtyřbarevný, barvy jsou sušeny (vytvrzovány) UV.

Základní funkčnost tiskárny bude doplněna o další nevýrobní zařízení/automatizační komponenty, které bude možno doplnit k tiskovému stroji. 
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Požadujeme maximální možnou míru automatizace celého tiskového procesu, která je ke dni podání k dispozici a které zvyšují produktivitu a efektivitu výroby, včetně nacenění těchto položek, pokud nejsou v základní konfiguraci stroje. Např. automatické čistící procesy bez asistence operátora či možnost přímého napojení z vykladače na další zpracování (ořez, výsek, atd.).

Součástí dodávky zařízení je její montáž v prostorách stávající výrobní haly a uvedení pracoviště do provozu včetně nezbytných rozvodů energií v rámci dodávané technologie tak, aby celé dodané zařízení bylo plně funkční. Přípojné body včetně stavebních úprav budou připraveny zadavatelem dle montážních podmínek vybraného dodavatele. V rámci realizace dodávky uchazeč předloží technickou specifikaci pro stavební připravenost nabízeného plnění tak, aby zadavatel byl schopen před vlastní dodávkou zařízení připravit a zajistit případné stavební úpravy, které umožní provozování a dodržení všech norem s provozem spjaté. V technické specifikaci musí být definovány veškeré požadavky zařízení jako například přípojné body, prostorové řešení, klimatické podmínky a požadavky na plnění případných norem práce nebo zdraví, tak aby zařízení bylo možné zprovoznit. 
                                                                                                                                                                
  Základní technické parametry:

Archový tiskový stroj
a) Potiskovaný materiál: papíry, papírové lepenky či papírové kartony. Dále plastové fólie, samolepky a další materiály – dále v textu bude tento soubor materiálů souhrnně označován jako substrát. 
Síla substrátu 0,5 – 1,0 mm. K tloušťkám substrátů nad tento limit bude přihlíženo v hodnotících kritériích, ale tento rozsah je stanoven jako minimální. Maximální a minimální tl. uvádějte v mm.

b) Formát substrátu: rozměr potištěného archu 1200x1600mm nebo větší. V nabídce vždy uvádějte pouze formát, který lze potisknout. K formátu archu, který projde tiskovým strojem, ale který nelze potisknout v celé ploše, nebude přihlíženo.

c) Barevný prostor: základní procesní barvy pro čtyřbarvový tisk (CMYK)

d) Tiskové barvy: UV sušení (vytvrzování) tiskových barev pomocí UV světla. Barvy s možností doplňování bez nutnosti odstávky tiskového stroje (dodavatel uvede, jakým způsobem je možno doplňovat barvu při chodu stroje bez jeho odstávky) Výstupem z tiskárny je substrát, který lze okamžitě dále zpracovávat a nevyžaduje další sušení. Zdroj UV a jeho umístění není specifikován. Dle konstrukce tiskového stroje se připouští konvenční UV nebo LED UV s mezisušením nebo sušením na výstupu. Barvy v UV verzi musí být schopny dosáhnout barevného gamutu (kvality) ofsetového tisku, který je realizován konvenčními barvami dle ISO 12647-2.

e) Extra požadavky na tiskové barvy: technologie musí být schopna tisku UV barvami, které splňují požadavky na sekundární styk s potravinami označované někdy jako LM barvy (Low Migration) a že barvy neobsahují těžké kovy (kobalt, mangan atd.) Uveďte, které limity norem či zákonů barva splňuje (jako je Nestlé předpis či Swiss Ordinance 817.023.21 on Material and Articles in Contact with Food). Vše doložte jako přílohu VŘ formou bezpečnostního listu či certifikátu.

f) Produkční výkon: Minimální hodinový výkon stroje požadujeme 800 m2/hodinu

g) Kvalita tisku: Pokud bude nabízená technologie jiná než ofsetová, musí vlastní kvalita tisku musí odpovídat či být zaměnitelná ze střední pohledové vzdálenosti ofsetovému tisku (vizuálně min. 1 000 dpi). Zařízení musí mít možnost kontroly a automatického vyhodnocování kvality tisku.

Nakladač
a) Manipulace s materiálem: výška stohu substrátu v nakladači minimálně 1 500 mm.
Nakládací místo musí být uzpůsobeno pro manipulaci na paletách a to jak standardních EURO paletách, tak atypických paletách dle formátu substrátu.
Nakládání materiálu musí být automatické, bez nutnosti přítomnosti obsluhy a nepřipouští se další manipulace s materiálem kromě rozbalení palety od výrobce a její posun do prostoru nakladače. Tj. různé zásobníky či nakladače, které je třeba plnit překládáním z originálních palet, nejsou přípustné.

Nakládání
b) Systém/zařízení pro hlídání počtu vkládaných archů (double): Zamezuje vstupu 2 archů do tiskového stroje v rozsahu substrátu tiskového stroje viz bod č. 1.
V tomto bodě popište systém kontroly nakládaného materiálu v nabídnuté technologii. Ta musí být vybavena rozfukem archů, střásáním či podobným způsobem oddělování archů. Ochrana musí být dvoustupňová, takže pokud selže nakládací mechanismus a dojde k zavedení např. zdvojeného, nebo zvlněného archu, musí mít zařízení další jednotku/jednotky, které budou max. chránit tiskovou část před poškozením, např. zastavením celého stroje.

Vykladač
c) Manipulace s materiálem: Výška stohu potištěného substrátu: 1 500 mm. Vykládací místo musí být uzpůsobeno pro manipulaci materiálu na paletách a to jak standardních EURO paletách, tak atypických paletách dle formátu substrátu. Vykládávání materiálu musí být zcela automatické – zásahy obsluhy jsou omezeny pouze na výměnu palet.
Požadujeme možnost přímého automatického napojení na navazující výrobní workflow zadavatele (ořez, výsek apod.) – v nabídce požadujeme nacenit a popsat tento způsob manipulace.

Čistič substrátu
d) Zařízení pro čištění substrátu při nakládání: Požadujeme možnost odsávání prachu z prostoru nakládání nebo jiný způsob zajištění čistoty archů vstupujících do tiskového stroje.

Řídící pult
e) Řízení stroje: Vyžadováno ovládání z jednoho místa, a to formou centrálního pultu nebo velkoplošné obrazovky pro zobrazení všech procesů. 

Zařízení pro čištění stroje
f) Čistění a údržba: Kompletní vybavení pro automatické čištění tiskových jednotek na základě změny tiskové úlohy nebo v určených (či periodických) časech, stanovených servisním manuálem.

Vzdálená správa a ovládání
g) Vzdálená správa a ovládání: Technologie pro vzdálené diagnostiky a monitoringu procesů na více úrovních pro potřeby servisního střediska dodavatele a vzdálené podpory. Pro potřeby uživatele je vyžadován kompletní přehled využití stroje v reálném čase, reporting výkonů a procesů s přenosem dat do MIS zadavatele. Uveďte, zda je možno výstupy sledovat i vzdáleně na webu nebo na mobilním zařízení.

Filtrační zařízení UV mlhy
h) Zařízení/filtr: Zařízení musí zajišťovat odvádění barvové mlhy z UV barev, s ohledem na použitou UV technologii vyžadujeme systém odsávání nebo filtrace kontaminovaného vzduchu z prostoru tiskového stroje.

Technologie automatizace procesů
ch) Automatizace procesů/připojení na síť: Technologie může být samostatná nebo součástí Řídícího pultu bod (e) je požadován počítač/počítače, které zajistí:
· zpracování standardních tiskových dat (PDF)
· vyřazení stran nebo kopií na tiskový arch
· kalibraci barevnosti, nebo nastavení barevníků dle dat
· možnost úpravy barevnosti tiskové úlohy nebo kalibrace materiálu dle naměřených hodnot
· stanovení a udržení výchozích tiskových hodnot stroje pro jednotlivé substráty (linearizace)

Je kladen důraz na automatizaci celého zpracovatelského postupu – popište možnosti automatizace zpracování úloh především:
· nastavení parametrů stroje pomocí .xml či .JDF z MIS systému zadavatele
· „HOT foldery“ pro definované či opakující se zakázky
· automatická úprava barevnosti dle potiskovaného substrátu pomocí ICC profilů či úpravou množství barvy (UCR, PCR)
· reporting výkonu či průjezdů, časové využití stroje či jiná forma sběru dat (pokud není popsáno v bodě .(e) Řídící pult )
Zařízení musí mít možnost sběru dat a automatického vyhodnocování kvality tisku. Popište způsob, jak technologie dodavatele zajišťuje vyhodnocování kvality tisku.

image1.png
EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionaini rozvoj
Operadni program Podnikéni
ainovace pro konkurenceschopnost




