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	Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. - „Nákup lesnické techniky 2017“
Technická specifikace nového univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou – kompletní dodávka

	Součást 1 – Univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou – kód 002
Výrobce: ………………………………………….



	Typ: ……………………………………………….

Země původu: ……………………………………

	
	

	Požadavek zadavatele:
	Nabízené parametry účastníka zadávacího řízení: ano / popř. popis

	Univerzální kolový traktor
	

	· 4 válcový motor, objem motoru max. 4,1 – 4,4 l (4100 - 4400 cm3)
	

	· Jmenovitý výkon motoru 92 – 110 kW uvedený v TP č. položky 14 
	

	· Emise motoru dle aktuálních požadavků s technologií SCR (močovina)
	

	· Počet rychlostních stupňů převodovky vpřed/vzad min. 30 + 30, včetně plazivých rychlostí (max. 600 m/hod)
	

	· Reverzace převodovky vpřed a vzad páčkou pod volantem
	

	· Řazení všech rychlostních stupňů převodovky pod zatížením bez použití spojky
	

	· Ovládání převodovky JOYSTICKEM na loketní opěrce včetně tempomatu
	

	· Rychlost min. 38 km/hod max. 40 km/hod 
	

	· Otáčky vývodového řídele 540 a 1000 min-1
	

	· Výkon hydraulického čerpadla min. 90 l/min
	

	· Min. tři vnější hydraulické okruhy mechanicky ovládané
	

	· Dvoudveřová kabina splňující homologaci dle norem ROPS, FOPS
	

	· Mechanické odpružení kabiny
	

	· Sedadlo řidiče – vyhřívané, otočné o 180°, vzduchem odpružené 
	

	· Sedadlo spolujezdce vč. bezpečnostního pásu
	

	· Klimatizace kabiny
	

	· Plnohodnotné otočné řízení montované výrobcem traktoru
	

	· Oranžový výstražný maják
	

	· Autorádio
	

	· Rám etážového závěsu s K-80 + etážový závěs 39 mm
	

	· Brzdy – vzduchotlaké 1. a 2. okruhové včetně kompresoru
	

	· Ocelová nádrž na naftu 
	

	· Přední náprava bez odpružení 
	

	· Provozní hmotnost traktoru min. 5 300 kg (zapsána v TP pod položkou č. 35) 
	

	· Rozvor od 2 600 mm do 2 700 mm
	

	· Poloměr otáčení max. 4 500 mm 
	

	· Světlá výška min. 500 mm
	

	· Přední pneu – min. šířka 350 mm o rozměru min. 28“
	

	· Zadní pneu – min. šířka 450 mm o rozměru min. 38“
	

	· Pneu určené pro lesnický provoz o min. počtu pláten 12 PR
	

	· Pevné disky s vyztužením 
	

	Lesnická nástavba
	

	· Ochranný rám kabiny
	

	· Ochrana skel kabiny
	

	· Ochranná vana podvozku
	

	· Ochrana nádrže traktoru
	

	· Ochrana výfuku traktoru
	

	· Ochrana ventilů pneumatik
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	Součást 2 – Lanový naviják – kód 012
Výrobce: ………………………………………….



	Typ: ……………………………………………….

Země původu: ……………………………………

	

	Požadavek zadavatele:
	Nabízené parametry účastníka zadávacího řízení: ano / popř. popis

	· Nesený jednobubnový naviják do TBZ, adaptabilní k výkonu traktoru 100 kW
	

	· Min. tažná síla 8,5 t
	

	· Elektrohydraulické ovládání funkcí s vysílačkou 
	

	· Válcované lano 13 mm/100 m s koncovkou
	

	· Hydraulické odvíjení lana
	

	· Pásová brzda
	

	Příslušenství
	

	· Řetězové úvazky 6x
	

	· Kluzáky 6x
	

	· Kardan
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	Součást 3 – Čelní rampovač/nakladač – kód 013
Výrobce: ………………………………………….



	Typ: ……………………………………………….

Země původu: ……………………………………

	

	Požadavek zadavatele:
	Nabízené parametry účastníka zadávacího řízení: ano / popř. popis

	· Plně hydraulický čelní rampovač/nakladač se stabilizátorem ramen, vč. paralelogramu
	

	· Upínací konzole rampovače/nakladače mezi sebou spojené pod traktorem a rám spojený s podvozkem traktoru 
	

	· Min. zdvih rampovače/nakladače 3 795 mm pod pracovním nářadím
	

	· Zdvihací síla do výšky 1 500 mm min. 2 160 kg 
	

	· 3. funkce + tlumič rázů
	

	· Rampovač/nakladač s prstem
	


Tato technická specifikace lesnické techniky, technická specifikace kompletní dodávky (skládající se ze tří součástí – univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou, lanový naviják, čelní rampovač/nakladač) stanovuje konkrétní požadavky zadavatele na technické, jakostní, ekologické a funkční vlastnosti kompletní dodávky, která je předmětem plnění veřejné zakázky. 
Tato Technická specifikace je účastníkem zadávacího řízení vyplněna, potvrzena a popř. doplněna o další údaje, dle zvážení účastníka zadávacího řízení.

Kompletní dodávka splňuje veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídat příslušným směrnicím EU. Nabídnutá kompletní dodávka jako celek je nová, vyráběná sériově továrním způsobem, není tzv. demo nebo repasovaná.
Nedodržení jakéhokoli technického parametru a konkrétního požadavku zadavatele uvedeného v této Technické specifikaci bude důvodem k vyřazení nabídky účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.
Tato technická specifikace je nedílnou součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a později bude součástí Kupní smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení.
Datum:







   Jméno, podpis a razítko



osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení
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