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Příloha č.1



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky 

na zakázku



MODERNIZACE VÝROBNÍHO PROVOZU HORNÍ CEREKEV














Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD) 


Zadavatel 


Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.
Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice
Právní forma: 		akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva
Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

IČ:	45192901
DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:   

1.        Ing. Michaela Krejčová 
           Telefon:     566 501 227, 602 707 048
           e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz
 

2.         Ing. Marie Čejková
            Telefon:          566 501 227, 606 745 571                                             
            e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz                                          


Název zakázky 
MODERNIZACE VÝROBNÍHO PROVOZU HORNÍ CEREKEV
Předmět dodávky 


Předmětem dodávky jsou technologie vypsané viz níže pro středisko Horní Cerekev


	 Část
	 Položka
	Předpokládaná cena
	Jistota

	1
	2x Příjmová vana s vodní lázní
	1 000 000
	20 000

	2
	Elektrický paletizační vozík
	100 000
	2 000

	3
	Váha s váživostí 1500 kg
	80 000
	1 600

	4
	Bubnová škrabka na brambory
	800 000
	16 000

	5
	Koše do autoklávu
	750 000
	15 000

	6
	Autokláv
	2 500 000
	50 000

	
	CELKEM
	5 230 000
	104 600



Pokud se uchazeč nehlásí do všech částí (1-6), složí jistotu dle části, do které se hlásí.

Základní technické požadavky
Pokud se uchazeč nehlásí do všech částí (1-6), vyplní hodnoty pouze u části, do které se hlásí.



1. Příjmová vana s vodní lázní (2x)
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Celonerezová příjmová vana č. 1 s vodní lázní a šnekovým dopravníkem s průměrem šneku 500 mm, který je součástí tohoto zařízení
	
	

	jedná se o jeden stoj s výstupní výškou min. 2 790 mm – max. 2 900 mm
	
	

	vstupní výškou 950 – max. 1 000 mm
	
	

	šířkou vany min. 1200 – max. 1250 mm
	
	

	materiál nerez AISI 304
	
	

	inspekční dveře na tubusu včetně koncového spínače
	
	

	výpusť 80 mm s ventilem
	
	

	čistící dvířka na dně vany z obou stran, s krytím IP 56 a příkonem kWh 1,4 – 1,5 kWh
	
	




	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Celonerezová příjmová vana č. 2  s vodní lázní  o objemu 390 – max 420 l
	
	

	S vynášecím drátkovým dopravníkem šíře 320 – max. 360 mm s kapsami z kapičkového nepřilnavého nerezového plechu, který je součástí tohoto zařízení
	
	

	jedná se o jeden stroj s výstupní výškou 2 000 – max 2 100 mm
	
	

	vstupní výškou min. 950 – max. 1 000 mm
	
	

	materiál nerez AISI 304
	
	

	2 x inspekční dvířka vpravo
	
	

	výpusť 80 mm s ventilem vlevo
	
	

	ovládání přes frekvenční měnič, s krytím IP 56
	
	

	Dodávka včetně náhradního drátkového pásu, s možností odklápění vrchního krytu dopravníku na výstupu produktu pro snadnou sanitaci, příkon 1,0 – max. 1,1 kWh
	
	

	Zařízení musí splňovat platné normy a standardy pro Českou republiku a EU. 

	
	






2. Elektrický paletizační vozík
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	minimální nosnost vozíku při vyložení těžiště 600 mm 1600 kg
	
	

	spínací skříňka
	
	

	pohon na střídavý proud
	
	

	výška zdvihu vidlic minimálně 220 mm
	
	

	multifunkční displej
	
	

	přednastavitelné dva jízdní režimy
	
	

	trakční baterie 24V/150 Ah s centrálním doléváním
	
	

	vysokofrekvenční nabíječ
	
	

	Zařízení musí splňovat platné normy a standardy pro Českou republiku a EU
	
	






3. Váha s váživostí 1500 kg
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	podlahová čtyřtenzometrová váha o rozměrech 1500 x 2000 mm v provedení nerez
	
	

	nerezové provedení indikátoru s krytím proti vodě IP-67
	
	

	6-ti místný LED displej s velikostí číslic 25 mm
	
	

	numerická tlačítková klávesnice
	
	

	komunikační port pro připojení tiskárny vážních lístků, počítače nebo druhého displeje
	
	

	možnost tisku data, času, čísla produktu, táry, netto a brutto hmotnosti, počtu navážek, mezisoučtu navážek, celkové hmotnosti
	
	

	napájení přes adaptér nebo alternativně přes dobíjecí akumulátor
	
	

	Ovládání displeje v českém jazyce
	
	

	Zařízení musí splňovat platné normy a standardy pro Českou republiku a EU
	
	






4. Bubnová škrabka na brambory
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	bubnová abrasivní škrabka s maximálními rozměry (d)1 500 x(h)1050 x (v)1250 mm
	
	

	rotační talíře o průměru 890 – max. 905 mm,
	
	

	výkon min. 1 000 - 2000 kg/h
	
	

	min. dávka   brambor 45 – max. 50 kg
	
	

	elektropneumatické ovládání
	
	

	příkon min. 3,9 – max. 4,1 kW
	
	

	krytí IP 56
	
	

	spotřeba vody max. 1 m3/hod.
	
	

	náhradní talíř a buben
	
	

	krytovaný  motor proti stříkající vodě
	
	

	Zařízení musí splňovat platné normy a standardy pro Českou republiku a EU. 

	
	










5. Koše do autoklávů 
	Parametr
	Hodnota (ano/ne)
	Konkrétní hodnota

	Koše do autoklávu pro strelizaci na sítech:- koš je svařen z jekl profilu  celkový rozměr 990mmx 830mm x výška 800mm v rámu jsou navařeny vodící lišty pro zasunutí 12ks děrovaných plechů.
	
	

	Tyto plechy jsou v koši zajištěny proti vyjetí
	
	

	Na spodní části koše jsou vodící U profily pro vedení na podvozku a v autoklávu.
	
	

	Na spodní části jsou zajišťovací prvky pro zajištění koš-podvozek
	
	

	Provedení nerez
	
	

	Várná síta: děrovaný plech ohnutý jako lemy 940x775x20mm volná plocha 70%. Provedení nerez
	
	

	Podvozky pod koše: podvozek pod koše slouží pro přepravu koše od naplnění výrobky a přesun k autoklávu a zasunutí koše s výrobky do autoklávu.
	
	

	Podvozek je vyroben z jekl profilu na horní části vodící lišta osazeny rolnami pro vedení koše s dorazem a v přední části zajištění podvozek- koš.
	
	

	Ve spodní části nerez kolečka 2ks pevná 2ks otočná. Rozměry podvozku 980mmx730mmx výška 507mm. Provedení nerez
	
	




6. Autokláv 
Předmětem zakázky je horizontální autokláv s minimálním pracovním tlakem 3,5 bar a minimálním průměrem autoklávu 1 185 mm, bajonetovým uzávěrem horizontálních dveří pro 5 zavážecích vozíků. Autokláv musí být variabilní (parní a sprchový proces). Chlazení zabezpečené sprchováním vodou. Autokláv musí mít ventilátor a oběhové čerpadlo. Řízení plně automatické s možností vložení více než 750 programů. V ceně zařízení musí být veškeré programové vybavení včetně programu pro komunikaci a přenos dat do PC a pro vzdálenou asistenci, a to rovněž v ceně zařízení bez dalších licenčních poplatků. Ovládání displeje požadujeme v českém jazyce, návod k obsluze v českém jazyce. 
Zařízení musí splňovat platné normy a standardy pro Českou republiku a EU.
	
	Parametry
	Hodnota (ano/ne)*

	Provedení:
	nerezová ocel 
	

	Minimální průměr autoklávů:
	1185 mm
	

	Minimální užitečná délka autoklávu:
	4950 mm
	

	Minimální pracovní tlak:
	3,5 bar
	

	Horizontální dveře:
	bajonetový uzávěr se servo pohonem rotačního pohybu
	

	Způsob procesu:
	možnost volby mezi parním a sprchovým
	

	Chlazení sprchováním:
	vodou
	

	Vybavení autoklávu:
	ventilátor a oběhové čerpadlo
	

	Izolace:
	minerální vlna a zakrytí nerezovým plechem
	

	Protitlak:
	stlačeným vzduchem během celého procesu
	

	Řídící systém:
	plně automatický, s možností vzdálené asistence, možnost uložení minimálně uložených 750 plně programovatelných programů, veškeré programové vybavení včetně programů pro komunikaci a přenos dat do PC zdarma včetně programů vzdálenou asistenci a to rovněž v ceně zařízení bez dalších licenčních poplatků.
	

	Výroba:
	pouze původ EU, dle platných norem a standardů EU
	

	Rozsah dodávky autoklávů:
	počet 1 ks
	

	Rozsah dodávky a typ košů:
	počet 0 ks
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