Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
                                          Traktor s čelním nakladačem
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Výkon motoru 100 kw až 150 kw
	

	Čtyř válcový naftový motor
	

	Objem motoru maximálně 4500 cm3
	

	Bezestupňová  převodovka o max. rychlosti 40 km/hod
	

	Ovládání převodovky joystickem na loketní opěrce vč. tempomatu
	

	Loketní opěrka součástí sedadla řidiče
	

	Předehřev motoru
	

	Pohon 4x4 připojitelný při zatížení
	

	3 páry vnějších hydraulických okruhů vzadu
	

	Vývodová hřídel bez vazby na pojezd
	

	Hydraulické čerpadlo s minimálním průtokem 105 l/min.
	

	Přední tříbodový závěs kat.2,jeden přední hydraulický okruh
	

	Zadní tříbodový závěs kat.3 a vývodová hřídel
	

	Automatické etážové spojovací zařízení s čepem 38 mm
	

	Čelní nakladač s odpružením a výškou zdvihu v čepu lopaty min. 4,00m
	

	Průběžná nosnost nakladače min. 1900 kg
	

	Čelní nakladač odnímatelný s multispojkou
	

	Tři funkce hydraulického nakladače
	

	Kleště na kulatinu s přidržovačem
	

	Manuální zajištění nářadí
	

	Ochranná konstrukce dle norem OPS, FOPS kolem kabiny
	

	Ochrana vany traktoru
	

	Odpružená kabina mechanicky s automatickou klimatizací a sedačkou spolujezdce
	

	Vyhřívané sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením 
	

	Zadní okno s vyhříváním, stěračem a ostřikovačem
	

	Rádio MP3, Bluetooth
	

	Jednodílné okno na pravé straně kabiny, nástupní dveře vlevo, 5ti sloupková kabina
	

	[bookmark: _GoBack]Objem palivové nádrže (litry)min:150
	

	Objem nádrže ADBLUE ( litry) min. 20
	

	Oddělená náplň hydrauliky a převodovky
	

	Celková šíře traktoru maximálně 2500 mm
	

	Zpětné vedení hydraulického oleje přes filtr
	

	Výstražná led rampa u osvětlení SPZ o délce min. 80 cm
	

	Ovládání ramen, VH a okruhu na blatníku, oboustranně
	

	Závaží do obou zadních kol min. 250 kg/1 kolo (celkem 500 kg)
	

	Závaží do předních ramen, odnímatelné, min. 400 kg
	

	Brzdy-vzduchové, dvouokruhové včetně kompresoru
	

	Traktor tovární výroby, dodaný výrobcem nebo akreditovaným dodavatelem daného výrobce
	

	Stroj bude splňovat certifikaci podle platných právních předpisů
	

	Dodání návodu k obsluze stroje v ČJ
	

	Součástí dodávky bude výbava traktoru dle legislativních požadavků ČR
	

	
	

	Cena vozidla .......     Kč bez DPH

	
	



Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 



