[bookmark: _GoBack]Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace:  Dodávkové vozidlo s nákladní korbou 2017
Typ: …..
Výrobce: ….
	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	

	Univerzální dodávkové vozidlo s dvojkabinou a nákladní korbou
	Univerzální dodávkové vozidlo s dvojkabinou a nákladní korbou

	Třístranný sklápěč s ocelovou podlahou a hliníkovými bočnicemi
	Třístranný sklápěč s ocelovou podlahou a hliníkovými bočnicemi

	Kabina homologovaná min. 5-místná s teplovodní topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech
	Kabina homologovaná min. 5-místná s teplovodní topením a tříbodovými bezpečnostními pásy na všech sedadlech

	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo
	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích, povinná výbava, náhradní plnohodnotné kolo

	Ocelová kola min. 16" . Zadní náprava - jedno montáž.
	Ocelová kola min. 16" . Zadní náprava - jedno montáž.

	Přední mlhové světlomety a světla pro denní svícení
	Přední mlhové světlomety a světla pro denní svícení

	Motor diesel, vodou chlazený
	Motor diesel, vodou chlazený

	Výkon motoru min 120 HP
	Výkon motoru min 120 HP

	Převodovka: manuální, min 5 rychlostí vpřed, jedna vzad
	Převodovka: manuální, min 5 rychlostí vpřed, jedna vzad

	Posilovač řízení
	Posilovač řízení

	Centrální zamykání
	Centrální zamykání

	Pohon přední nápravy 
	Pohon přední nápravy

	Pohon předních kol bude doplněn systémem zlepšující trakci a průchodnost terénem 
	Pohon předních kol bude doplněn systémem zlepšující trakci a průchodnost terénem : typ/ označení

	Barva bílá, základní
	Barva bílá, základní

	Záruka na vozidlo min. 2 roky
	Záruka na vozidlo min. 2 roky

	Hydraulicky sklopná korba – ovládání z místa řidiče 
	Hydraulicky sklopná korba – ovládání z místa řidiče

	Korba o rozměrech minimálně 3000x2000x400 mm (délka x šířka x výška)
	Korba o rozměrech minimálně 3000x2000x400 mm (délka x šířka x výška)

	Celohliníková korba se všemi třemi bočnicemi sklopnými
	Celohliníková korba se všemi třemi bočnicemi sklopnými

	Kapacita autobaterie min. 100 Ah
	Kapacita autobaterie min. 100 Ah

	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t
	Kategorie vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t

	Rádio FM a min 2x reproduktory
	Rádio FM a min 2x reproduktory

	Min. 4x oko na korbě pro uchycení nákladu
	Min. 4x oko na korbě pro uchycení nákladu

	Osazení tažnou koulí ISO 50, včetně elektro zásuvky
	Osazení tažnou koulí ISO 50, včetně elektro zásuvky

	Cena vozidla .......     Kč bez DPH


Zařízení je homologováno, vybaveno a schváleno pro provoz na pozemních komunikacích dle platných zákonných norem.
	
	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného stroje. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízený stroj je musí splňovat. 



