Příloha č. 1 návrhu Kupní smlouvy
Základní technická specifikace
„Malé komunální vozidlo - nosič nářadí 2017“
[bookmark: _GoBack]
1) Komunální nosič nářadí
Typ: …..Výrobce: ….

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Podvozek

	Podvozek s pohonem všech kol
	Podvozek s pohonem všech kol

	Kloubové řízení s možností natočení kloubu na každou stranu v ose
	Kloubové řízení s možností natočení kloubu na každou stranu v ose

	Celková šíře nosiče max. 1200mm
	Celková šíře nosiče  ….. mm

	Hydrostatický pojezd s min. rychlostí 35 km/hod
	Hydrostatický pojezd s rychlostí ….. km/hod

	Odpružený podvozek
	Odpružený podvozek

	Přední tříbodový závěs kategorie I a I N s rychloupínacími koncovkami  s aktivním a pasivním natáčením v ose - normovaný
	Přední tříbodový závěs kategorie I a I N s rychloupínacími koncovkami  s aktivním a pasivním natáčením v ose - normovaný

	Přední vývodový hřídel
	Přední vývodový hřídel

	Hydraulické stranové natáčení předních ramen
	Hydraulické stranové natáčení předních ramen

	Hydraulika dimenzovaná pro nabízené nástavby
	Hydraulika dimenzovaná pro nabízené nástavby

	Uzávěrka diferenciálu přední a zadní nápravy – 100% mechanická
	Uzávěrka diferenciálu přední a zadní nápravy – 100% mechanická

	Všechny hydraulické funkce nosiče – elektro-hydraulicky ovládané
	Všechny hydraulické funkce nosiče – elektro-hydraulicky ovládané

	Lakování podvozku - oranžová
	Lakování podvozku - oranžová

	Plastové blatníky
	Plastové blatníky

	
	

	Motor

	Motor dieselový 4-válcový vodou chlazený atmosférický
	Motor dieselový 4-válcový vodou chlazený atmosférický

	Obsah motoru min. 2,5l
	Obsah motoru …..

	Výkon motoru min. 36kW
	Výkon motoru …..kW



	Kabina

	Odpružená a vyhřívaná kabina s výhledem na pracovní nástavby
	Odpružená a vyhřívaná kabina s výhledem na pracovní nástavby

	Hydraulicky sklápěná kabina
	Hydraulicky sklápěná kabina

	Pneumaticky odpružená a vyhřívaná sedačka včetně bezpečnostního pásu
	Pneumaticky odpružená a vyhřívaná sedačka včetně bezpečnostního pásu

	Nastavitelný volant   
	Nastavitelný volant   

	Přední pracovní světlomety
	Přední pracovní světlomety

	Lakování kabiny - oranžová
	Lakování kabiny - oranžová

	Zpětné zrcátko vpravo a vlevo 
	Zpětné zrcátko vpravo a vlevo 

	Zvuková signalizace při zařazení zpětného chodu
	Zvuková signalizace při zařazení zpětného chodu

	Tempomat
	Tempomat

	Maják
	Maják

	Mechanický odpojovač akumulátorů
	Mechanický odpojovač akumulátorů



	Ostatní

	Servis včetně dodávek náhradních dílů
	Servis včetně dodávek náhradních dílů

	Katalog náhradních dílů
	Katalog náhradních dílů

	Servis u zákazníka (složitější oprava bude provedena u dodavatele včetně dopravy k zákazníkovi a zpět)
	Servis u zákazníka (složitější oprava bude provedena u dodavatele včetně dopravy k zákazníkovi a zpět)

	Nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady
	Nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady

	U závažnější poruchy – zapůjčení náhradního stroje
	U závažnější poruchy – zapůjčení náhradního stroje

	Servis – provádění opravy i o svátcích a volných dnech
	Servis – provádění opravy i o svátcích a volných dnech




	Položka 
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena




2) Sněhová radlice
Typ: …..
Výrobce: ….

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Sněhová radlice ocelová o úklidové šířce max. 1300mm
	Sněhová radlice ocelová o úklidové šířce  ….. mm

	Celková šířka radlice min.1500mm 
	Celková šířka radlice ….. mm 

	Plně nastavitelná geometrie štítu radlice pomocí hydromotorů – šíp, natočení vpravo, natočení vlevo, V nastavení
	Plně nastavitelná geometrie štítu radlice pomocí hydromotorů – šíp, natočení vpravo, natočení vlevo, V nastavení

	Ovládání obou polovin radlice jednou multifunkční pákou z kabiny nosiče.
	Ovládání obou polovin radlice jednou multifunkční pákou z kabiny nosiče.

	Břity radlice – ochrana při nárazu na překážku sklopným pružinovým mechanizmem
	Břity radlice – ochrana při nárazu na překážku sklopným pružinovým mechanizmem

	Barevné provedení – oranžová
	Barevné provedení – oranžová

	Servis včetně dodávek náhradních dílů
	Servis včetně dodávek náhradních dílů

	Katalog náhradních dílů
	Katalog náhradních dílů

	Servis u zákazníka (složitější oprava bude provedena u dodavatele včetně dopravy k zákazníkovi a zpět)
	Servis u zákazníka (složitější oprava bude provedena u dodavatele včetně dopravy k zákazníkovi a zpět)

	Nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady
	Nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady

	U závažnější poruchy – zapůjčení náhradního stroje
	U závažnější poruchy – zapůjčení náhradního stroje

	Servis – provádění opravy i o svátcích a volných dnech
	Servis – provádění opravy i o svátcích a volných dnech



	Položka
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena




	3) Výměnná sypačová nástavba
Typ: …..
Výrobce: ….

	Technické parametry požadované zadavatelem
	Technické parametry nabízeného stroje (vyplní uchazeč)

	Sypačový zásobník tvaru V s jedním šnekem
	Sypačový zásobník tvaru V s jedním šnekem

	Hydraulický pohon dávkovacího šneku a rozmetadla posypového materiálu
	Hydraulický pohon dávkovacího šneku a rozmetadla posypového materiálu

	Objem sypačové nástavby min. 600 litrů
	Objem sypačové nástavby …. litrů

	Nastavení šířky a dávky posypového materiálu - pomocí ovládacího panelu z kabiny nosiče s možností nouzového ručního provozu
	Nastavení šířky a dávky posypového materiálu - pomocí ovládacího panelu z kabiny nosiče s možností nouzového ručního provozu

	Nastavení dávky posypu inertního materiálu v rozmezí 5-200 g/m2
	Nastavení dávky posypu inertního materiálu v rozmezí 5-200 g/m2

	Nastavení šířka posypu v rozmezí 1 – 6m
	Nastavení šířka posypu v rozmezí 1 – 6m

	Pracovní rychlost sypače v rozmezí 8 – 30 km/hod
	Pracovní rychlost sypače v rozmezí 8 – 30 km/hod

	Sypač vybaven systémem Stop & Go
	Sypač vybaven systémem Stop & Go

	Odklopná střecha násypky sypače
	Odklopná střecha násypky sypače

	Rychlá demontáž a montáž na nosič s odstavením na odstavné nohy
	Rychlá demontáž a montáž na nosič s odstavením na odstavné nohy

	Odstavné nohy 4 ks
	Odstavné nohy 4 ks

	Rozmetadlo -  nerezové provedení
	Rozmetadlo -  nerezové provedení

	Síto v násypce -  ocelové provedení
	Síto v násypce -  ocelové provedení

	Osvětlení rozmetadla
	Osvětlení rozmetadla

	Barevné provedení – oranžová
	Barevné provedení – oranžová

	Servis včetně dodávek náhradních dílů
	Servis včetně dodávek náhradních dílů

	Katalog náhradních dílů
	Katalog náhradních dílů

	Servis u zákazníka (složitější oprava bude provedena u dodavatele včetně dopravy k zákazníkovi a zpět)
	Servis u zákazníka (složitější oprava bude provedena u dodavatele včetně dopravy k zákazníkovi a zpět)

	Nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady
	Nástup na opravu do 24 hodin od nahlášení závady

	U závažnější poruchy – zapůjčení náhradního stroje
	U závažnější poruchy – zapůjčení náhradního stroje

	Servis – provádění opravy i o svátcích a volných dnech
	Servis – provádění opravy i o svátcích a volných dnech





	Položka
	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH

	Stroj -  typ
	cena





Shrnutí cenové nabídky:
	Položka
	Cena 

	Nabídková cena za kompletní dodávku v Kč bez DPH
	cena

	Vyčíslení DPH
	cena

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	cena




	

	Žlutou barvou označené údaje doplní dodavatel dle parametrů nabízeného zboží. Parametry však musí dodržet rozmezí (maximum, minimum) stanovené zadavatelem. Parametry nepodbarvené žlutou barvou jsou pevným požadavkem zadavatele a nabízené zboží je musí splňovat. 





Vozidla a jejich komponenty musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN, příslušné směrnice EU, jakož i další související platné zákonné normy.
