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Technická specifikace



Název veřejné zakázky:	ROZVOJ INFRASTRUKTURY – ZŠ V OBCI ŽIHLE – IT VYBAVENÍ

Identifikační údaje zadavatele:	
Název:						Obec Žihle
Sídlo:						č. p. 53, 331 65 Žihle  
IČ:						002 58 580

Identifikační údaje dodavatele:
Obchodní firma/název:			…………………………………………………….
IČ:						…………………………………………………….
Sídlo:						…………………………………………………….
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	…………………………………………………….


Technická specifikace – IT vybavení:

	INTERAKTIVNÍ SET

	Interaktivní tabule 

	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Infračervené optické diody
	ANO
	ANO/NE

	Keramický magnetický povrch tabule
	ANO
	ANO/NE

	Poměr stran
	16:10
	ANO/NE

	Kompatibilní s libovolným projektorem 16:10 s ultrakrátkou projekční vzdáleností
	ANO
	ANO/NE

	Rozlišení tabule
	širokoúhlé
	ANO/NE

	Velikost aktivní plochy
	minimálně 194cm x minimálně 112cm
	
…….. cm x …….. cm

	Rozměr projekční tabule
	minimálně 89“ (uhlopříčka)
	
…….. “ (uhlopříčka)

	Propojení s PC přes USB
	2.0 nebo 3.0
	ANO/NE

	Kompatibilita
	minimálně s Windows Vista/Windows 7/Windows 8/8.1
	ANO/NE

	Možnost práce s popisovačem (fixem), prstem a dlaní pro psaní, přesun a mazání
	ANO
	ANO/NE

	Vícedotykový vstup (možnost psaní/kreslení) - minimálně 4 uživatelé současně
	ANO
	ANO/NE

	Podpora gest (zvětšení/zmenšení, rotace)
	ANO
	ANO/NE

	Softwarové ovladače 
	ANO
	ANO/NE

	Software pro anotování do jakéhokoliv programu
	ANO
	ANO/NE

	Software na tvorbu interaktivních prezentací maximálně využívajících možností interaktivní tabule (min. funkce interaktivní lupy, reflektoru, výřezů snímků obrazovky, ad hoc vkládání animací, obrázků a tvorby prezentace)
	ANO
	ANO/NE

	Možnost fungování v cloudu (přístup, tvorba a práce s materiály prostřednictvím internetu kdekoliv na světě)
	ANO
	ANO/NE

	Systém ozvučení s výkonem min. 40W, možnost přimontování na tělo interaktivní tabule, připojení k PC a napájení přes USB AUDIO HUB, součástí audio hudbu 2x USB výstupní konektor, audio vstup, slot pro SD kartu
	ANO
	ANO/NE

	Možnost odpojení interaktivní tabule jedním tlačítkem 
	ANO
	ANO/NE

	Instalační set: kabeláž (VGA/HDMI, USB, 230V) do 10 m v UH lištách, propojení s PC prostřednictvím aktivního AV přípojného místa (jeden USB kabel do PC/notebooku)
	ANO
	ANO/NE

	Montáž tabule na zeď, propojení s dataprojektorem a PC, kabeláže, zalištování, včetně zaškolení obsluhy 
	ANO
	ANO/NE

	Dataprojektor

	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Projekce s ultrakrátkou projekční vzdáleností
	ANO
	ANO/NE

	Poměr stran 
	16:10
	ANO/NE

	Nativní rozlišení
	minimálně WXGA (1280X800)
	ANO/NE

	Světelnost 
	minimálně 3000 ANSI lumen
	…….. ANSI lumen

	Kontrast 
	minimálně 3000:1
	ANO/NE

	Vstupy video signálu 
	minimálně: D-SUB, HDMI, S-Video, kompozitní
	ANO/NE

	Komunikační rozhraní 
	minimálně: USB 2.0, Audio jack výstup/vstup, WIFI, LAN
	ANO/NE

	Vestavěná stereo reprodukce zvuku 
	minimálně 10W
	…….. W

	Montáž dataprojektoru a držáku na zeď, propojení s PC prostřednictvím aktivního AV přípojného místa (jeden USB kabel do PC/notebooku)
	ANO
	ANO/NE

	Notebook

	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Procesor 

	minimálně 2375 bodů dle benchmarku
	…….. bodů dle benchmarku

	Paměť 

	minimálně 4GB RAM, DDR3
	ANO/NE

	Display 

	15,6“ (HD)
	ANO/NE

	Pevný disk 

	minimálně 500GB
	…….. GB

	Operační systém
	kompatibilní s používanými Windows
	ANO/NE

	Optická mechanika DVD/RW, numerická klávesnice, LAN, Wi-Fi, HDMI, VGA, Bluetooth, USB 3.0
	ANO
	ANO/NE

	Propojení jedním kabelem s ostatními prvky prostřednictvím aktivního AV přípojného místa (jeden USB kabel do PC/notebooku)
	ANO
	ANO/NE

	Instalace
	ANO
	ANO/NE

	MOBILNÍ SET INTERAKTIVNÍHO DOTYKOVÉHO DISPLEJE

	Dotykový displej

	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Požadovaná technologie 
	LED/LCD
	ANO/NE

	Zabudovaná dotyková technologie
	ANO
	ANO/NE

	Úhlopříčka
	minimálně 55"
	…….. "

	Rozlišení
	minimálně 1920x1080
	ANO/NE

	Doba odezvy 
	minimálně 6,5ms
	…….. ms

	Kontrast
	minimálně 4000:1
	ANO/NE

	Výstup dotykového senzoru (do PC)
	ANO
	ANO/NE

	2x HDMI
	ANO
	ANO/NE

	2x VGA
	ANO
	ANO/NE

	Antireflexní povrch
	ANO
	ANO/NE

	Integrovaný PC – výkonný, min. 4GB RAM, 500GB HDD, LAN, Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB 3.0, VGA, vstup pro sluchátka/mikrofon
	ANO
	ANO/NE

	Softwarové ovladače
	ANO
	ANO/NE

	Software pro anotování do jakéhokoliv programu
	ANO
	ANO/NE

	Software na tvorbu interaktivních prezentací maximálně využívajících možností dotykového displeje (min. funkce interaktivní lupy, reflektoru, výřezů snímků obrazovky, ad hoc vkládání animací, obrázků a tvorby prezentace)
	ANO
	ANO/NE

	Možnost fungování v cloudu (přístup, tvorba a práce s materiály prostřednictvím internetu kdekoliv na světě)
	ANO
	ANO/NE

	Možnost bezdrátového připojení notebooku nebo tabletu k displeji (až 4 uživatelé zároveň)
	ANO
	ANO/NE

	Doprava dotykového displeje na místo
	ANO
	ANO/NE

	Montáže na mobilní zvedací systém a konfigurace, včetně zaškolení obsluhy
	ANO
	ANO/NE

	Mobilní zvedací systém

	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Stojan s kolečky, elektrický systém pro nastavení výšky
	ANO
	ANO/NE

	Možnost nastavení výšky 
	minimálně 600mm
	…….. mm

	Zatížení 
	až 100kg
	…….. kg

	Uchycení 
	dle standardů VESA
	ANO/NE

	Doprava zvedacího systému na místo
	ANO
	ANO/NE

	MULTIFUNKČNÍ KOPÍRKA

	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Oboustranný tisk + skenování + kopírování + fax
	ANO
	ANO/NE

	Barevný laserový tisk formátu A3
	ANO
	ANO/NE

	Pevný disk 
	minimálně 40GB
	…….. GB

	LCD dotykový displej
	ANO
	ANO/NE

	Měsíční vytížení 
	minimálně 70 000 stran
	…….. stran

	Tiskové rozlišení  
	minimálně 1200dpi
	…….. dpi

	Rychlost tisku (barevně) 
	min. 26 stran/min
	…….. stran/min

	Rychlost tisku (černobíle) 
	min. 34 stran/min
	…….. stran/min

	Rychlost tisku první strany 
	menší než 10s
	…….. s

	Kapacita zásobníku (vstup)
	min. 400 kusů
	…….. kusů

	Kapacita zásobníku (výstup)
	min. 250 kusů
	…….. kusů

	Rozlišení skeneru 
	minimálně 600dpi
	…….. dpi

	Rychlost skenování
	min. 30 stran/min
	…….. stran/min

	Automatické podávání
	ANO
	ANO/NE

	Skenování do emailu
	ANO
	ANO/NE

	Komunikace: USB 3.0, LAN, LPT, podpora LDAP, šifrování tisku
	ANO
	ANO/NE

	Zatemnění učeben vertikálními žaluziemi

	Parametr
	Úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč

	Zatemňovací okenní hliníková roleta s lamelami, vodícími lištami s horním roletovým boxem a motorickým ovládáním
	ANO
	ANO/NE

	Provedení lamel a boxu v bílé barvě
	ANO
	ANO/NE

	Ovládání vertikálního pohybu okenních rolet elektrickým pohonem pomocí elektrického spínače u okna
	ANO
	ANO/NE

	Dodávka a montáž na místě
	ANO
	ANO/NE

	UPOZORNĚNÍ:

Rozměry oken jsou přílohou č. 1 Technické specifikace




V………………… dne ………………………






	…………………………………………………………….…….
	jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele
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Příloha č. 1 – Rozměry oken v jednotlivých učebnách
Příloha č. 1


ROZMĚRY OKEN V JEDNOTLIVÝCH UČEBNÁCH


	Učebna č.
	Rozměry okna
	Počet oken

	2
	141cm x 208cm
	2

	3
	261cm x 140cm
	3

	4
	261cm x 140cm
	4

	5
	262cm x 178cm
	3

	6
	205cm x 156cm
	4

	7
	263cm x 138cm
	3

	8
	261cm x 138cm
	4

	9
	265cm x 178cm
	3

	10
	205cm x 157cm
	4

	11
	261cm x 170cm
	3
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