PŘÍLOHA č.1 SoD
Další technické  podmínky na opravu kanalizace:

A : Buchlovice, nám. Svobody, ul. Hradišťská - oprava  kanalizace, stoka A4, A4-1
Stoka A4 
Úsek mezi Š 36 –Š237 :     

Délka :  11 m

Profil :  500/780 mm

Popis práce : -     odstranit přesazené přípojky 3ks

· odstranění inkrustace 

· čerpání odpadní vody 

Šachta 237 ( lomová ) : 
Horní vstupní část šachty tvoří kruhový profil o průměru 600 mm a výšce 1000 mm a spodní část šachty má rozměr 1000 x 800 mm a výšku  1700 mm
Popis požadavků:  horní část šachty:
· demontáž horní části šachty a zpětná montáž komínu DN 1000mm             
· montáž litinového poklopu průměru 600 mm, tř. D 400

· obetonování skruží   (zavlhlá směs, vč. dovozu)

· zásyp šachty 

· úprava okolního terénu

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

spodní část šachty:
                      -    očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

                      -    osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem
·    vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·    oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety
Úsek mezi Š 237 –Š238 :     
Délka :  11 m

Profil :  500/780 mm

Popis práce : -     odstranit přesazené přípojky 3ks
· Odstranění inkrustace 
· čerpání odpadní vody  
Šachta 238 : 
 Horní vstupní kruhový průřez je o průměru 600 mm a  výšce 500 mm a ten ústí do spodní části šachty o rozměru 1000 x 800 mm a výšce 1950 mm
Popis práce :   Popis požadavků:  horní část šachty:

· demontáž horní části šachty a zpětná montáž komínu DN 1000mm             
· montáž litinového poklopu průměru 600 mm, tř. D 400

· obetonování skruží   (zavlhlá směs, vč. dovozu)

· zásyp šachty 

· úprava okolního terénu

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

spodní část šachty:
                      -    očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

                      -    osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem
·    vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·    oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety
Úsek mezi  Š 238 – Š 239 :
Délka : 11 m

Profil : 500/780 mm
Popis práce :   
· inkrustace stěn

· čerpání odpadní vody
Šachta 239  :
 Horní vstupní otvor je  o rozměru 750 x 750 mm a výšce 1000 mm a ten ústí do spodní šachty o půdoryse 1000x800 a výšce 1460 mm. 

Popis požadavků:  horní část šachty:

· demontáž horní části šachty a zpětná montáž komínu DN 1000mm             
· montáž litinového poklopu průměru 600 mm, tř. D 400

· obetonování skruží   (zavlhlá směs, vč. dovozu)

· zásyp šachty 

· úprava okolního terénu

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

spodní část šachty:
                      -    očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

                      -    osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem
·    vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·    oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety
Úsek mezi Š 239 – Š 240 : 
Délka : 23 m 
Profil : 400/600 mm
Popis práce : -      odstranit přesazené přípojky 2 ks
· čerpání odpadní vody  
Šachta 240  :
Horní vstupní otvor má rozměr 750 x 750 mm a výšce 600 mm a ten ústí do spodní kruhové šachty o průměru 1200 mm  

Popis práce :   Popis požadavků:  horní část šachty:

· demontáž horní části šachty a zpětná montáž komínu DN 1000mm             
· montáž litinového poklopu průměru 600 mm, tř. D 400

· obetonování skruží   (zavlhlá směs, vč. dovozu)

· zásyp šachty 

· úprava okolního terénu

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

spodní část šachty:
                      -    očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

                      -    osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem
·    vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·    oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety
Úsek mezi Š 240 – Š 241 :

Délka : 39,0 m

Profil : 400/600 mm

Popis práce :   -    přesazené přípojky 4 ks
· čerpání odpadní vody          
Šachta 241  ( průběžná):
Jedná se o průběžná šachta průměru:  1 000 mm a výšky 1720 mm                                                         

Popis práce :   bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety

·  osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi Š 241 – Š 242 :

Délka : 22 m 
Profil : 400/600 mm

Popis práce : -     přesazené přípojky 1 ks
·    vyplnit prostor po chybějících střepu v horní části

·  čerpání odpadní vody     
Šachta 242 ( průběžná )  : 
Horní vstupní průřez je 750 x 750 mm a výšce 1000 mm a ten ústí do spodní  šachty o rozměru 1000 x 800 mm a výšce 720 mm

Popis práce :   Popis požadavků:  horní část šachty:

· demontáž horní části šachty a zpětná montáž komínu DN 1000mm             
· montáž litinového poklopu průměru 600 mm, tř. D 400

· obetonování skruží   (zavlhlá směs, vč. dovozu)

· zásyp šachty 

· úprava okolního terénu

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

spodní část šachty:
                      -    očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

                      -    osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem
·    vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·    oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety
Úsek mezi Š 242 – Š 243 :

Délka : 61 m

Profil : 400/600 mm

Popis práce :  -     přesazené přípojky 5 ks
· na trase se nachází podzemní šachta – požadujeme zrušení     
· čerpání odpadní vody
Šachta 243 ( lomová )  : 
Horní vstupní otvor je o rozměru 750 x 750 mm a výšce 1000 mm a ten ústí do spodní kruhové šachty o kruhovém průměru 1000 mm a výšce 760 mm
Popis práce :   Popis požadavků:  horní část šachty:

· demontáž horní části šachty a zpětná montáž komínu DN 1000mm             
· montáž litinového poklopu průměru 600 mm, tř. D 400

· obetonování skruží   (zavlhlá směs, vč. dovozu)

· zásyp šachty 

· úprava okolního terénu

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

spodní část šachty:
                      -    očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

                      -    osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem
·    vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·    oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety
    Stoka A 4-1        
Úsek mezi  Š 239 – Š 251 : 
Délka : 50 m

Profil : 400/600 mm

Popis práce : 

· Přesazené přípojky 3 ks 

·     čerpání vody  
·     Kanalizací prochází potrubí – nutno odstranit

Šachta 251 ( průběžná )  :

Horní vstupní otvor je o rozměru 750 x 750 mm a délce 1000 mm a ten ústí do spodní kruhové šachty o kruhovém průměru 1000 mm a výšce 880 mm

Popis práce :  Popis požadavků:  horní část šachty:

· demontáž horní části šachty a zpětná montáž komínu DN 1000mm             
· montáž litinového poklopu průměru 600 mm, tř. D 400

· obetonování skruží   (zavlhlá směs, vč. dovozu)

· zásyp šachty 

· úprava okolního terénu

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

spodní část šachty:
                      -    očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

                      -    osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem
·    vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·    oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety
Úsek mezi  Š 251 – Š 252 :

Délka : 59 m 
Profil : 400/600 mm

Popis práce : -     trasu kanalizace kříží potrubí – nutno odstranit
· čerpání odpadní vody     
Šachta 252 ( průběžná )  : 

Horní vstupní průřez je 750 x 750 mm a délce 400 mm a ten ústí do spodní  šachty o rozměru 1000 x 800 mm a výšce 1100 mm

Popis práce :   Popis požadavků:  horní část šachty:

· demontáž horní části šachty a zpětná montáž komínu DN 1000mm             
· montáž litinového poklopu průměru 600 mm, tř. D 400

· obetonování skruží   (zavlhlá směs, vč. dovozu)

· zásyp šachty 

· úprava okolního terénu

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

spodní část šachty:
                      -    očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

                      -    osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem
·    vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·    oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety
Úsek mezi  Š 252 – Š 471 :

Délka : 22 m

Profil : 400/600 mm

Popis práce : vyčištění stoky tlakovou vodou
· čerpání odpadní vody 
Šachta 471 ( průběžná )  : 
Horní vstupní otvor je o rozměru 750 x 750 mm a výšce 400 mm a ten ústí do spodní šachty o rozměru 1000 x 800 mm a výšce 1200 mm

Popis práce :   Popis požadavků:  horní část šachty:

· demontáž horní části šachty a zpětná montáž komínu DN 1000mm             
· montáž litinového poklopu průměru 600 mm, tř. D 400

· obetonování skruží   (zavlhlá směs, vč. dovozu)

· zásyp šachty 

· úprava okolního terénu

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

spodní část šachty:
                      -    očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

                      -    osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem
·    vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·    oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety
   B :  Uherský Brod – oprava kanalizace, stoka CVIj,                     Š 981 - Š 988
Šachta 981  (průběžná)

Šachta má  rozměr 800 x 1300 mm a výšce 3 220 mm

Popis práce :  :   bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety

·  osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi  Š 981 – Š 982 :
Délka :  36 m

Profil :  DN 400 mm

Popis práce :
·  vyčištění stoky tlakovou vodou
· čerpání odpadní vody  

Šachta 982 :   (průběžná) 
Šachta má průměr 1000  mm a výšku 2600 mm

Popis práce :  :   bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi  Š 982 – Š 983 :
Délka : 17 m

Profil : DN 400 mm

Popis práce :  -     vyčištění stoky tlakovou vodou
· čerpání odpadní vody  
Šachta 983 (soutoková) : 
Šachta má průměr 1000  mm a výšku 2620 mm

Popis práce :  -  bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi  Š 983 – Š 984 :
Délka : 23 m

Profil : DN 400 mm

Popis práce :  -    vyčištění stoky tlakovou vodou
· čerpání odpadní vody  
Šachta 984 (průběžná) : 
Šachta má průměr 1000  mm a výšku 2150 mm

Popis práce :  - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi  Š 984 – Š 985 : 
Délka : 15 m 
Profil : DN 400 mm

Popis práce : 

·  vyčištění stoky tlakovou vodou
· čerpání odpadní vody  
Šachta 985 (soutoková) : 
Šachta má průměr 1000  mm a výšku 2540 mm

Popis práce :  - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety

·  osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř.  D 400

Úsek mezi  Š 985 – Š 986 : 
Délka : 36 m 
Profil : DN 400 mm

Popis práce : -
     vyčištění stoky tlakovou vodou
· čerpání odpadní vody  
Šachta 986 (soutoková) : 
Šachta má průměr 1000  mm a výšku 2130 mm

Popis práce :  - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety

·  osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi  Š 986 – Š 987 : 
Délka : 32 m 
Profil : DN 400 mm

Popis práce : -
     vyčištění stoky tlakovou vodou
· čerpání odpadní vody  
Šachta 987 (soutoková) : 
Šachta má průměr 1000  mm a výšku 1970 mm

Popis práce :  -  bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety

·  osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi Š 987 – Š 988 : 

Délka : 16 m 
Profil : DN 400 mm

Popis práce :  -     vyčištění stoky tlakovou vodou
· čerpání odpadní vody  
Šachta 988 (průběžná) : 
Šachta má průměr 1000  mm a výšku 2250 mm

Popis práce :  - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dna a doplnění chybějícího dna- kynety

·  výměna a doplnění nových stupadel

·  výměna nevhodného podložení rámů vyrovnávacími prstenci

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř.D 400
   C : Uherské Hradiště – oprava kanalizace, KSA od šachty          Š 30 po šachtu Š 34
Šachta 30  (soutoková)

Horní vstupní část šachty je o rozměru 600 x 600 mm a výšce 2820 mm a spodní části šachty o rozměru 2000 x 1800 mm a výšce 2200 mm

Popis práce : 1) práce na spodní  části šachty:
· odstranění zkorodovaného betonu šachet, očištění stěn

· zapravení dna , stropu  a stěn šachty speciální        

                             maltou

                       -    zazdění stěny u soutoku kanalizací DN 1000/1500 mm do staré ČS. Nutno 

                            vybudovat soutokovou kynetu z kameninových desek      
· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem             

· čerpání odpadní vody 

                       2) práce na horní části šachty 
                       -    demontáž a zpětné vybudování nového stropu šachty a komínu DN 1000mm             
· montáž litinového poklopu průměru 600 mm, tř. D 400

· obetonování skruží   (zavlhlá směs, vč. dovozu)

· zásyp šachty 

· úprava okolního terénu

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

Úsek mezi  Š 30 – Š 31 :

Délka :  101 m

Profil :  800/1200 mm

Popis práce : -      zapravení stěn stoky speciální maltou

· vyplnit prostor po chybějících kameninových žlabech  
· čerpání odpadní vody  

Šachta 31 : 
 Horní vstupní kruhový průřez je o průměru 1500 mm a výšce 2400 mm a ten ústí do spodní  šachty o kruhovém průměru 1500 mm a výšce 2200 mm
 Popis práce : 1) práce na spodní části šachty:

                       -     odstranění zkorodovaného betonu šachet, očištění stěn
                       -     vybudování nového stropu šachty a komínu DN 1000 mm             
· zapravení dna , stropu  a stěn šachty speciální maltou
· vybudovat  kynetu z kameninových desek     
· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem              

· čerpání odpadní vody sanovaného úseku 

                          2) Práce na horní komínové části šachty :   
                      -    demontáž a zpětné vybudování nového stropu šachty a komínu DN 1000 mm    
· montáž litinového poklopu průměru 600 mm, tř. D 400

· obetonování skruží   (zavlhlá směs, vč. dovozu)

· zásyp šachty 

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem
· úprava okolního terénu

Úsek mezi  Š 31 – Š 32 :

Délka : 89 m

Profil : 800/1200 mm

Popis práce :  -     zapravení stěn speciální maltou 
· vyplnit prostor po chybějících kameninových žlabech 

· čerpání odpadní vody  
Šachta 32  :

Horní vstupní kruhový průřez je o průměru 600 mm a výšce 2300 mm a ten ústí do spodní  šachty o kruhovém průměru 1500 mm a výšce 2200 mm
 Popis práce : 1) práce na spodní části šachty:

                       -     odstranění zkorodovaného betonu šachet, očištění stěn

· zapravení dna , stropu  a stěn šachty speciální maltou
· vybudovat  kynetu z kameninových desek    
· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem               

· čerpání odpadní vody sanovaného úseku 

                          2) Práce na horní komínové části šachty :  
                       -    demontáž a zpětné vybudování nového stropu šachty a komínu DN 1000mm                              
                       -    montáž litinového poklopu průměru 600 mm, tř. D 400

· obetonování skruží (zavlhlá směs, vč. dovozu)

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem
· zásyp šachty 

· úprava okolního terénu

Úsek mezi Š 32 – Š 440 : 

Délka : 36 m 
Profil : 800/1200 mm

Popis práce :  -     zapravení stěn speciální maltou
· vyplnit prostor po chybějících kameninových žlabech 
· čerpání odpadní vody  
Šachta 440  :

Jedná se o průběžnou šachtu průměru:  1000 mm a výšce 4 570 mm
Popis práce : 
· odstranění zkorodovaného betonu šachet, očištění stěn

· vybudovat  kynetu z kameninových desek                   
· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem
                       -     úprava okolního terénu

Úsek mezi Š 440 – Š 33 :

Délka : 59,0 m

Profil : 800/1200 mm

Popis práce :  -     zapravení stěn speciální maltou 

· vyplnit prostor po chybějících kameninových žlabech 
· čerpání vody          

Šachta 33  : (lomová)

Horní vstupní kruhový průřez je o průměru 600 mm a výšce 3020 mm a ten ústí do spodní  šachty o kruhovém průměru 1500 mm a výšce 2100 mm
  Popis práce:   práce na spodní části šachty:

                       -     odstranění zkorodovaného betonu šachet, očištění stěn

· zapravení dna , stropu  a stěn šachty speciální maltou
· vybudovat  kynetu z kameninových desek                   
· vybudovat novou kynetu z kameninových desek

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

                          2) Práce na horní komínové části šachty :  
                       -    demontáž a zpětné vybudování nového stropu šachty a komínu DN 1000mm                              
                       -    montáž litinového poklopu průměru 600 mm, tř. D 400

· obetonování skruží (zavlhlá směs, vč. dovozu)

· zásyp šachty 

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

· úprava okolního terénu

Úsek mezi  Š 33 – Š 443 :

Délka : 5 m 
Profil : 800/1200 mm

Popis práce :  -     zapravení stěn speciální maltou 

· vyplnit prostor po chybějících kameninových žlabech 

· čerpání odpadní vody     
Šachta 443  : 

Jedná se o průběžnou šachtu průměru:  1000 mm a délky  5070 mm
Popis práce : 
· odstranění zkorodovaného betonu šachet, očištění stěn

· zapravení dna  a stěn  šachty speciální maltou
· vybudovat  kynetu z kameninových desek                   
                       -    osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem
· čerpání odpadní vody                      
                       -     úprava okolního terénu

Úsek mezi Š 443 – Š 34 :

Délka : 105 m

Profil : 800/1200 mm

Popis práce :  -     zapravení stěn speciální maltou 

· vyplnit prostor po chybějících kameninových žlabech      

· čerpání odpadní vody 
Šachta 34 ( lomová )  : 

Jedná se o průběžnou šachtu průměru:  1500 mm a délky  5020 mm
Popis práce :- vybudovat  kynetu z kameninových desek                   

                       Šachta byla opravena v minulém roce
D : Vlčnov, ul. 28.října – oprava stoky A1-2, A1-5

Při realizaci opravy bude potřeba vyhodnotit propojení pouze funkčních kanalizačních přípojek, možnost zrušení a neotvírání podzemních napojovacích šachtic a také otevření pouze funkčních mezišachet pro dešťové vpusti.

Stoka A 1-2

Šachta 115  (průběžná)

Šachta má rozměr DN 1000 mm

Popis práce : - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dne a doplnění chybějícího dna- kynety

·  osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi  Š 115 – Š 116 :

Délka :  60m

Profil :  DN 500 mm

Popis práce : - očištění stěn stoky tlakovou vodou     
· čerpání odpadní vody  

Šachta 116 ( průběžná) : 
Šachta má rozměr DN 1000 mm

Popis práce : - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dne a doplnění chybějícího dna- kynety

·  osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Šachta 116A ( přípojková)

Šachta má rozměr 50 x 50 mm

Nebude se provádět sanace stěn a dna stoky

Šachta 116B ( přípojková)

Šachta má rozměr DN 300 mm

Nutno provést podložení rámu

Úsek mezi  Š 116 – Š 117 :

Délka : 57 m

Profil : DN 500 mm

Popis práce :  -     očištění stěn stoky tlakovou vodou
· čerpání odpadní vody  

Šachta 117 ( průběžná) :

Šachta má rozměr DN 1000 mm

Popis práce : - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dne a doplnění chybějícího dna- kynety

·  osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Šachta 117A (přípojková)

Šachta má rozměr DN 1000 mm

Nutno provést podložení rámu   

Úsek mezi  Š 117 – Š 118 : 

Délka : 63 m 

Profil : DN 500 mm

Popis práce : -     očištění stěn stoky tlakovou vodou
· čerpání odpadní vody  

Šachta 118  ( průběžná):

Šachta má rozměr DN 1000 mm

Popis práce : - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dne a doplnění chybějícího dna- kynety

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Šachta 118A (přípojková)

Šachta má rozměr 50 x 50 mm

Nutno provést podložení rámu   

Úsek mezi Š 118 – Š 119 :

Délka : 63,0 m

Profil : DN 500 mm

Popis práce :  -     očištění stěn stoky tlakovou vodou  

· čerpání odpadní vody          

Šachta 119  : (průběžná)

Šachta má rozměr DN 1000 mm

Popis práce : - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dne a doplnění chybějícího dna- kynety

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi  Š 119 – Š 120 :

Délka : 56 m 

Profil : DN 500 mm

Popis práce :  -     očištění stěn stoky tlakovou vodou 

· čerpání odpadní vody     

Šachta 120 ( průběžná )   : 

Šachta má rozměr DN 1000 mm

Popis práce : - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dne a doplnění chybějícího dna- kynety

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi Š 120 – Š 121 :

Délka : 56 m

Profil : DN  500 mm

Popis práce :  -     očištění stěn stoky tlakovou vodou  

· čerpání odpadní vody 

Šachta 121 ( průběžná )  : 

Šachta má rozměr DN 1000 mm

Popis práce : - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dne a doplnění chybějícího dna- kynety

·  osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi  Š 121 – Š 122 :

Délka : 60,0 m

Profil : DN 400 mm

Popis práce :  -    očištění stěn stoky tlakovou vodou 
· čerpání odpadní vody          

Šachta 122  : (průběžná)

Šachta má rozměr DN 1000 mm

Popis práce : - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dne a doplnění chybějícího dna- kynety

·  osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi Š 122 – Š 123 :

Délka : 69 m 

Profil : DN 400 mm

Popis práce :  -     očištění stěn stoky tlakovou vodou  

· čerpání odpadní vody     

Šachta 123 ( průběžná )   : 

Šachta má rozměr DN 1000 mm

Popis práce : - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dne a doplnění chybějícího dna- kynety

·  osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400
Úsek mezi  Š 123 – Š 124 :

Délka : 70 m

Profil : DN  400 mm

Popis práce : -     očištění stěn stoky tlakovou vodou 

· čerpání odpadní vody

Šachta 124 ( průběžná )  : 

Šachta má rozměr DN 1000 mm

Popis práce : - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dne a doplnění chybějícího dna- kynety

·  osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Stoka A 1-5

Úsek mezi Š 139 – Š 140 :

Délka : 61 m

Profil : DN  300 mm

Popis práce :  -   očištění stěn stoky tlakovou vodou  
·    čerpání odpadní vody 

Šachta 139 ( průběžná )  : 

Šachta má rozměr DN 1500 mm

Popis práce : - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dne a doplnění chybějícího dna- kynety

·  osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi  Š 140 – Š 141 :

Délka : 60,0 m

Profil : DN 300 mm

Popis práce :  -     očištění stěn stoky tlakovou vodou
· čerpání odpadní vody          

Šachta 140  : (průběžná)

Šachta má rozměr DN 1000 mm

Popis práce : - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dne a doplnění chybějícího dna- kynety

· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Šachta 141A (přípojková)

Šachta má rozměr 50 x 50 mm

Nebude se provádět sanace stěn a dna stoky   

Úsek mezi  Š 141 – Š 142 :

Délka : 60 m 

Profil : DN 300 mm

Popis práce :  -     očištění stěn stoky tlakovou vodou 

· čerpání odpadní vody     

Šachta 142 ( průběžná )   : 

Šachta má rozměr DN 1000 mm

Popis práce : - bude provedena oprava revizních šachet zednickým způsobem

·  očištění povrchů stěn a dna šachty tlakovou vodou

·  zapravení přesazených přípojek v šachtě

·  vystěrkování a vytmelení stěn a dna speciální maltou

·  oprava dne a doplnění chybějícího dna- kynety
· osazeni nových vidlicových stupadel s PE povlakem

·  náhrada nevhodně podložených prstenců rámů 

·  výměna rámu s kruhovým uzamykatelným poklopem tř. D 400

Úsek mezi  Š 142 – Š 124 :

Délka : 60 m

Profil : DN  300 mm

Popis práce :  -      očištění stěn stoky tlakovou vodou

·  čerpání odpadní vody 

· z důvodů překážek ve stoce nelze monitorovat cca 50 m
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