Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu zakázky

Zařízení pro provoz povrchových úprav (lakovna)
Předmět plnění:
Předmětem zakázky je dodání a instalace zařízení pro provoz povrchových úprav. Součástí dodávky bude: 
a) projektová dokumentace
b) 1 x tlakovzdušná tryskací komora
c) 2 x kombinovaná stříkací kabina
d) 1 x poháněný zavážecí vůz
e) 1 x ruční zavážecí vůz
f) 1 x kompresorová stanice

Zařízení pro provoz  povrchových úprav (lakovna) bude dodáno jako jeden celek. Součástí dodávky bude:
· doprava zařízení do místa plnění zakázky
· instalace a montáž zařízení včetně zaškolení obsluhy
· lešení, manipulační prostředky pro montáž zařízení

Technický popis předmětu plnění:

ad a) Projektová dokumentace
Součástí dodávky je realizační technologická projektová dokumentace sestavená z:
· technologická část
· vzduchotechnika
· elektroinstalace
· potrubní rozvody
· návrh stavebních úprav

Realizační dokumentace bude respektovat koncepci řešení schválené dokumentace ze stavebního řízení.

ad b) 1 x tlakovzdušná tryskací komora - Technický popis – tryskací komora
Tlakovzdušná tryskací komora bude vybavena zpětnou podlahovou dopravou abraziva, elevátorem a 2st. separátorem abraziva, dvojicí tlakovzdušných tryskacích jednotek s ochrannými pomůckami pro obsluhu zařízení, vraty (s elektropohonem) na jednom konci komory, dveřmi pro obsluhu v boční stěně komory, vnitřním osvětlením, abraziodolným vyložením stěn, stropu a vrat komory, odlučovačem prachu s odsávacím ventilátorem, kompletním vzduchotechnickým potrubím se sekundárním filtrem, elektrickým rozvaděčem s ovládacím panelem.
Pracovní prostor komory bude osazen sklopnou pochůzkovou plošinou (na každé stěně komory) s pracovní výškou min. 1,7 m.
Zařízení musí splňovat hygienický limit pro vypouštění odpadního vzduchu do pracovního prostředí – tuhé emise do 0,5 mg na 1 m3odsávané vzdušiny.

Rozměry pracovního prostoru:			délka			min. 10 000 mm 
šířka			min. 6000 mm
výška			min. 5000 mm
Opláštění komory:					sendvičový panel, tl. 	min. 100 mm
Společná vrata pro zavážení a vyvážení výrobků:	elektricky ovládaná shrnovací
Rozměr vrat:						min. 3 000 x 3 500 mm (šxv)
Počet dveří pro obsluhu:				1 x, šířka 800 mm
Antiabrazivní vyložení obložením stěn, stropu 						a všech vstupních otvorů:				ano
Intenzita osvětlení:					min. 800 Lux
Podlahová doprava abraziva:		shrnovací dopravníky s abraziodolnou stírací gumou
Hloubka kanálů pro dopravníky zpětné
dopravy abraziva:	podélné dopravníky max. 180 mm
	příčný dopravník max. 360 mm
Počet dopravníků:		1 x mezi kolejemi s min. šířkou 1000 mm – snížené pracoviště
							2 x krajní s minimální šířkou 2000 mm
							1 x příčný vynášecí
Pohon dopravníků:					elektromotory se šnekovou převodovkou
Hloubka sníženého pracoviště			min.1500 mm
Výkon elevátoru abraziva (ocelová drť):		min. 300 kg.min-1
Separátor abraziva:					min. dvoustupňový, hrubé a jemné čištění
Zásobník vyčištěného abraziva:			min. 800 litrů
Nosnost podlahových roštů mezi kolejemi:		min. 1100 kgm-2
Nosnost ostatních roštů:				min. 1900 kgm-2
Ostatní zakrytí podlahy:				slzičkový plech tl. min. 4 mm
Odsávací ventilátor:					min. 16 000 m3hod-1,
tlaková ztráta min. 2400 Pa
Odlučovač prachu:					patronový
Celková filtrační plocha odlučovače prachu:	min. 330 m2
Tryskací souprava					objem min. 200 litrů
Tryskací hadice délky:				min. 15 m
Wolframkarbidová tryska				Ano
Počet tryskacích souprav:				2 sady
Sada ochranných pomůcek pro obsluhu:		ochranná helma s halenou, gumový obal, opasek s regulátorem tlaku vzduchu pro dýchání a náhradní průzory, tryskací oblek-kombinéza, sada ochranných rukavic, dýchací filtr pro operátora s aktivním uhlím, ohřívání/chlazení vzduchu pro dýchání
Počet sad ochranných pomůcek pro obsluhu:	2
Provozní náplň pro tryskací komoru:		 min. 3000 kg ostrohranného ocelového abraziva
Další vybavení
· Rozvaděč tryskací komory				
· Kompletní propojovací elektroinstalacetryskací komory				
· Protokol vnějších vlivů				
· Návod na obsluhu a údržbu			
· Revize elektro					
· ES prohlášení o shodě				

ad c) 2 x kombinovaná stříkací kabina
Jedná se o uzavřenou stříkací kabinu s vertikálním větráním, ve které bude probíhat ruční nástřik NH. Kabina bude řešena jako průjezdná se zavážecími a vyvážecími rolovacími vraty.
Filtrační mezistrop kabiny ve výšce 5500 mm.
Mezi filtračními podlahovými pásy kabiny bude umístěno snížené pracoviště pro nástřik spodní části výrobku. Snížené pracoviště bude provětráváno a osvětleno.
Vzduchotechnická strojovna kabiny musí zajistit 100 % výměnu vzduchu při režimu stříkání a oběh vzduchu při režimu sušení. Pro hlídání pracovního prostoru z hlediska meze výbušnosti bude  kabina osazena analyzátorem.
Součástí dodávky stříkací kabiny je rozvaděč s propojovací elektroinstalací a rozvod stlačeného vzduchu po kabině s dvojicí odběrných míst osazených regulátory tlaku.

[bookmark: _Toc387036211][bookmark: _Toc409679709]Rozměry pracovního prostoru:			délka			min. 9500 mm 
šířka			min. 5000 mm
výška			min. 5500 mm
Opláštění kabiny:					sendvičový panel, tl. min.100 mm
Přiváděné množství vzduchu:			min. 51 000 m3. h-1
Odváděné množství vzduchu:			min. 51 000 m3. h-1
Teplota při režimu sušení:				max. 50°C
Hloubka sníženého pracoviště			min.1500 mm
Zpětné získávání tepla z odsávaného vzduchu	Ano
Příprava pro umístění patron s aktivním uhlím	Ano
Pracovní režim kabiny:				stříkání, sušení
Intenzita osvětlení:					min. 800 Lux
Filtrační systém stropní:				celoplošný
Filtrační třída stropní filtrace:			EU 
Filtrační systém podlahový:				podlahový, suchý, třístupňový
Filtrační třída podlahové filtrace:			EU 
Vrata pro zavážení výrobků:				rolovací
Rozměr vrat:						min. 3 000 x 3 500 mm (šxv)
Vrata pro vyvážení výrobků:				rolovací
Rozměr vrat:						min. 3 000 x 3 500 mm (šxv)
Počet dveří pro obsluhu:				2 x, šířka 800 mm
Počet přípojných míst osazených regulací tlaku
pro stříkací techniku					2
Další vybavení
· Sací vzt. potrubí z venkovního prostoru:		
· Výtlačné vzt. potrubí nad střechu objektu:		
· Odtah spalin nad střechu objektu:			
· Rozvaděč stříkací kabiny:				
· Kompletní propojovací elektroinstalace stříkací kabiny:					
· Rozvody stlačeného vzduchu po kabině		
· Revizní zpráva plynu, revizní kniha plynového spotřebiče			Revize spalinového komínu				
· Revizní zprávy elektro				
· Certifikace TI ČR					
· Protokol vnějších vlivů:				
· Návod na obsluhu a údržbu:				
· ES prohlášení o shodě:				

ad d) 1 x poháněný zavážecí vůz
Poháněný zavážecí kolejový vůz pro dopravu dílů do jmenovité nosnosti vozu.
Vůz má dvě nápravy (jedna je poháněná). Na bocích bude vůz vybaven závěsnými čepy pro přenášení jeřábem. 
Vůz bude napájen stlačeným vzduchem přes tlakovou hadici z boku vozu.

Nosnost vozu:						min. 5 tun
Šířka vozu:						min. 2000 mm
Délka vozu:						min. 4000 mm
Výška vozu:						min. 600 mm
Rozchod kol:						1435 mm
Max. rychlost vozu:					min. 8 m/min
Ovládání:						pneumatické
Délka tlakové hadice:					min. 20 m
Samonavíjecí nepoháněný buben (pro tlakovou hadici přívodu stlačeného vzduchu):			
Statická zkouška podle NV ČR 176/2008 Sb.	

ad e) 1 x ruční zavážecí vůz
Kolejový plošinový vůz  pro dopravu dílů do jmenovité nosnosti vozu. Vůz bude svařen z ocelových profilů, plošina bude provedena jako rošt.
Na bocích bude vybaven závěsnými čepy pro přenášení jeřábem.

Nosnost:						min. 5 tun
Šířka vozu:						min. 2000 mm
Délka vozu:						min. 4000 mm
Výška vozu:						min. 480 mm
Rozchod:						1435 mm
Statická zkouška podle NV ČR 176/2008 Sb.	

ad f) 1 x kompresorová stanice
· Potrubní propojení jednotlivých zařízení stanice	
· Revize tlakových nádob, tlakové zkoušky		
· Rozvaděč a propojovací elektroinstalace zařízení stanice:						
· Revize:						

Kompresorová stanice bude osazena:

Šroubový kompresor									2 kusy
Vzduchem chlazený, jednostupňový, šroubový kompresor se vstřikem oleje. Kompresor bude pružně uložen v ocelové skříni a bude poháněn elektromotorem. .
Kompresor bude řízen mikroprocesorovým řídícím systémem.
Výkonnost:						min. 410 m3hod-1
Pracovní přetlak:					max. 7,5 bar
Příkon:							max. 45 kW
Hlučnost:						max. 69 dB(A)
Osazení rekuperačním výměníkem:			

Vzdušník min.3 m3									1 kus
Bezpečnostní přetlak:					min. 1 MPa

Mikrofiltr stlačeného vzduchu							1 kus
Mikrofiltr stlačeného vzduchu odstraňuje tuhé částice větší než 1 mikrometr.
Jmenovitý průtok:					min. 820 m3hod-1
Pracovní přetlak:					max. 16 bar
Bezpečnostní přetlak:					min. 1 MPa
Zbytkový obsah oleje:				max. 0,5 mg/m3
Měření diferenčního tlaku				
Automatický ventil pro odvádění kondenzátu	

Kondenzační sušička									1 kus
Jmenovitý průtok:					min. 820 m3hod-1
Pracovní přetlak:					max. 16 bar
Bezpečnostní přetlak:					min. 1 MPa
Filtr chladícího okruhu				
Expanzní ventil chladícího okruhu			
Integrovaný separátor vzduchového okruhu:	

Odvaděč kondenzátu									1 kus
Filtrační výkon:					min. 300 m3min-1
Pracovní tlak:						min. 0,8 bar
Pracovní tlak:						max. 16 bar
Elektronicky řízená hladina				

Separátor olej – voda									1 kus
Objem nádrže						min. 61,3 l
S Předfiltrem a hlavním filtrem	


Airless zařízení do lakovny
· [bookmark: _GoBack]Max. výkon		24 l/min
· Převodový poměr od 		66:1
· Max. pracovní tlak 		460bar
· délka hadic 		min 15 m
· Připojení vysokotlaké hadice 		¼“ 
· Max. vstupní tlak vzduchu 		8,0 bar
· Hlučnost dB 		75-85dB
· Hmotnost 		do 97 kg
· Součástí dodávky stabilní vozík		1 ks
· Součástí dodávky stříkací pistole		2 ks

